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一、项目由来

中国石化集团重庆川维化工有限公司（以下简称“川维化工”）位于重庆市长寿区长寿经济技术开发区，是目前国内最大的以天然气为主要原料生产化工化纤产品的大型联合企业。1972 年，毛泽东、周恩来亲 自圈定批准引进四套大化纤项目之一。1973年6月21日国家计委批复同意在重庆市长寿县建设四川维尼纶厂，占地面积5050亩。1974年企业破土动工，1979年投料试生产，1983年7月1日川维厂正式移交中国石化集团公司。

川维化工所属行业类别为C261基础化学原料制造，主要生产各类基础化学原料，目前主要生产的产品、副产品包括甲醇、醋酸乙烯、聚乙烯醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯—乙烯共聚乳液、液氨、维纶纤维、中温水溶纤维、强力纤维、低温水溶纤维等。EVOH树脂是半结晶型热塑性树脂，为乙烯/乙烯醇共聚物，具有聚乙烯优良加工性能和聚乙烯醇聚合物高气体阻隔性，同时还具有优异的透明性、机械强度、耐磨性等，是一种高性能阻隔材料。我国长期依赖进口，国内（大陆）没有实现工业化生产，被日本可乐丽、日本三菱化学和台湾长春三家企业垄断。近年来全球EVOH需求持续增长，从2011年的12.6万吨/年增长到2019年19.95万吨/年，中国石化集团重庆川维化工有限公司自2011年起开展EVOH的小试研究，2016年建成中试装置，期间开展了F型EVOH生产技术和设备的研究开发工作，目前，已掌握了F型EVOH树脂产品的关键技术，可实现批量生产。为此中国石化集团重庆川维化工有限公司决定以实施1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目，并于2020年11月13日，取得了重庆市长寿区发展和改革委员会下发的投资项目备案证（项目代码2020-500115-26-03-155290）。

二、建设项目的特点

EVOH树脂建设项目属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类的化工新材料项目，项目建设性质为改扩建，项目建设过程中采用先进DSC控制技术，设有安全仪表系统（SIS）、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），其他系统实现在中心控制室进行集中监视、控制、操作和管理。拟建项目综合利用拆除的废弃一三甲装置地块建设，可实现厂区土地增值。根据工程分析结果，项目实施将会在一定程度上增加废气（VOCs）、废水、固体废物的产生和排放，在严格落实本环评提出的各项污染、风险防控措施条件下，外排污染物可实现稳定达标排放，风险可控。对区域环境影响可为环境接受。

三、项目概况

拟建项目位于川维化工老生产区现有厂区原一三甲装置区，拆除原有一三甲装置等建构筑物后建设，不新征地。新建1套年产1.2万吨EVOH树脂工业示范装置，并配套建设罐区、废水池、冷冻站、火炬系统、变配电站、机柜间等，预计年产1.2万吨EVOH树脂，副产物粗醋酸甲酯1.9920万吨。

三、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等文件，中国石化集团重庆川维化工有限公司1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目属于分类管理名录中的“二十三、化学原料和化学制品制造业26中的合成材料制造265”应当编制环境影响报告书。为此中国石化集团重庆川维化工有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司随即组织评价人员对该项目建设进行了实地调查了解，开展评价相关工作。依据建设特点、项目相关设计资料，进行环境影响识别，制定工作方案；开展评价范围内的环境现状调查与监测，同时开展项目工程分析；在现状调查和工程分析的基础上进行各环境要素的影响预测与评价，针对性的提出环境保护措施，并进行技术经济论证。整理各阶段的工作成果，编制环境影响报告书，论证项目建设的环境可行性。在整个环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体将项目环境影响评价的基本情况和内容成果向周边公众进行了公开，广泛征集了公众对本项目环境保护方面的意见。
四、分析判定相关情况

（1）评价等级判定

根据各要素环境影响评价技术导则的具体要求，判定项目环境空气评价工作等级为二级、地表水评价工作等级为二级、地下水评价工作等级为二级、声环境评价工作等级为三级、土壤环境影响评价等级为二级。

环境风险评价等级为：大气环境风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级；地表水环境风险潜势为Ⅲ，评价工作等级为二级；地下水环境风险潜势为Ⅱ，评价工作等级为三级。
（2）产业政策及规划符合性判定

拟建项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市工业项目环境准入规定（2012修订）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）、《重庆市环境保护条例》、《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》等文件中相关条款要求。

拟建项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）、《长寿区企业安全环保标准化建设工作指导意见》（长寿府办发 [2018]182 号）等文件的相关要求。符合《重庆市长寿经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见中产业规划要求，符合长寿区“三线一单”管控要求。
五、关注的主要环境问题

本评价关注的主要环境问题包括以下几个方面：① 项目生产、贮运过程中废气对周围环境及敏感点的影响，所采用的废气收集措施是否符合现行环保要求，治理措施是否能确保各项污染物稳定达标排放；② 项目产生的废水、废气、固体废物等处理处置措施的合理性，是否能有效避免二次污染；③ 项目实施后原料及产品的收集、运输、储存等过程的环境风险是否可接受，现有的风险防范措施依托是否可行。

六、报告书的主要结论

中国石化集团重庆川维化工有限公司1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关要求、符合产业政策、区域规划、环保政策和重庆市工业项目环境准入规定等要求，具有良好的社会效益、经济效益；项目采用先进的工艺和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，正常生产时能确保各种污染物稳定达标排放，且排放的污染物对周围环境影响较小，可为环境接受；在采取严格的风险防范措施后，环境风险可控。从环境保护角度分析，评价认为项目建设可行。

1 总论

1.1 编制依据

1.1.1 国家法律法规及相关政策文件

（1） 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2） 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3） 《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日起施行）；

（4） 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号，自2021年3月1日起施行）；

（5） 《排污许可管理办法（试行）》（部令 第48号，2018年1月10日施行）；
（6） 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

（7） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（8） 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日施行）；

（9） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（自2020年9月1日起施行）；

（10） 《中华人民共和国土壤污染防治法》（自实施2019年1年1日起实施）；

（11） 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第二次修正）；

（12） 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年 7 月 1 日施行）；

（13） 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日施行）；

（14） 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月 1 日起施行）；

（15） 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日起施行）；

（16） 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37 号）；

（17） 《水污染防治行动计划》（国发）[2015]17 号）；

（18） 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31 号）；

（19） 关于落实《水污染防治行动计划》实施区域差别化环境准入的指导意见（环环评[2016]190 号）；

（20） 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（21） 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；

（22） 《国家危险废物名录（2021年版）》（自2021年1月1日起施行）；

（23） 《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第 5 号）；

（24） 《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日施行）；

（25） 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，自2015年 6月5日起施行）；

（26） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（27） 《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

（28） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（29） 《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）；

（30） 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》（环发[2015]178号）

（31） 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95 号）

（32） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（33） 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013 年第 31 号）；

（34） 《国家先进污染防治技术目录（VOCs防治领域）》的公告（公告 2016年 第75号）；

（35） 《国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》（公告 2018年 第76号）；

（36） 《国家先进污染防治技术目录（固体废物和土壤污染防治领域）》的公告（公告 2021年 第3号）；

（37） 五部委《关于加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》（工信部联节[2017]178 号）；

（38） 《关于印发<长江经济带生态环境保护规划>的通知》（环规财[2017]88 号）；

（39） 《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（环保部公告 2017 年第 81 号）；

（40） 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评 2017[4]号）。

（41） 关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号；

（42） 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）；

（43） 《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通 知》（环办〔2015〕104 号）。

1.1.2 地方法规及政策文件

（1） 《重庆市环境保护条例》（2017年6月1日施行）；

（2） 《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日施行）；

（3） 《重庆市长江三峡水库库区及流域水污染防治条例》（2011年10月1日施行）；

（4） 《重庆市环境噪声污染防治管理办法》（2013年2月16日市人民政府第2次常务会议通过，自2013年5月1日起施行）；

（5） 《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》（渝办发[2012]142 号）；

（6） 《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发 [2016] 19 号）；

（7） 《重庆市地表水域适用功能类别划分规定》（渝府发[2012]4 号）；

（8） 《重庆市地表水环境功能类别局部调整方案》（渝府[2016] 43号）；

（9） 《重庆市声环境功能区划分技术规范实施细则（试行）》（渝环[2015]429 号）；

（10） 《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26 号）；

（11） 《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发[2013]86号）；

（12） 《重庆市人民政府关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发[2015]69 号）；

（13） 重庆市环境保护局办公室《关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办[2017]146号）；

（14） 重庆市环境保护局《关于强化措施深入贯彻环境影响评价改革工作的通知》（渝环[2017]208号）；

（15） 重庆市环境保护局办公室《关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》渝环办[2017]146 号；

（16） 《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作方案》（渝环〔2017〕252号）；

（17） 《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投[2018]541号）；

（18） 重庆市发展和改革委员会、重庆经济和信息化委员会《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工[2018]781号）；

（19） 重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）；

（20） 关于印发《长寿区企业安全环保标准化建设工作指导意见》的通知（长寿府办发〔2018〕182号）。

（21） 《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）；

（22） 重庆市长寿区人民政府关于印发《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》的通知（长寿府发〔2020〕57号）。

1.1.3 环境影响评价技术导则及技术规范

（1） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（3） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（4） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（5） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）(HJ 964-2018)；
（8） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告 2017年 第43号）；
（9） 《环境影响评价技术导则 石油化工建设项目》（HJ/T89-2003）；

（10） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（11） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（12） 《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)；

（13） 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》HJ 947-2018）；

（14） 《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》；

（15） 《重庆市工业企业碳排放核算和报告指南（试行）》（渝发改环[2014]54号；

（16） 《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T32151.10- 2015）；

（17） 《工业企业碳管理指南》（DB50/T 936-2019）。

1.1.4 与项目有关的技术资料及文件

（1） 《重庆市企业投资项目备案证》（重庆市长寿区发展和改革委员会，项目代码：2020-500115-26-03-115290）；

（2） 《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见函（渝环函[2015]641号）；
（3） 《中国石化集团重庆川维化工有限公司1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置可行性研究报告》（重庆川维石化工程有限责任公司，2020.10）；

（4） 《重庆市环境状况公报》（2019年）；

（5） 建设单位提供的项目有关的其他技术资料及文件。

1.2 评价因子与评价标准

1.2.1 评价因子

（1）环境影响因素识别

根据本项目环境影响的特点和外环境特征，不同时期对于各种环境环境影响因素及环境影响性质见表1-1、表1-2。

表1-1   建设项目的环境影响因素及程度分析

	序号
	环境影响因素
	施工期
	运行

	1
	环境空气
	-1
	-2

	2
	水环境
	-1
	-1

	3
	环境噪声
	-2
	-1

	4
	土壤(固废)
	-1
	-1

	5
	地形地貌
	-1
	-1

	6
	总体环境
	-1
	-1

	7
	植物
	/
	/

	8
	水土流失
	-1
	/


注：“-”表示不利影响，“+”表示有利影响，数字大小表示影响程度。

表1-2   建设项目的环境影响性质因素分析

	环境影响因素
	施工期
	运行期

	
	短期影响
	长期影响
	可逆影响
	不可逆影响
	直接影响
	间接影响
	短期影响
	长期影响
	可逆影响
	不可逆影响
	直接影响
	间接影响

	环境空气
	√
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	√
	—
	√
	√
	—

	水环境
	√
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	√
	—
	√
	√
	—

	环境噪声
	√
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	√
	—
	√
	√
	—

	土壤(固废)
	—
	√
	—
	√
	√
	—
	—
	√
	—
	—
	—
	—

	地形地貌
	—
	√
	—
	√
	√
	—
	—
	√
	—
	√
	—
	—

	植物
	√
	—
	√
	—
	—
	—
	—
	√
	—
	—
	—
	√

	水土流失
	√
	—
	—
	√
	√
	√
	—
	√
	√
	—
	—
	—

	土地利用
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	—
	√
	—
	√
	√
	—

	交通
	√
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	社会经济
	—
	√
	—
	√
	—
	—
	—
	√
	—
	√
	—
	√

	人体健康
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	√
	—
	√
	—
	√


根据环境影响因素分析可知，施工期对自然环境、社会环境都含带不同程度短期的不利影响，而在营运期对局部自然环境表现为不利影响。因此，评价重点论述营运期给环境带来的不利影响，并提出相应的减缓措施。主要环境要素为：地表水、地下水、环境空气、环境噪声、固废、土壤。

（2）评价因子筛选

根据项目的污染排放特征，即产生的污染物种类、排放速率、排放量及排放方式等；所排污染物可能对环境污染性质、程度和范围，以及污染物在环境中迁移、转化特征，从而以区域环境容量和总量控制目标识别、筛选出以下污染因子，详见表1-3。

表1-3   环境影响评价因子筛选表

	环境要素
	施工期
	运行期

	地表水
	pH、COD、SS、石油类
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮

	地下水
	/
	COD

	环境空气
	CO、NOx、TSP
	非甲烷总烃、甲醇

	声环境
	中、高频噪声
	设备噪声（等效 A 声级）

	固体废物
	建筑垃圾、施工垃圾、一般工业固体废物、危险废物
	生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物

	土壤
	石油烃
	甲醇、石油烃


（2）评价因子确定

① 现状评价因子

环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、非甲烷总烃、甲醇；

地表水：pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类；

地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-；pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、铁、镉、六价铬、锰、砷、汞。
包气带：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、硫化物、耗氧量、硫酸盐、氨氮、甲醛、石油类、锌、铜、铬（六价）；

声环境：环境噪声（等效 A 声级）；

土壤环境：

重金属和无机物，砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

特征污染物，pH、丙酮、甲醛、乙醛、石油烃、锌。
② 环境影响评价因子

环境空气：甲醇、非甲烷总烃；

地表水：COD；

地下水：COD；

声环境：环境噪声（等效 A 声级）；

固体废物：生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物；

土壤环境：挥发性有机物（以石油烃计）；
环境风险：醋酸乙烯、伴生/次生污染物CO；
1.2.2 评价标准

1、环境质量标准

（1）环境空气

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19号），项目所在地属二类区域，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；甲醇参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应标准值；非甲烷总烃参照执行河北省《环境空气质量-非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；详见表1-4。

表1-4   环境空气质量标准   单位ug/m3
	序号
	污染物项目
	平均时间
	浓度限值
	备注

	1
	SO2
	年平均
	60
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	
	24小时平均
	150
	

	
	
	1小时平均
	500
	

	2
	NO2
	年平均
	40
	

	
	
	24小时平均
	80
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	3
	CO
	24小时平均
	4000
	

	
	
	1小时平均
	10000
	

	4
	O3
	日最大8小时平均
	160
	

	
	
	1小时平均
	200
	

	5
	PM2.5
	年平均
	35
	

	
	
	24小时平均
	75
	

	6
	PM10
	年平均
	70
	

	
	
	24小时平均
	150
	

	7
	甲醇
	1小时平均
	3000
	HJ2.2-2018附录D中相应标准值

	
	
	日平均
	1000
	

	8
	非甲烷总烃
	1小时平均
	2000
	DB13/1577-2012


（2）地表水

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4号），长江长寿段属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，与评价相关污染物标准值见表1-5。

表1-5   地表水环境质量标准

	序号
	污染物项目
	单位
	Ⅲ类标准
	备注

	1
	pH
	无量纲
	6~9
	

	2
	COD
	mg/L
	≤20
	

	3
	BOD5
	mg/L
	≤4.0
	

	4
	NH3-N
	mg/L
	≤1.0
	

	5
	石油类
	mg/L
	≤0.05
	


（3）声环境

拟建项目所在区域为工业园区，属于声环境功能为3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，即昼间：65dB（A）、夜间55dB（A）。

（4）地下水

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中以耗氧量替换了高锰酸盐指数，石油类、甲醛参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），具体标准值见表1-6。

表1-6   地下水质量标准  单位mg/L,pH无量纲

	序号
	污染物项目
	Ⅲ标准值
	备注

	1
	pH
	6.5-8.5
	

	2
	总硬度
	≤450
	

	3
	溶解性总固体
	≤1000
	

	4
	高锰酸盐指数（耗氧量）
	≤3
	

	5
	氨氮
	≤0.5
	

	6
	氯化物
	≤250
	

	7
	氟化物
	≤1.0
	

	8
	硝酸盐
	≤20.0
	

	9
	亚硝酸盐
	1≤.0
	

	10
	氰化物
	≤0.05
	

	11
	挥发性酚类
	≤0.002
	

	12
	铁
	≤0.3
	

	13
	汞
	≤0.001
	

	14
	镉
	≤0.005
	

	15
	六价铬
	≤0.05
	

	16
	锰
	≤0.1
	

	17
	砷
	≤0.01
	

	18
	石油类
	0.05
	GB3838-2002

	19
	总大肠菌群（MPNb/100mL）
	≤3.0
	

	20
	耗氧量
	≤3.0
	

	21
	铜
	≤1.0
	

	22
	锌
	≤1.0
	

	23
	甲醛
	≤0.9
	GB3838-2002


（5）土壤环境质量标准
建设项目用地性质为工业用地，土壤环境45项目基本污染物、石油烃执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；锌、丙酮参照重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)表1中商服/工业用地筛选值，具体标准限值见表1-7。

表1-7   土壤环境质量标准   单位：mg/kg

	序号
	污染物项目
	筛选值（第二类用地）
	备注

	重金属和无机物
	
	
	

	1
	砷
	60
	

	2
	镉
	65
	

	3
	六价铬
	5.7
	

	4
	铜
	18000
	

	5
	铅
	800
	

	6
	汞
	38
	

	7
	镍
	900
	

	挥发性有机物
	
	
	

	8
	四氯化碳
	2.8
	

	9
	氯仿
	0.9
	

	10
	氯甲烷
	37
	

	11
	1,1-二氯乙烷
	9
	

	12
	1,2-二氯乙烷
	5
	

	13
	1,1-二氯乙烯
	66
	

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	596
	

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	54
	

	16
	二氯甲烷
	616
	

	17
	1,2-二氯丙烷
	5
	

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	10
	

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	6.8
	

	20
	四氯乙烯
	53
	

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	840
	

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	2.8
	

	23
	三氯乙烯
	2.8
	

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	0.5
	

	25
	氯乙烯
	0.43
	

	26
	苯
	4
	

	27
	氯苯
	270
	

	28
	1,2-二氯苯
	560
	

	29
	1,4-二氯苯
	20
	

	30
	乙苯
	28
	

	31
	苯乙烯
	1290
	

	32
	甲苯
	1200
	

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	570
	

	34
	邻二甲苯
	640
	

	半挥发性有机物
	
	
	

	35
	硝基苯
	76
	

	36
	苯胺
	260
	

	37
	2-氯酚
	2256
	

	38
	苯并[a]蒽
	15
	

	39
	苯并[a]芘
	1.5
	

	40
	苯并[b]荧蒽
	15
	

	41
	苯并[k]荧蒽
	151
	

	42
	䓛
	1293
	

	43
	二苯并[a,h]蒽
	1.5
	

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	15
	

	45
	萘
	70
	

	46
	石油烃C10~C40
	4500
	

	47
	锌
	2000
	DB50/T 723-2016

	48
	丙酮
	900
	DB50/T 723-2016


2、污染物排放标准

（1）废气

工艺不凝气、聚合反应釜驰放气送新建EVOH树脂火炬系统燃烧高空排放；其他储存、工艺过程产生的VOCs（以非甲烷总烃计）执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4大气污染物排限值放，甲醇有组织排放执行执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机废气特征污染物及排放限值，甲醇无组织排放执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。具体标准见下表。

表1-8   有组织大气污染物排放浓度限值

	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物监控位置
	备注

	1
	非甲烷总烃
	100
	生产设施排气筒
	

	2
	甲醇
	50
	生产设施排气筒
	

	3
	单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）
	0.3
	/
	


表1-9   无组织大气污染物排放浓度限值

	序号
	污染物项目
	排放限值
	污染物监控位置
	备注

	1
	非甲烷总烃
	4.0
	企业边界
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；

	2
	甲醇
	12
	无组织排放浓度监控点
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；


（2）废水

拟建项目生产废水主要为树脂成型W1洗涤废水，树脂成型后W2 水洗水、年度大修或检修时产生的W3清扫废水、W4 VOCs吸附塔废水、W5地面冲洗废水。树脂成型W1洗涤废水送老生产区聚乙烯醇装置聚合二塔作为萃取水回用，并回收废水中的甲醇；其他生产废水及初期雨水分别经经废水收集池、初期雨水池收集后泵送川维化工有限公司污水处理场进一步处理达标后排入长江。

根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）关于公共污水处理系统及间接排放定义，判定拟建项目废水排放方式为间接排放；EVOH树脂工业示范装置废水排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表1间接排放标准；川维化工污水处理场总排放口执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1相直接排放管控限值，具体标准值见下表。

表1-10   污水排放标准限值（摘录）    单位：mg/L

	序号
	污染物
	间接排放标准
	排放浓度限值
	备 注

	1
	pH
	-
	6-9
	

	2
	COD
	-
	60
	

	3
	SS
	-
	70
	


（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值，即昼间 70 dB（A）、夜间55dB（A）。

营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间 65 dB（A）、夜间55dB（A）。

（4）固体废物

一般工业固体废物，2021年7月1日起执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制编制》（GB 18599-2020）标准相关要求。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（公告 2013年 第36号）。

1.3评价工作等级和评价范围

1.3.1评价等级

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的评价工作分级方法，结合项目的初步工程分析结果，用AERSCREEN 估算模式（考虑地形影响）分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准限值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：
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式中：Pi —— 第 i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模型计算出的第 i 个污染物的最大 1 h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i —— 第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

最大地面空气浓度占标率Pi 按公式计算，如果污染物数i 大于1，取P 值中最大者Pmax。评价等级按下表分级判据进行划分。

表1-11   评价等级判别表

	评价工作等级
	评价工作分级判据

	一级评价
	Pmax  ≥ 10%

	二级评价
	1% ≤ Pmax＜10%

	三级评价
	Pmax＜1%


同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高作为项目的评价等级。

对电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2－2018）推荐的AERSCREEN 估算模式（考虑地形影响）计算项目废气污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi，项目大气污染物排放源强如表1-12。

表1-12   估算模型参数表
	参数
	取值

	城市/农村选项
	城市/农村
	城市

	
	人口数（城市选项时）
	7.5万（晏家街道）

	最高环境温度/  ℃
	40.5

	最低环境温度/  ℃
	-2.3

	土地利用类型
	城镇外围

	区域湿度条件
	潮湿

	是否考虑地形
	考虑地形
	(是 (否

	
	地形数据分辨率 / m
	90

	是否考虑岸线熏烟
	考虑岸线熏烟
	□是 (否

	
	岸线距离/ km
	/

	
	岸线方向/ °
	/


根据工程分析，拟建项目主要废气为工艺不凝气（G1、G2）、G3干燥废气、G4聚合反应釜驰放气、G5储罐呼吸废气VOCs。其中G1、G2、G4送新建1套EVOH树脂火炬系统燃烧后高空排放，燃烧后主要产物为二氧化碳、水。其他污染源排放排放参数如下：

表1-13   点源参数表
	编号
	名称
	排气筒底部中心坐标/m
	排气筒底部海拔高度/m
	排气筒高度/m
	排气筒出口内径/m
	烟气流速（m/s）
	烟气温度/℃
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/(kg/h)

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	甲醇

	1
	DA002
	-20
	-30
	252.7
	15
	0.1
	15
	20
	8000
	正常
	0.023
	0.012

	2
	DA003
	-35
	40
	252.7
	15
	0.15
	15
	20
	8000
	正常
	0.021
	0.013


表1-14   无组织排放矩形面源参数表

	编号
	名称
	面源海拔高度/m
	面源长度/m
	面源宽度/m
	与正北向夹角/°
	面源有效排放高度/m
	年排放小时数/h
	排放工况
	污染物排放速率/（kg/h）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	非甲烷总烃
	甲醇

	1
	工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs
	252.7
	214
	77
	0
	12
	8000
	正常
	0.024
	0.015


采用AERSCREEN 估算模式（考虑地形影响）计算出的无组织排放废气主要污染因子下风向最大落地浓度及占标率见表1-15。

表1-15   大气污染物排放估算模型计算结果
	序号
	污染源名称
	污染物名称
	最大落地浓度ug/m3
	最大地面空气质量浓度占标率%
	D10%

	1
	1#排气筒（G5储罐呼吸废气VOCs）
	非甲烷总烃
	2.213
	0.111%
	/

	
	
	甲醇
	1.383
	0.046%
	/

	2
	2#排气筒（G3干燥废气VOCs）
	非甲烷总烃
	9.997
	0.500%
	

	
	
	甲醇
	6.249
	0.208%
	

	3
	工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs
	非甲烷总烃
	0.069
	0.003%
	/

	
	
	甲醇
	0.043
	0.001%
	/


根据AERSCREEN 估算模式（考虑地形影响）预测结果最大占标率为0.5%，小于1%，同时根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）关于“电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。”要求，综合判定大气环境影响评价等级为二级。

（2）地表水
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），评价等级按照下表进行判断：

表1-16   评价工作等级分级表

	评价等级
	判定依据

	
	排放方式
	废水排放量 Q/（m3/d））；水污染物当量数 W/（无量纲）

	一级
	直接排放
	Q≥20000 或 W≥600000

	二级
	直接排放
	其他

	三级 A
	直接排放
	Q＜200 且W＜6000

	三级 B
	间接排放
	—

	注 1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录 A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。

注 2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。

注 3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。

注 4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。

注 5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。

注 6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。

注 7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500 万 m 3 /d，评价等级为一级；排水量＜500 万 m 3 /d，评价等级为二级。

注 8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。

注 9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级 B。

注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。


川维化工污水处理场服务范围为中国石化集团重庆川维化工有限公司、重庆华维实业有限责任公司、扬子江乙酰化工有限公司等企业产生的生产废水、生活污水。根据《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）关于公共污水处理系统及间接排放定义，判定拟建项目废水排放方式为间接排放。评价等级判定为三级B。
（3）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的规定，建设项目所在地为3 类声环境功能区，评价范围不涉及环境敏感目标，确定拟建项目声环境评价等级为三级。

（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，拟建项目属于Ⅰ项目。建设项目所在区域地下水评价范围不涉及集中式饮用水水源准保护区以及准保护区以外的补给径流区，不涉及分散式居民饮用水水源区及其他特殊地下水资源保护区以外的分布区。确定项目的地下水环境敏感程度为“不敏感”，判定地下水环境影响评价工作等级为二级。

（5）土壤

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，拟建项目属于附录中“石油、化工”中的其他类别，土壤环境影响类别为Ⅰ类项目，评价范围敏感程度为不敏感，占地规模为小型，综合判定土壤环境影响评价等级为二级。

（6）环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，拟建项目大气环境风险潜势为III，大气环境风险评价工作等级为二级；地表水环境风险潜势为III，地表水环境风险评价工作等级为二级；地下水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险评价工作等级为三级。
1.3.2 评价范围

评价时段包括施工期和营运期，重点评价营运期。

（1）环境空气：大气评价范围为以生产装置为中心，边长为5km的区域；

（2）地表水：污水处理场入长江排污口上游500m 至下游3500km范围。

（3）声环境：厂界外200m以内区域为声环境评价范围；

（4）地下水：根据晏家组团规划环评，晏家组团分为A、B两个独立水文单元，其中，A独立水文单元的面积约23.563km2，B 独立水文单元的面积约62.476km2，拟建项目位于B独立水文单元内。确定地下水评级范围为以厂区为中心的一个相对独立水文单元，面积约62.476 km2。

（5）环境风险

大气环境风险评价范围：边界外5km；

地表水环境风险评价范围：参照HJ2.3，确定地表水环境风险评价范围为川维化工污水处理场入长江排污口上游500m至下游3500km范围。

地下水环境风险评价范围：参照HJ610，确定地下水评级范围为以厂区为中心的一个相对独立水文单元，面积约62.476km2。

（6）土壤环境：根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“表5 现状调查范围”，确定土壤环境调查范围为占地范围内及占地范围外扩0.2km范围。

1.4 环境功能区划

（1）环境空气质量功能区划

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）规定，项目所在地属环境空气功能二类区。

（2）地表水环境功能区划

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发[2012]4 号）的规定，长江长寿段属Ⅲ类水域。

（3）地下水环境功能区划分

目前，重庆市尚未对地下水进行功能区划分，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），项目所在区域地下水质量为Ⅲ类。

（4）声环境功能区划分

建设项目所在区域为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（5）土壤环境功能区划

建设项目所在区域内土壤按照建设用地分类，属于GB50137 规定的城市建设用地中的工业用地（M）。
1.5 环境保护目标

（1）大气及大气环境风险
评价区域范围内无自然保护区、风景名胜区，也无特殊生态保护栖息地及重点文物保护单位，但属酸雨控制区，其控制目标是不加重大气污染，尽量削减污染物的排放。评价范围内环境空气、环境风险保护目标详见表1-17。

表1-17   项目大气、环境风险敏感目标调查统计表

	序号
	环境保护目标
	坐标
	户数（户）/人数（人）
	环境功能区
	方位
	与生产装置边界距离（m）

	
	
	X坐标m
	Y坐标m
	
	
	
	

	1
	维丰小区
	430
	600
	约600户，2000人
	二类区
	NE
	680

	2
	朱家岩社区
	440
	440
	约1100户，4000人
	二类区
	NE
	730

	3
	査家湾社区
	1120
	700
	约1450户，5000人
	二类区
	NE
	1200

	4
	石盘村
	800
	1500
	约230户，800人
	二类区
	NE
	1700

	5
	川维小学
	880
	790
	约师生500人
	二类区
	NE
	1100

	6
	重庆化工园区医院
	540
	500
	二级甲等医院，病床 300 张
	二类区
	NE
	670

	7
	中心路社区
	90
	830
	约250户，900人
	二类区
	NE
	760

	8
	石塔坡社区
	100
	1200
	约350户，1000人
	二类区
	NE
	1140

	9
	木莲街社区卫生服务中心
	-120
	890
	社区医疗卫生，病床 20 张
	二类区
	NW
	840

	10
	长航川江船厂家属区
	890
	-1400
	约250户，900人
	二类区
	SE
	1600

	11
	镰刀石
	-940
	0
	约15户，60人
	二类区
	W
	500

	12
	汪家湾
	-1300
	610
	约20户，70人
	二类区
	NW
	1370

	13
	吴家湾
	-2200
	430
	约5户，15人
	二类区
	SW
	2260

	14
	道书湾
	-350
	190
	约6户，10人
	二类区
	NW
	1320

	15
	川维宾馆
	1300
	1100
	日常住宿约100人
	二类区
	N
	1690

	16
	石门村
	-2500
	-1400
	约100户，350人
	二类区
	SW
	2800

	17
	晏家世纪新城
	-390
	1190
	约400户，1200人
	二类区
	SW
	1200

	18
	周家湾
	1990
	510
	约350户，1000人
	二类区
	NE
	2100

	19
	扇沱村
	-790
	-3130
	约100户，350人
	二类区
	SW
	3200

	20
	长乐村
	630
	-3390
	约20户，60人
	二类区
	SE
	3400

	21
	龙桥村
	4350
	-2500
	约150户，600人
	二类区
	SE
	4990

	22
	三坪村
	3700
	2700
	约300户，900人
	二类区
	NE
	4580

	23
	过滩村
	2770
	3470
	约400户，1200人
	二类区
	NE
	4380

	24
	晏家街道
	-900~1400
	3390
	约75000人
	二类区
	N、NW、NE
	3390

	25
	高家湾
	-3060
	1660
	约15户，60人
	二类区
	NW
	3400

	26
	杜家湾
	-4100
	900
	约120户，380人
	二类区
	NW
	4130

	27
	四楞村
	-4600
	860
	约30户，120人
	二类区
	NW
	4700

	28
	杨家湾
	-2900
	0
	约10户，35人
	二类区
	W
	2900

	29
	戴家坪
	-3230
	-1500
	约150户，600人
	二类区
	SW
	3500

	30
	幸福村
	-4330
	-3000
	约190户，720人
	二类区
	SW
	5190

	31
	剑山村
	-2500
	-5400
	约20户，70人
	二类区
	SW
	5890

	32
	下坝村
	-1000
	-4300
	约45户，180人
	二类区
	SW
	4450

	33
	天星村
	2400
	-4800
	约60户，240人
	二类区
	SE
	5550

	34
	回岭村
	880
	-5000
	约230户，690人
	二类区
	SE
	5100

	35
	马桑村
	3720
	-4400
	约240户，720人
	二类区
	SE
	5700


注：以项目EVOH生产装置为中心为坐标原点（X=0，Y=0），东西方向为X轴、南北方向为Y轴；与敏感对象距离以生产装置边界为起点进行计算。
（2）地表水及地表水环境风险
川维化工（含拟建项目）废水依托川维化工污水处理场处理达标后经污水处理场排口（2#排放口）排放，清净下水依托川维化工清净下水排口（1#排放口）排放，各排口均安装有在线监测仪并与重庆市环境保护局进行了联网，排口所处河段属长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区-实验区和三峡库区，其控制目标是不加重水污染。评价范围内地表水环境保护目标详见表1-18。

表1-18   项目地表水环境敏感目标调查一览表

	序号
	保护目标名称
	保护内容
	方位
	与生产装置边界距离m
	环境功能

	1
	长江
	水环境/水质
	S
	1940
	Ⅲ类水域

	2
	重庆川染能源供应有限责任公司取水口
	水环境/水质
	SW
	3990（同侧，下游，2800）
	工业取水口，取水能力2700m3/d

	3
	重庆市三灵化肥有限责任公司取水口
	水环境/水质
	SW
	4600（同侧，下游，4500）
	工业取水口，取水能力3300m3/d

	4
	长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区
	四大家鱼及其种质资源
	/
	/
	川维化工清净下水排口（1#排放口）、污水处理场排口（2#排放口）均系岸边排放，位于保护区实验区内；


注：1、“括号内为与川维化工污水排放口位置管线”，同侧、非同侧系以长江中泓线为基准，即长江北岸、长江南岸；2、与敏感对象距离以生产装置边界为起点进行计算。
（3）声环境：厂界200m范围不涉及声环境敏感对象。

1.6 评价工作内容、评价重点及评价构思
1.6.1 评价工作内容

主要评价内容包括总则、现有工程回顾性分析、建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等内容、结论。

1.6.2 评价重点

根据建设工程性质和周围环境特点，并结合拟建项目施工期和营运期对环境的破坏，将工程分析、营运期大气环境影响评价、环境风险评价、环境保护措施及其可行论证等作为评价重点。

1.7 评价程序

本项目的评价工作程序见图1-1。
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图 1-1   评价工作程序图

1.8 产业政策及规划符合性分析

1.8.1 产业政策符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析
拟建项目属于C265合成材料制造，属于《产业结构调整指导目录（2019年）》中的“十一、石化化工，10、乙烯-乙烯醇共聚树脂高性能阻隔树脂”鼓励类建设项目，符合国家产业政策。

（2）《中华人民共和国长江保护法》（自2021年3月1日起施行）符合性分析

根据《长江保护法》禁止（一）在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的；（二）在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库的；（三）违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动的。

拟建项目符合国家现行产业政策要求，建设性质为改扩建，距离长江175m水位线1720m，与长江支流（晏家河）1.5km，与沙溪河距离约为7.2km，项目建设符合晏家组团生态环境准入清单。综上分析，评价认为项目符合中华人民共和国长江保护法相关要求。

（3）《重庆市工业项目环境准入规定》（渝办发[2012]142号）

与《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》中与项目相关的准入条件进行对照分析见表1-19。

表1-19   与重庆市工业项目环境准入规定的符合性分析

	序号
	环境准入条件
	拟建项目分析
	符合性

	1
	工业项目应符合产业政策，不得采用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备，不得建设生产工艺或污染防治技术不成熟的项目。
	拟建项目符合国家产业政策，未使用国家和本市淘汰的或禁止使用的工艺、技术和设备。
	符合

	2
	本市新建和改造的工业项目清洁生产水平不得低于国家清洁生产标准的国内基本水平。其中，“一小时经济圈”和国家级开发区内的，应达到国内先进水平。
	拟建项目符合清洁生产的要求。
	符合

	3
	工业项目选址应符合产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等规划。新建有污染物排放的工业项目应进入工业园区或工业集中区。
	拟建项目位于重庆长寿经济技术开发区晏家组团、用地性质为工业用地，符合相关规划。
	符合

	4
	在长江、嘉陵江主城区江段及其上游沿江河地区严格限制建设可能对饮用水源带来安全隐患的化工、造纸、印染及排放有毒有害物质和重金属的工业项目。
	拟建项目不涉及有毒有害物质和重金属的排放。
	符合

	5
	在主城区禁止新建、改建、扩建以煤、重油为燃料的工业项目。在主城区及其主导风上风向10公里范围内禁止新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。在区县（自治县）中心城区及其主导风上风向5公里范围内，严格限制新建、扩建大气污染严重的火电、冶炼、水泥项目及10蒸吨/小时以上燃煤锅炉。
	不涉及高污染燃料的使用，生产过程使用清洁能源。
	符合

	6
	工业项目选址区域应有相应的环境容量，新增主要污染物排放量的工业项目必须取得排污指标，不得影响污染物总量减排计划的完成。未按要求完成污染物总量削减任务的企业、流域和区域，不得建设新增相应污染物排放量的工业项目。
	项目所在区域属于非达标区；甲醇、非甲烷总烃分别满足相应环境质量标准限值。

长江水质环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。
	符合

	7
	新建、改建、扩建工业项目所在地大气、水环境主要污染物现状浓度占标准值90%―100%的，项目所在地应按该项目新增污染物排放量的1.5倍削减现有污染物排放量。
	拟建项目所在区域主要污染物浓度未达到标准的90%。
	符合

	8
	新增重金属排放量的工业项目应落实污染物排放指标来源，确保国家重金属重点防控区域重金属排放总量按计划削减，其余区域的重金属排放总量不增加。优先保障市级重点项目的重金属污染物排放指标。
	拟建项目外排污染物中不涉及重金属。
	符合

	9
	禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。
	拟建项目不存在重大环境安全隐患。
	符合

	10
	工业项目排放污染物必须达到国家和地方规定的污染物排放标准，资源环境绩效水平应达到本规定要求。
	拟建项目采取有效的处理措施后，污染物的排放均满足均满足相应的标准。
	符合


（4）与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）符合性分析

根据《重庆市发改和改革委员会关于印发重庆市产业政策投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2018〕541号）要求，项目不属于禁止和限制引入的项目，符合文件要求。

（5）与重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）符合性分析

根据《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）要求，新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，应当进入工业园区（工业集聚区，下同）。对未进入工业园区的项目，或在工业园区（工业集聚区）以外区域实施单纯增加产能的技改（扩建）的项目，不得办理项目核准或备案手续。严格控制过剩产能和“两高一资”项目，严格限制造纸、印染、煤电、传统化工、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。

拟建项目位于重庆长寿经济技术开发区晏家组团，与长江175m水位线干流1720m，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，不属于严格控制过剩产能和“两高一资”项目，符合国家及我市产业政策和布局，符合渝发改工〔2018〕781号文件相关要求。

（6）《重庆市环境保护局办公室关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）符合性分析

根据“渝环办〔2017〕146号”文的要求：

① 严格落实国家对沿江“1公里”范围内的管控政策。除在建项目外，长江干流及主要支流岸线1公里范围内禁止审批新建重化工项目；现有化工项目可实施改造升级，应当采用先进生产工艺或改进现有工艺流程，减少污染物排放量和降低污染排放强度；1公里范围内环保不达标的化工企业要加快搬迁。

② 严禁在长江干流及主要支流岸线“5公里”范围内新布局工业园区。除经国家和市政府批准设立、但仍在建设的工业园区可以继续按已批准的园区发展规划确定的主导产业规划、引进和布局工业项目外，长江干流及主要支流岸线5公里范围内不再新布局工业园区。

③ 严格执行工业项目入园规定和环保标准。除能源矿产项目外，新建工业项目必须进入工业园区；在满足前述两条要求的前提下新布局的化工项目必须进行充分论证，采取更加有利于保护生态环境的污染防治和风险防范措施，执行更加严格的环境标准，在符合产业规划、禁投清单和环境准入等的前提下准予建设。

拟建项目位于长寿经济技术开发区晏家组团，符合长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划产业定位，符合园区产业规划、禁投清单和环境准入等要求。与长江175m水位线距离为1720m，不在长江干流及主要支流岸线1公里范围内，符合渝环办〔2017〕146号文件的要求。

1.8.2 相关环保政策符合性分析

（1）与《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）符合性分析

表1-20   与大气污染防治行动计划符合性分析

	序号
	条例相关要求
	拟建项目情况
	符合性

	1
	全面整治燃煤小锅炉。到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。
	不使用燃煤锅炉
	符合

	2
	严控“两高”行业新增产能。加快淘汰落后产能。压缩过剩产能。坚决停建产能严重过剩行业违规在建项目。
	不属于“两高”行业，符合产业政策要求
	符合

	3
	所有新、改、拟建项目，必须全部进行环境影响评价；未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设；违规建设的，要依法进行处罚。加强产业政策在产业转移过程中的引导与约束作用，严格限制在生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。
	不属于“两高”行业，制定总量指标。
	符合


（2）与《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）符合性分析

表1-21   与水污染防治行动计划符合性分析

	序号
	条例相关要求
	拟建项目情况
	符合性

	1
	取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。
	不属于“十小”企业
	符合

	2
	依法淘汰落后产能。严格环境准入。
	符合重庆市工业项目环境准入
	符合

	3
	严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。
	不属于高污染行业，不属于十条中严格控制或限制类项目。
	符合

	4
	控制用水总量。新建、改建、拟建项目用水要达到行业先进水平。
	能够达到行业先进水平
	符合


（3）与《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）符合性分析

表1-22   与土壤污染防治行动计划符合性分析

	序号
	条例相关要求
	拟建项目情况
	符合性

	1
	自2017年起，对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估
	项目用地性质为工业用地，土地用途和性质未变更。
	符合

	2
	排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用
	不涉及重点污染物的排放。
	符合

	3
	严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业
	不属于有色金属冶炼、焦化等行业。
	符合

	4
	加强电器电子、汽车等工业产品中有害物质控制。有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
	项目不涉及生产设施设备拆除。
	符合

	5
	继续淘汰涉重金属重点行业落后产能，完善重金属相关行业准入条件，禁止新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目
	不属于涉重企业。
	符合


（4）关于印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号符合性分析）

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》提出：„„新建涉VOCs 排放的工业企业要入园区......；参照石化行业VOCs 治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治。现代煤化工行业全面实施LDAR，制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广LDAR工作。加强无组织废气排放控制，含VOCs 物料的储存、输送、投料、卸料，涉及VOCs 物料的生产及含VOCs 产品分装等过程应密闭操作。反应尾气、蒸馏装置不凝尾气等工艺排气，工艺容器的置换气、吹扫气、抽真空排气等应进行收集治理。

拟建项目位于重庆（长寿）经济技术开发区晏家组团，涉及VOCs 物料的生产产品全过程过程密闭，对挥发性有机物进行集中收集、处理，依据相关要求控制开展了LDAR工作，可有效控制挥发性有机物的无组织排放。因此，拟建项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关要求。

（5）与《重庆市环境保护条例》符合性分析

除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区，不得在工业园区或者工业集聚区以外区域实施单纯增加产能的技改或者拟建项目。

项目位于重庆（长寿）经济技术开发区晏家组团A标准分区，符合《重庆市环境保护条例》的相关要求。

（6）与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析

表1-23   与《重庆市大气污染防治条例》的符合性分析

	序号
	准入条件要求
	实际情况
	符合性

	1
	市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩

产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。
	项目选址于重庆市长寿经济技术开发区晏家组团，不属于《重庆市产业投资禁投清单》（2014 年版）中禁止投资建设的项目。
	符合

	2
	石化及其他生产和使用有机溶剂的企业，应当按照规定对生产设备进行检测与修复，防止物料的泄漏，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制；物料已经泄漏的，应当及时收集处理。
	定期开展LDAR工作，严格生产装置、储罐VOCs控制。
	符合

	3
	有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造等产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、 使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少污染物排 放。
	项目可实现密闭生产及物料输送，并采取了废气的污染治理设施，确保废气达标排放。
	符合


（7）与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》符合性分析

《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》提出：新建涉VOCs排放的工业企业要入园区„„；加大有机化工，特别是天然气化工、化学原料和化学品制造、医药化工等化工行业VOCs 治理力度，大力推广使用低（无）VOCs 含量、低反应活性的原辅材料和产品。参照石化行业VOCs 治理任务要求，全面推进化工企业设备动静密封点、储存、装卸、废水系统、有组织工艺废气和非正常工况等源项整治，运用LDAR 技术建立动态防漏管理制度；加强设备维护，快速泄漏修复；建立泄漏检测制度及预案，加强无组织废气排放控制。

项目依据相关要求定期开展挥发性有机泄露检测与修复LDAR工作，对生产过程中产生的挥发性有机物进行集中收集、处理，控制挥发性有机物的无组织排放。项目符合《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》的相关要求。

（8）与重庆市人民政府《关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69）号的符合性分析

表1-24   与渝府发〔2015〕69号的符合性分析

	序号
	准入条件要求
	项目实际情况
	符合性

	1
	在长江鱼嘴以上江段及其一级支流汇入口上游 20 公里、嘉陵江及其一级支流汇入口上游 20 公里、集中式饮用水水源取水口上游 20 公里范围内的沿岸地区（江河 50 年一遇洪水位向陆域一侧 1 公里范围内），禁止新建、扩建排 放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性 有机污染物的工业项目。
	项目废水不排放重金属、剧毒物质和持久性有机污染物。
	符合

	2
	严格环境准入。严格控制影响库区水体的化学需氧量、氨氮、总氮、总磷及

重金属等污染物总量。新建、改建、扩建涉及上述污染物排放的建设项目，应进入工业园区或工业集中区，并满足水环境质量以及污染物总量控制要 求，符合工业企业环境准入规定，取得排污权指标。
	项目符合环境准入。不涉及重金属排放。
	符合

	3
	取缔“十一小”企业。专项整治“十一大”重点行业，新建、改建和拟建项目实行污染物等量置换或减量置换
	项目不属于“十一小”企业。
	符合


（9）《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）

表1-25   与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》符合性分析
	序号
	准入条件要求
	项目实际情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	不属于码头项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	不涉及生态红线。
	符合

	3
	禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	不涉及饮用水源岸线或保护区内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	不新建排污口。
	符合

	5
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不在长江岸线保护；

不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。
	符合

	6
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	拟建项目位于重庆（长寿）经济技术开发区晏家组团A 标准分区，不涉及生态红线。
	符合

	7
	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	与长江175m水位线距离1720m。
	符合

	8
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目符合长寿晏家组团产业定位及布局规划。
	符合

	9
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。
	项目符合国家产业政策。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	不属于严重过剩产能行业。
	合符


（10）重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）

表1-26   与《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析
	序号
	准入条件要求
	项目实际情况
	符合性

	1
	禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

1．除重大环保搬迁置换项目外，禁止建设不符合市级港口布局规划以及港口总体规划的的码头项目。

2．除因线位调整原因引起的过江通道选址变更外，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	不属于码头项目。
	符合

	2
	禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

3．禁止在自然保护区核心区和缓冲区内开展任何形式的开发建设活动、建设任何生产设施。

4．禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动。

11．在长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区（重庆）核心区、缓冲区的岸线，除区域重点环保搬迁置换项目和重大战略配套岸线开发项目，在满足生态环保要求的前提下给予支持外，原则不得新建任何生产设施。

13．在重庆市金佛山国家级自然保护区等6个自然保护区内，除公路、铁路等重大民生基础设施类线性工程项目可采取无害化穿越方式以外，新建及改扩建其他基础设施不得占用自然保护区核心区、缓冲区。
	不涉及自然保护区、生态红线等特殊保护区。
	符合

	3
	禁止在饮用水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

17．在集中式饮用水水源准保护区内禁止下列行为：设置排污口；新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；堆放、存贮可能造成水体污染的物品；违反法律、法规规定的其他行为。

18．在集中式饮用水水源二级保护区内，除遵守准保护区管理规定外，还应当禁止下列行为：新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由区县（自治县）人民政府责令拆除或者关闭；设立从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头等与供水无关的构（建）筑物；设置经营性餐饮、娱乐设施；从事采砂、水产养殖等活动；建设畜禽养殖场、养殖专业户。散养户产生的养殖废物应当全部资源化利用，未经处理不得向水体直接倾倒畜禽粪便或者排放养殖污水；使用土壤净化污水；新增使用农药、化肥的农业种植。已有农业种植应当有序调整为生态有机农业，实施科学种植和污染防治。在饮用水水源二级保护区内从事旅游活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。

19．在集中式饮用水水源一级保护区内，除遵守准保护区、二级保护区管理规定外，还应当禁止下列行为：新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。已建成的旅游码头和航运、海事等管理部门工作码头等与供水设施和保护水源无关的建设项目，由区县（自治县）人民政府责令拆除或者关闭；旅游、游泳、垂钓、畜禽养殖或者其他可能污染饮用水水源的活动；从事农业种植。已有的农业种植，区县（自治县）人民政府应当制定限期退出计划，并组织实施。
	不涉及饮用水源岸线或保护区内。
	符合

	4
	禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

20．禁止在长江重庆段四大家鱼国家级水产种质资源保护区内新建排污口。水产种质资源保护区内需建设港口码头等岸线利用项目的，应开展建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证工作。
	不新建排污口。
	符合

	5
	禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	项目不在长江岸线保护；

不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。
	符合

	6
	禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。
	不涉及生态红线、永久性基本农田。
	符合

	7
	禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目
	与长江175m水位线距离1720m。
	符合

	8
	禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	项目符合长寿晏家组团产业定位及布局规划。
	符合

	9
	禁止新建、扩建法律法规和相关政策命令禁止的落后产能项目。
	项目符合国家产业政策。
	符合

	10
	禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。
	不属于严重过剩产能行业。
	合符


（11）与《长寿区企业安全环保标准化建设工作指导意见 》（长寿府办发 [2018]182 号）符合性分析

表1-27   与长寿府办发[2018]182号符合性分析

	类别
	环境治理要求
	项目情况
	符合性

	一、源头管理
	24．应采取先进装备设施、技术工艺和方法，加强过程控制。
25．所有流体物质采用储罐储存，管道化输送，密闭化、连续化、自控化生产等方式减少废气的产生及排放。
26．易挥发化学品必须采用带呼吸阀的储罐、储槽等密闭系统储存，以减少废气无组织排放。
27．液体化学品装卸必须采用装有与配套槽车或类似容器匹配的平衡管的装卸系统。
28．储罐呼吸气须进行收集处理；确有必要采用桶装原料，须用负压或抽吸式方式输送。
	24.采用技术成熟、采用DSC控制系统。

25.所有流体物质采用储罐储存，管道化输送，密闭化、连续化、自控化生产等方式减少废气的产生及排放。

26．易挥发化学品采用带呼吸阀的储罐、储槽等储存，大小呼吸废气集中收集处置。
27．液体化学品装卸采用管道密闭输送；

28.储罐呼吸气收集处理；
	符合

	二、废水收
集处置
	29．企业生产污水应按照清污分流、雨污分流、污污分流的原则做好废水的分类收集工作，提倡分类收集，分质处理。
30．企业原则上只能设置一个雨水排口和一个污水排口；排污口必须按国家和重庆市的相关规范要求设置采样、流量测定等要求建设；一类污染物等国家和地方有特别管控要求的，应严格按要求在车间或设施排放口实现达标排放。

31．企业生产废水（含实验室废水、地面清洗水等）、生活污水（食堂、厕所等）全部收集进入本企业污水处理系统，处理达到接纳要求后通过管网系统输送至集中式污水处理厂。

32．新入驻项目生产污水必须实现污水管网可视化（采用上管架、地面铺设或地沟铺设等方式），并应设置污水名称、流向标识等；污水管网材质须选用防腐蚀防渗材质，在本指导意见发布前已建成的化工企业，在2020 年底前全部完成生产污水管网可视化改造。

33．有清净下水排放的企业，须采用专管排入雨水总排口，不得和雨水共用同一套管网，应在接入雨水总排口前设置观测井；清净下水和雨水收集管网须选用防腐蚀防渗材质。

34．规范建设雨水排放设施，最终排放口与外部水体间安装切断设施。需设置雨污切换装置的企业，应配套建设足够容积的雨水收集池，雨污切换阀常态下切向收集池端，确保地面冲洗水、前15 分钟的初期雨水得到全部收集。
	29.采取清污分流、雨污分流、污污分流，高盐、高浓、低浓废水、生活污水分质分类处理。

30.全厂设置1个雨水排口和1个污水总排口；排污口符合国家和重庆市的相关规范要求设置有采样、流量测定等设施。不涉及一类污染物的产生和排放。

31.企业生产废水、生活污水全部进入污水处理场处理达标后排放长江。

32.川维化工污水采用可视化管网，分类收集，采用专用管道送至污水处理场处理后排放长江。符合相关要求。

33.清净下水及雨水设有专用管网排入雨水总排口。

34.设置有初期雨水切换阀，初期雨水送入川维化工污水处理场处理达标后排长江。
	符合

	三、

废气收

集处理
	35．废气应分类收集、分质处理，采用各种成熟的工艺和设备处理各类废气。

36．企业装卸、投料、出料、固液分离、物料转移、反应过程等生产环节产生的废气和真空泵废气，储槽区呼吸口废气，污水站废气，危险废物储存场所产生的废气等全部收集送配套废气处理设施。

37．非水溶性组分的废气不得仅采用吸收方式处理，禁止将高浓度废气直接与大风量、低浓度废气混合稀释排放。

38．各企业应合理选择废气末端治理工艺路线，优先考虑焚烧处理方式，不能焚烧的，要根据废气浓度和性状差异采用碱吸收、酸吸收、冷凝等其他适用的新技术，不推荐使用活性炭吸附、光催化氧化和低温等离子等低效处理技术。采样监测平台和采样孔需满足《固定源废气监测技术规范》（HJT 397－2007），废气处理系统应按国家和地方要求采用监控手段，实现稳定达标排放且不造成臭气扰民。若发生臭气扰民，应立即停产，进行臭气深度治理整改。
	35．现有工程废气分类收集、分质处理，采用工艺和设备成熟可靠。

36．川维化工装置区投料、出料、固液分离、物料转移、反应过程等生产环节产生的废气、储槽区呼吸口废气，已按照重庆市十三五挥发性有机物污染防治方案要求编制全厂VOCs治理方案。

37．现有工程废气分类收集、分质处理，采用工艺和设备成熟可靠。

38．现有工程废气治理采用焚烧、碱吸收、酸吸收、冷凝等技术分类处理。采样监测平台和采样孔满足《固定源废气监测技术规范》（HJT 397－2007）。
	

	四、固废处

理
	39．企业的各类固废处理应符合减量化、无害化、资源化的要求，首先应考虑综合利用，之后再分类存放，转移处置应遵守国家和重庆市有关规定。

40．固废废物产生、贮存和包装容器必须设置规范的标识标签；危险废物暂存库建设须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），重点完成危废暂存库房面的防扬散、防渗漏、防腐蚀、防流失、废液导排系统等设施建设。

41．产生危险废物的单位，必须按照国家有关规定转移处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。转移危险废物的，必须按照相关规定填写危险废物转移联单，并及时上报环保部门。

42．建立、健全固废档案；建立定期核查制度；危险废物自行处置的企业应参照《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等规范和标准的要求，强化环境监测，确保利用处置设施稳定达标排放。对自建焚烧处置设施的企业，需安装在线监测设施和DCS控制系统，并对主要污染物的实时监测数据进行信息公开，接受群众监督。
	39.产生的危险废物主要交有资质单位处置，转移处置遵守国家和重庆市有关规定。

40.危险废物产生、贮存和包装容器设置规范的标识标签；危险废物暂存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》要求，危废暂存间采取“四防措施”，设置废液导排系统。
42.建有健全的固废档案，有定期核查制度。并对主要污染物的实时监测数据进行信息公开，接受群众监督。
	


1.8.3 规划符合性分析

（1）《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见函符合性分析

根据《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》，晏家组团用地范围包括原重庆(长寿)化工园区北部拓展区、原重庆市晏家工业园区、原重庆市晏家表面处理工业园的全部用地以及原重庆(长寿)化工园区的部分用地(除长化片区和渝怀铁路以西地块外的其他用地)，建设用地面积34.81km2，其中工业用地24.45km2。晏家组团共分为A、B、D、E、F、G标准分区(简称晏家组团)。晏家组团规划范围为：西北以渝利铁路为界；西南以渝利铁路界；东北以菩提山、牛心山山脚、渝宜高速、轻化路为界，东南以长江为界，规划范围总用地面积约47.87km2，其中建设用地34.81km2，非建设用地13.06km2。

晏家组团主导产业为天然气石油化工及化工材料；重点产品及产业链：天然气化工、石油化工、精细化工产品研发与生产，医药中间体和合成药品，MDI、BDO、高强高模纤维、聚甲醛树脂，聚氨酯、聚碳酸酯、锂离子电池、燃料乙醇等研发及生产、化工新材料生产，并注重循环经济和产业链的延伸和构建。其中，晏家组团A 标准分区是重庆长寿经开区的重要组成部分，用地性质由天然气化工、精细化工产品研发与生产的化工为主的工业用地、物流为主的仓储用地、港口码头为主的交通用地组成，并注重循环经济和产业链的延伸和构建。

审查意见函相关要求：

坚持源头防控。倡导循环经济，优化化工行业产业链，鼓励发展高新技术产品和高附加值产品，提高产业集群化水平、资源综合利用效率和清洁生产水平，降低单位产品能耗、物耗、水耗，从源头控制和减少污染物的产生量和排放量，新建项目清洁生产水平不得低于国内先进水平，现有企业应积极推进结构优化调整和技术改造升级也符合园区批复的相关要求。

严格环境准入，入驻晏家组团的工业项目应符合《重庆市工业项目环节准入规定（修订）》、《重庆市人民政府办公厅关于实施差异化环境保护政策推动五大功能区建设的意见》和有关行业准入条件，严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度。

加强污染防治。晏家组团的生产废水和生活污水应送污水处理厂治理达标后排放，提高中水回用率，减少废水排放量。生产废水应收集处理达标后，通过排气筒或烟囱高空排放，尤其应做好恶臭废气和挥发性有机废气的收集处理，尽量减少排放总量，避免废气扰民；川染厂、捷圆化工等小锅炉应按计划关停，热电锅炉应达到严格的烟气排放标准，确保主要大气污染物（烟尘、二氧化硫、氮氧化物）实现减排。固体废弃物应分类收集，优先进行综合利用，不能利用的一般工业固体废弃物应送专用渣场处置，危险废物应交有资质的单位处理。做好生产区、罐区、渣场等区域的地面防渗工作，防止污染地下水和土壤。

强化风险防范。晏家组团应建立完善的环境风险防范体系，制定应急预案，开展应急演练，积极防范环境风险事件。

拟建项目位于长寿经济技术开发区晏家组团A标准分区，符合园区产业定位和布局规划，符合国家产业政策要求，符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》，企业清洁生产水平达到国内先进水平要求，营运期废水、废气、固废及噪声均采取了有效的污染防治措施，可实现污染物达标排放。因此，符合《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》及审查意见符的相关要求。

（4）与《长江经济带生态环境保护规划》符合性分析

《长江经济带生态环境保护规划》指出：“（三）强化生态优先绿色发展的环境管理措施 实负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1 公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。”

......实施石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销、机动车等重点行业挥发性有机物综合整治工程......、„„禁止在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场等管控重点区域新建工业类和污染类项目，现有高风险企业实施限期治理......。

拟建项目生产装置边界与长江175水位线距离1720m，不属于长江干流及支流1.0km范围新建、扩建项目；生产过程中产生的有机废气进行收集、处理，确保达标排放；项目位于工业园区，不在长江干流自然保护区、风景名胜区、“四大家鱼”产卵场范围内等管控重点区域。因此，项目的建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

1.8.4 与重庆市长寿区人民政府关于印发《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》的通知（长寿府发〔2020〕57号）的符合性分析
项目位于“长寿区重点管控单元-长江长寿上游段”，不涉及优先保护单元（生态保护红线+一般生态空间），项目与长寿区三线一单符合性分析见下表。

表1-28   长寿区三线一单符合性分析

	序号
	管控类别
	管控要求（节选）
	项目情况
	符合性

	1
	长寿区总体管控
	第三条 在长江干流岸线 1 公里范围内新建重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目，不得办理核准或备案手续，位于 1km 范围内企业逐步退出。禁止在长江干流岸线 5 公里范围内新布局工业园区，有序推进现有工业园区空间布局的调整优化。晏家组团 A 标准分区邻近凤城街道的区域不宜新建扩建化工项目，现有化工企业（除卡贝乐公司外）应逐步关停搬迁。
	拟建项目建设性质为改扩建，位于晏家组团标准分A区，周边区域不涉及环境敏感目标，与长江175m水位线距离约1720m
	符合

	2
	
	第五条 严格新改扩建项目环境准入。严禁新增钢铁冶炼产能，新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施等。按照《关于推进实 施钢铁行业超低排放的意见》（环大气[2019]35号）要求，推动实施钢铁行业超低排放，实现全流程、全过程环境管理，有效提高钢铁行业发展质量和效益，大幅削减主要大气污染物排放量。
	项目符合重庆市工业项目环境准入要求
	符合

	3
	
	第六条 新建、改建、扩建涉 VOCs 排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施，通过排气筒或烟囱高空排放，尤其应做好恶臭废气和挥发性有机废气的收集处理， 尽量减少排放总量，避免臭气扰民。排放恶臭和挥发性有机物的有机化工企业，推动其安装与环保主管部门联网 的 VOCs监测系统，进行在线连续监测。
	项目产生的VOCs废气污染物均得到有效治理，定期开展LDAR工作。
	符合

	4
	
	第九条 加强晏家组团、江南组团等现有重大风险源的风险管控，长江干流沿岸 1km 范围内现有化工企业、危化企业、重点风险源全部“清零”。
	长江175m水位线距离约1720m，依托企业现有的风险防范措施及园区已有 的风险防范设施。
	符合

	5
	长寿区重 点管控单 元-长江 长寿上游 段
	1.合理规划工业用地布局。工业用地与居住用地之间应留出足够的防护距离，邻近长寿城区、晏家街道、川维家属区等居民区的工业用地不应规划布置污染重和风险大的工业项目，可布置环境影响较小的项目；A 标准分 区邻近凤城街道的区域不宜新建扩建化工项目，现有化工企业（除卡贝乐公司外）应逐步关停搬迁。
	位于晏家组团 A 标准分区，周围不涉及环境敏感目标。
	符合

	6
	
	2.严格环境准入。入驻晏家组团的工业项目应符合《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》和有关行业准入 条件。
	符合环境准入相关规定
	符合

	7
	
	3.防止恶臭污染严重企业入驻。
	不涉及恶臭污染物产生
	符合

	8
	
	4.生产废水和生活废水应送污水处理厂治理达标后排放，实行经开区、企业两级排污总量控制，控制在受纳水体的水环境容量之内。
	污废水依托企业现有的污水治理设施达标处理后排长江，废水排放总量减小。
	符合

	9
	
	5.生产废气应收集处理达标后高空排放，做好恶臭废气和挥发性有机废气的收集处理，尽量减少排放总量，避免臭气扰民。对排放恶臭和挥发性有机物的有机化工企业，推动其安装与环保主管部门联网的 VOCs监测系统，进行在线连续监测。
	废气治理措施符合现行环保要求。
	符合

	110
	
	6.固体废弃物应分类收集，优先进行综合利用，不能利用的一般工业固体废弃物应送专用渣场处置，危险废物应交由有资质单位处理。做好生产区、罐区、渣场等区域的地面防渗工作，防止污染地下水和土壤。
	项目生产过程产生的固体废物依法分类处置，生产区、罐区、渣场等区域的严格落实本评价提出的地面防渗要求，防止污染地下水和土壤。
	符合


1.9 建设项目选址合理性分析

拟建项目拟建在川维化工老生产区现有厂区原一三甲装置区，拆除原有一三甲装置等建构筑物后建设，不新征地。属于重庆市长寿经济技术开发区晏家组团A标准分区，周边不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区。拟建项目营运期在严格落实各项废水、废气、固废、噪声等治理措施，确保污染物达标排放，对周边环境影响较小。项目生产装置距离长江175m水位线距离1720m，距离晏家河1.5km，与沙溪河距离约为7.2km，符合《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）等文件相关要求，项目符合国家及重庆市的相关产业政策，也符合地方相关发展规划，符合重庆市长寿经济技术开发区晏家组团规划和园区准入条件。项目厂址条件较好，与周边环境相容。综上，从环境保护的角度考虑，拟建项目选址于重庆市长寿经济技术开发区晏家组团A 标准分区是合理可行的。

2 现有及在建生产装置工程分析
2.1 企业概况

中国石化集团重庆川维化工有限公司（以下简称“川维化工”）位于重庆市长寿区境内长江北岸的长寿经济技术开发区，是目前国内最大的以天然气为主要原料生产化工化纤产品的大型联合企业。1972 年，毛泽东、周恩来亲 自圈定批准引进四套大化纤项目之一。1973年6月21日国家计委批复同意在重庆市长寿县建设四川维尼纶厂，占地面积 5050 亩。1974年企业破土动工，1979年投料试生产，1983年7月1日，川维厂正式移交中国石化集团生产。

2.1.1 现有及在建装置生产能力
川维化工占地面积约3平方公里，分为老生产区、新生产区、锅炉及热电装置区、铁路罐区、江边罐区、污水处理场等6个区域。

主要生产的产品及副产品有甲醇、醋酸乙烯、聚乙烯醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯—乙烯共聚乳液、液氨、维纶纤维、中温水溶纤维、强力纤维、低温水溶纤维等。

主要生产装置包括乙炔装置16.75万吨/a、醋酸乙烯装置50万吨/a、甲醇装置87万吨/a、聚乙烯醇装置16万吨/a、硫酸装置3.5万吨/a合成氨装置20万吨/a、醋酸甲酯6.0万吨/a、VAE装置12.1万吨/年、EVOH装置500吨/a、维纶短纤1.5万吨/a、高强高模纤维1.5万吨/a、3S水溶性纤维2000吨/年、FTC平台维纶长丝产品中试装置50吨/年、研发中心分散剂中试装置2500吨/年、聚乙烯醇类功能膜材料开发项目2000吨/年、聚乙烯醇光学膜1800万方/年（在建）、空分装置（29750 m3/h O2，制N2量超过4.9×108Nm3/a；氩气达2.8×106 Nm3/a）、天然气脱硫装置处理天然气量17.2亿Nm3/年、热电站（产汽1860t/h、发电186MW）、供水装置14400 m3/h、循环水156800m3/h、脱盐水1590 t/h、污水处理场1700 m3 /h、渝怀铁路川维专用线（专用线长5.777KM 、罐区及装卸运输站）、江边罐区（2座硫酸储罐、1座精醋酸甲酯储罐、3座粗醋酸甲酯储罐）。川维化工现有装置、在建装置及辅助设施规模调查见下表。

表2-1   现有主要装置规模调查统计一览表
	序号
	装置名称
	老区装置规模
	新区装置规模
	装置规模合计

	1
	乙炔装置
	6.75万吨/年
	10万吨/年
	16.75万吨/年

	2
	醋酸乙烯装置
	20万吨/年
	30万吨/年
	50万吨/年

	3
	甲醇装置
	10万吨/年
	77万吨/年
	87万吨/年

	4
	聚乙烯醇装置
	6万吨/年
	10万吨/年
	16万吨/年

	5
	硫酸装置
	/
	3.5万吨/年
	3.5万吨/年

	6
	高浓度甲醇废水环保处理装置
	年处理高浓度含醇废水5万吨，年产95型甲醇2.6万吨
	/
	年处理高浓度含醇废水5万吨，年产95型甲醇2.6万吨

	7
	合成氨装置
	20万吨/年
	/
	20万吨/年

	8
	醋酸甲酯
	6万吨/年
	15万吨/年
	21万吨/年

	9
	VAE装置
	12.1万吨/年
	/
	12.1万吨/年

	10
	***装置
	***
	/
	***

	11
	维纶短纤
	1.5万吨/年
	/
	1.5万吨/年

	12
	高强高模纤维
	1.5万吨/年
	/
	1.5万吨/年

	13
	水溶纤维
	5000吨/年
	/
	5000吨/年

	14
	3S水溶性纤维
	2000吨/年
	/
	2000吨/年

	15
	FTC平台维纶长丝产品中试装置
	50吨/年
	/
	50吨/年

	16
	研发中心分散剂中试装置
	2500吨/年
	/
	2500吨/年

	17
	***
	***
	/
	***

	18
	***
	***
	/
	***

	19
	空分装置
	29750m3/h O2，制N2量超过4.9×108Nm3/a，氩气达2.8×106Nm3/a
	/
	29750 m3/h O2，制N2量超过4.9×108Nm3/a，氩气达2.8×106Nm3/a

	20
	天然气脱硫装置
	处理天然气量17.2亿Nm3/年
	/
	处理天然气量17.2亿Nm3/年

	21
	热电站
	产汽2×240t/h、3×460t/h 煤粉锅炉

机组186MW
	/
	产汽1860t/h

发电186MW

	22
	供水装置
	14400 m3/h
	/
	14400m3/h

	23
	循环水
	84800m3/h
	72000m3/h
	156800m3/h

	24
	脱盐水
	1590t/h
	/
	1590 t/h

	25
	污水处理场
	1700 m3/h
	/
	1700 m3/h

	26
	渝怀铁路川维专用线（含罐区）
	专用线长5.777KM、罐区及装卸运输站
	/
	专用线长5.777KM 、罐区及装卸运输站


2.1.2 现有及在建装置总流程

川维化工各生产设施可分为化工系统、热电系统、公用工程系统；

各系统物料流程介绍如下：

化工系统：以天然气作为主要原料，天然气进入天然气脱硫装置后，净化后的天然气进入6.75万吨乙炔装置、10万吨乙炔装置、10万吨甲醇装置作为原料，同时有部分净化天然气进入扬子乙酰作为醋酸生产的原料。净化天然气进入乙炔装置后，经部分氧化生产乙炔；乙炔装置产生的乙炔尾气送入77万吨甲醇装置作为原材料。乙炔、醋酸进入20万吨醋酸乙烯装置、30万吨醋酸乙烯装置合成醋酸乙烯；醋酸乙烯部分作为聚乙烯醇、醋酸乙烯-乙烯乳液原材料，剩余作为最终产品外卖；醋酸乙烯装置产生的废硫酸经硫酸装置处理后生产浓硫酸供企业生产使用。10万吨甲醇装置以天然气作为原料生产甲醇；77万吨甲醇装置以乙炔尾气、氧气、氢气为原料生产甲醇；甲醇部分作为聚乙烯醇、纤维原材料，剩余甲醇作为最终产品外卖；高浓度甲醇废水回收装置以以上甲醇装置产生的高浓度甲醇废水为原料，经精馏净化生产甲醇。醋酸乙烯、甲醇进入6万吨聚乙烯醇装置、10万吨聚乙烯醇装置聚合醇解生产聚乙烯醇，同时副产醋酸甲酯；聚乙烯醇部分作为原材料生产纤维，其余部分作为最终产品外卖。6万吨VAE聚合装置以醋酸乙烯、乙烯为原料聚合生产醋酸乙烯-乙烯乳液。纺丝装置以聚乙烯醇、甲醇为原材料，生产维纶纤维、中温水溶纤维、强力纤维、低温水溶纤维等纤维产品。20万吨合成氨装置以氮气、氢气为原材料生产液氨，液氨直接外卖。

热电系统：锅炉车间的5台燃煤锅炉以燃煤作为能源燃烧，加热化学水生成中压蒸汽、高压蒸汽。蒸汽通过管道送至发电车间汽轮发电机，发电机将热能转化为电能；使用后的蒸汽部分回到锅炉继续加热，剩余部分经中低压减温减压器降温、降压后供其他生产装置使用。

公用工程系统：供水装置以长江为水源，经沉淀、消毒后提供企业生产、生活用新鲜水。敞开式循环水系统为给装置提供33℃冷却水。半封闭式冷冻水系统，为各生产装置提供12℃、-2℃、-7℃冷却水。化学水站采用离子交换工艺生产软化水、一级脱盐水、二级脱盐水、合格冷凝液。空压站将空气压缩后，生产为各装置提供仪表空气和操作空气。空分装置将空分经深冷精馏分离后，为乙炔装置、77万吨甲醇装置提供氧气，为全厂吹扫、合成氨装置提供氮气。

现有及在建生产装置物料流向如图2-1。
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图2-1   现有及在建生产装置物料流向图

2.1.3 现有生产主要原辅材料消耗
现有生产主要原、辅材料等用量详见表2-2。
表2-2   主要原、辅材料及燃料用量统计一览表

	序号
	材料名称
	用量
	备注
	主要性质说明

	1
	天然气
	11.61×108m3/a
	中石化川东北天然气田
	易燃气体

	2
	氧气
	75750Nm3/h
	空分装置
	制氧能力，氧气纯度99.6%（V）

	3
	醋酸
	17.48万t/a
	扬子江乙酰
	有刺激性气味，纯度99.85%（w）

	4
	氢气
	4.19×108m3/a
	扬子江乙酰化
	合成氨

	5
	燃煤
	198.40万t/a
	/
	热电联产


2.1.4 现有公用工程概况
（1）供水装置

川维化工供水装置由三大系统组成，即取水系统、净化系统和送水系统。

取水系统主要由取水头部、进水虹吸管及深井泵房组成，其取水设计能力为14400m3/h；净化系统由斜管预沉池、机械加速澄清池、虹吸滤池、中央控制室等组成；送水系统由清水池及送水泵房组成，二级送水泵房送出压力约0.8MPa，在主厂区压力约为0.4MPa。

（2）给水系统

给水系统划分为生活－消防给水系统、生产－消防给水系统、稳高压消防水系统及循环冷却水系统等四个系统。

① 生活—消防给水系统

该系统主要供新建装置区域内生活及室内消防用水。供水压力0.40MPa(G)。室内消防水量按两股考虑，每股5L/s。生活水量约为20m3/h。

② 生产—消防给水系统

该系统主要用于循环冷却水系统的补充水和冲洗地面及清洗设备、制备脱盐水、纯水等。工艺装置消防水量30L/s，供水压力0.40MPa(G)。制备脱盐水、纯水的新鲜水从川维化工原生产给水系统接入。装置生产用水正常量约为2088.1m3/h。

③ 稳高压消防水系统

现有及在建生产装置的消防水量采用400L/s（1620m3/h），水压为0.7-1.1MPa（G），管网呈环状布置，并且有两处消防进水。

④ 循环冷却给水系统

新区循环水装置循环水量72000m3/h，可以满足拟建项目循环水需求供应。

老区循环水循环水场，老生产区循环水站设计循环水量为45000m3/h（15×3000m3/h），负责供应空分、乙炔、醋酸乙烯、聚乙烯醇、一三甲装置、冷冻站、空压站等主要生产装置的循环水。

⑤ 化学水系统(4)和冷凝液回收系统
A、新区部分：二级脱盐水处理规模300t/h、工艺冷凝液处理规模400t/h、透平冷凝液回收规模260t/h。

脱盐水系统采用双室双层浮动阴、阳离子交换器各3台并联运行（1运1备1再生），单塔正常制水能力220t/h、最大制水能力280t/h；混合离子交换器2台（1运1备），单塔正常制水能力220t/h、最大制水能力300t/h。工艺冷凝液回收及处理系统采用混合离子交换器3台（2运1备），单塔正常制水能力150t/h、最大制水能力220t/h。

B、老区部分：软化水扩建规模314 t/h，利用现有制水系统余量增加一级脱盐水142.5t/h和二级脱盐水40.8t/h。

设有钠离子交换器3台（2开1备），单塔正常制水能力140t/h、最大制水能力200t/h，余量25t/h不能满足本项目314t/h的需求。本项目在充分依托现有软化水系统制水、再生配套设施的基础上，拟建单塔正常制水能力140t/h、最大制水能力200t/h的钠离子交换器3台（2开1备），软水池利旧、工业盐池利旧，计量输送、过滤系统配套扩建，实现新老系统的充分整合。拟建单塔正常制水能力140t/h、最大制水能力200t/h的钠离子交换器3台（2开1备）。一级脱盐水系统设有阴、阳离子交换器各8台，6开2备，总制水能力950t/h。二级脱盐水设有混合离子交换器2台（1运1备），单塔正常制水能力125t/h、最大制水能力150t/h。

⑥ 冷冻水
老区冷冻站，供应12℃冷冻水、0℃冷冻水和-7℃冷冻水。供水能力分别为4400m3/h、50m3/h和196m3/h。

新区冷冻站选用4台（其中备用1台）甲醇水溶液螺杆压缩机组，单台出力237t/h，负责向聚乙烯醇装置和醋酸乙烯装置提供-7℃冷冻水用量617 t/h。

（3）排水
全厂实现清污分流，川维化工排水系统分为工业污水排水系统、生活污水排水系统、清净下水-雨水排水系统。

生产污水排水系统：收集全厂各生产装置的生产污水（含受污染的初期雨水）、设备和地面冲洗水、冷凝液排水，送至污水处理场处理。

生活污水排水系统：收集全厂淋浴、卫生器具、办公等生活污水。

清净下水-雨水排水系统：收集全厂生产过程中未被污染的清净下水、雨水。

（4）供电
川维化工电源由毗邻的化工园区朱家坝区域变电站220kV系统就近接入，朱家坝区域变电站220kV系统主接线均为双母线带旁路接线，220kV电源与重庆电网及三峡电网相连，自发电机组为186MW。
（5）蒸汽
热电联产，新区可产3.6MPa蒸汽940t/h；老区可产3.6MPa蒸汽492t/h；

（6）供气（仪表空气、氮气、输送空气）

空分装置制氧能力为29750 m3/h O2，制N2量4.9×108Nm3/a，氩气达2.8×106 Nm3/a。富裕量较大。

2.1.5 现有储运工程概况
（1）现有码头概况

川维现有江边码头6个，分别为1、2、3、4、5和6号码头，其中1号码头为水上加油码头，2～4号码头为化工码头，承担化学危险品的运输，1～4号码头建有有栈桥连接码头趸船及罐区；5号码头为散货码头，6号码头为工作趸。

（2）渝怀铁路川维专用线概况

线路长度5.777km，现已建成，专用线起点CK0+000（相应于渝怀铁路DK68-227右侧0.5m），终点CK5+776.89m；分布有桂花湾隧道（L-2100m），牟家湾隧道（L-372m），陈家湾大桥（L-175.12m）。

站场：设铁路装卸运输站一个（简称川维站），车站设到发线3条（含正线、机车走行线），有效长均≥400m；调车线兼存车线4条，有效长均≥400m。站内设固体货物、液体货物场各一处，企业站内新增1条煤专线；固体货物装卸线1条；远期预留固体货物装卸线1条；液体货物装卸线5条，其中1条兼作洗车线。具有运送化学危险品的能力和资格，并同时运送煤炭。

（3）铁路罐区

铁路罐区：甲醇储罐（1×2000m3、2×20000m3）、醋酸乙烯储罐（3×3000m3、3×2000m3）、乙醇储罐（500m3）、液氨储罐（3×5000m3）、甲醛储罐（300m3）、VAC储罐（3×3000m3）、PVA仓库4000m2及相应的消防设施和装卸车设施。

2.1.6 老生产区一、三甲装置概况
一甲装置建成时间为1979年，设计生产能力为14万吨/年，以第一套乙炔装置尾气为原料，引进日本技术；

三甲装置建成时间为2003年，设计生产能力为10.5万吨/年，引进日本技术，以第二套乙炔装置尾气为原料，属川东氯碱搬迁3套装置之一。2013年，新生产区30万吨/年醋酸乙烯项目投入正式生产后，一、三甲装置停运。

停运操作流程，一般包括停车、倒料、工艺管线盲断、工程水清扫、氮气置换。

2016年，为了综合处置整合甲醇装置（77万吨甲醇装置）及二甲装置生产甲醇过程中产生的副产物高浓度含醇废水（简称“杂醇油”），实施了高浓度甲醇废水环保处理项目，该项目依托三甲装置D0530精馏塔及其附属设施处置整合甲醇装置和二甲装置生产过程产生的副产物，经精馏提纯后制备95型甲醇产品，目前装置正常运行。

现有待高浓度甲醇废水环保处理项目待77万吨甲醇装置精馏系统优化改造项目实施投入运行后，老区现有高浓度甲醇废水环保处理项目在本项目投入运行使用后，关停并拆除。

2.2 现有工程污染防治措施及风险防范措施回顾性分析
2.2.1 现有及在建工程“三同时”执行情况回顾

川维厂建于上世纪七十年代，分别由英、法、德、日、美引进成套设备和技术，经过多年消化吸收，逐步掌握并形成了自己的专有技术。中国石化集团重庆川维化工有限公司设有专门的安全、环保管理部门，建有HSE制度等环保安全管理制度，管理规范，从未发生重大的安全事故，也从未发生重大的环境风险事故。

中国石化集团重庆川维化工有限公司现有工程及在建生产装置执行“三同时”制度情况，如下表。

表2-3   现有及在建装置“三同时”执行情况回顾表

	序号
	项目名称
	项目投资（万元）
	环评单位
	审批部门
	审批文号
	审批时间
	试生产文号
	验收文号
	装置竣工验收时间
	备注

	1
	建厂装置（第一套空分、乙炔、甲醇、醋酸乙烯、聚乙烯醇装置；维纶装置、污水处理场、江边罐区、码头、现有渣场）
	100000
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1983
	

	2
	第一套年产3万吨VAE装置
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1992.12
	

	3
	第二套甲醇装置
	25700
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	重环函（1993）196号文
	1993.9.16
	/
	
	1997.9
	

	4
	利用原川东氯碱工程三套装置技术改造项目
	98515
	中国人民解放军后勤工程学院
	国家环保局
	环函[2000]391号
	2000.1
	渝（市）环试[2003]047号
	渝（市）环验[2004]55号
	2004.8.
	

	5
	新建铁路渝怀铁路川维支线项目
	19759
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝环函[2002]189号
	2002.5
	渝（市）环试[2006]075号
	渝（市）环验[2007]31号
	2007.3.
	

	6
	老乙炔装置压缩机组改造项目
	4362.63
	中国人民解放军后勤工程学院
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2003]69号
	2003.1
	渝（长）环试[2007]11号
	渝（长）环验[2009]21号
	2009.8
	

	7
	醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（VAE）装置扩能项目
	1651
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2004]3号
	2004.1
	渝（市）环试[2006]14号
	渝（市）环验[2007]31号
	2007.3
	

	8
	乳液车间装置技术改造项目
	4896.2
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2004]89号
	2004.6
	渝（市）环试[2005]32号
	渝（市）环验[2005]87号
	2005.12
	

	9
	3S水溶性纤维工业化开发项目
	2500
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2005]230号
	2005.8
	渝（市）环试[2007]076号
	渝（市）环验[2009]010号
	2009.1
	

	10
	20万t/a合成氨项目
	45668
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2006]118号
	2006.5
	渝（市）环试[2008]119号
	渝（市）环验[2010]077号
	2010.7
	

	11
	三峡淹没码头及取水头改造项目
	2733.55
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2006]142号
	2006.6
	渝（市）环试[2010]071号
	渝（市）环验[2011]005号
	2011.1
	

	12
	粉体VAE研制及中试项目
	1000
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2007]10号
	2007.1
	
	渝（市）环验[2008]003号
	2008.1
	

	13
	30万吨/年醋酸乙烯项目
	424677
	中国石化宁波工程有限公司
	环境保护部
	环审[2007]577号
	2007.12
	渝（市）环试[2011]042号
	环验[2013]245号
	2013.11
	

	
	
	
	
	
	环审[2010]19号
	2010.1
	渝（市）环试[2011]079号
	
	
	

	14
	锅炉节能减排改造工程（5#、9#脱硫除尘）
	8987.13
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2009]164号
	2009.1
	渝（市）环试[2009]135号
	渝（市）环验[2011]031号
	2011.3
	

	15
	锅炉节能减排改造工程（新建3#炉）
	46237
	重庆市环境科学研究院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2009]164号
	2009.1
	渝（市）环试[2012]086号
	渝（市）环验[2013]018号
	2013.1
	

	16
	1.5万吨/年.列乙炔炉工业化试验项目
	4200
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2009]071号
	2009.5
	渝（市）环试[2012]087号
	渝（市）环验[2013]082号
	2013.7.23
	

	17
	维纶产品技术升级项目(一期)
	51979.26
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2011]97号
	2011.6
	渝（市）环试[2012]181号
	渝（市）环验[2014]055号
	2014.6.24
	

	18
	10万吨/年醋酸乙烯-乙烯共聚乳液（VAE）扩能项目（生物乙烯）
	32262
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2008]171号
	2008.11
	渝（市）环试[2013063号
	渝（市）环验[2014]056号
	2014.6.24
	

	19
	维纶产品技术升级项目(二期)
	51979.26
	中国人民解放军后勤工程学院
	重庆市环保局
	渝（市）环准[2011]97号
	2011.6
	渝（市）环试[2014]055号
	渝（市）环验[2015]095号
	2015.8.10
	

	20
	1#、2#、5#、9#锅炉烟气脱硝工程
	19516.08
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	渝环[2015]442号
	2015.12
	

	21
	第一污水处理系统提标改造项目
	26023
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	22
	环境安全综合治理项目
	6050
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	23
	污水处理装置达标排放废水回用项目
	3129
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	24
	PVA装置干燥废气治理
	585
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	25
	炭黑净化水过滤回用项目
	1200
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	26
	锅炉烟气脱硫废水预处理项目
	1681
	/
	/
	重庆市长寿区环评豁免通知书
	2014.11
	/
	/
	/
	

	27
	维纶加工应用平台建设项目
	2802
	中国人民解放军后勤工程学院
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2014]092号
	2014.6.24
	渝(长)环试[2014]053号
	渝（长）环验[2015]081号
	2015.1
	

	28
	30万吨/年醋酸乙烯配建原材料库房
	1924
	中石化宁波工程有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2014]131号
	2014.10.22
	渝(长)环试[2015]034号
	渝(长)环验[2016]034号
	2016.7
	

	29
	VAE库房改造
	866.37
	重庆九天环境影响评价有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2013]185号
	2013.12
	渝(长)环试[2014]001号
	渝(长)环验[2014]054号
	2014.9
	

	30
	***装置
	4885
	中国人民解放军后勤工程学院
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2014]115号
	2014.8.18
	临排CSLG[2016]015号
	
	
	完成自主验收

	31
	***项目
	36983
	中国人民解放军后勤工程学院
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2015]050号
	2015.6.24
	/
	/
	/
	在建

	32
	10万吨/年VAE产品技术升级项目
	
	中国人民解放军后勤工程学院
	长寿区环保局
	渝（市）环准[2014]30号
	2014.11.6
	/
	/
	/
	在建

	33
	高浓度甲醇废水环保处理项目
	427.6
	中石化宁波工程有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2017]002号
	2017.1
	渝（长）环排证【2018】0002号
	渝(长)环验[2019]006号
	2019.1
	

	34
	废硫酸再生循环利用项目
	14915
	中石化宁波工程有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2017]050号
	2017.6
	渝（长）环排证【2018】0027号
	渝(长)环验[2019]026号
	2019.6
	

	35
	自备热电联产装置配套项目
	14469
	重庆环科源愽达环保科技有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2018]074号
	2018.9
	/
	/
	/
	完成自主验收

	36
	热塑性聚乙烯醇类功能膜材料开发项目
	480
	国药集团重庆医药设计院有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2018]100号
	2018.11
	/
	/
	/
	完成自主验收

	37
	燃煤锅炉超低排放改造项目
	23510
	重庆化工设计研究院有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2019]004号
	2019.1
	/
	/
	/
	在建

	38
	废硫酸再生循环利用增设废硫酸储罐项目
	2045
	重庆环科源愽达环保科技有限公司
	长寿区环保局
	渝(长)环准[2019]047号
	2019.4
	/
	/
	/
	完成自主验收

	39
	川维化工年产15万吨年精醋酸甲酯扩能改造项目
	1590
	重庆嘉之会环保科技有限公司
	长寿区生态环境局
	渝(长)环准[2020]010号
	2020.1
	
	/
	/
	在建


2.2.2 现有工程排污许可执行情况
2020年6月2日，中国石化集团重庆川维化工有限公司取得了国家排污许可证（见附件）。
2.2.3 现有工程污染防治措施
（1）废气

川维化工现有废气污染物防治措施详见表2-4。

表2-4   现有废气污染物防治措施调查统计一览表

	序号
	污染源
	主要污染物
	治理措施

	1
	3.5万吨硫酸回收装置
	SO2、氮氧化物、硫酸雾
	碱洗系统+25米排气筒

	2
	维纶3S装置
	甲醇、甲醛、硫酸雾
	工艺废气处理系统+90米排气筒

	3
	第一污水处理厂
	氨、硫化氢、非甲烷总烃
	臭气治理装置+25米排气筒

	4
	第二污水处理厂
	氨、硫化氢、非甲烷总烃
	臭气治理装置+30米排气筒

	5
	新区污水预处理池
	氨、硫化氢、非甲烷总烃
	臭气治理装置+30米排气筒

	6
	1#、2#燃煤锅炉装置区
	烟尘、SO2、氮氧化物
	脱硫、脱硝及除尘工艺+210米排气筒

	7
	3#燃煤锅炉装置区
	烟尘、SO2、氮氧化物
	脱硫、脱硝及除尘工艺+210米排气筒

	8
	5#、9#燃煤锅炉装置区
	烟尘、SO2、氮氧化物
	脱硫、脱硝及除尘工艺+120米排气筒

	9
	新区甲醇装置ATR转化炉
	颗粒物、SO2、氮氧化物
	前端原料脱硫处理+31米排气筒

	10
	老区甲醇装置加热炉
	颗粒物、SO2、氮氧化物
	前端原料脱硫处理+25米排气筒

	11
	老区聚乙烯醇装置
	甲醇、非甲烷总烃
	干燥废气吸收系统+18米排气筒

	12
	老区聚乙烯醇装置
	甲醇、非甲烷总烃
	干燥废气吸收系统+26米排气筒

	13
	新区聚乙烯醇装置
	甲醇、非甲烷总烃
	干燥废气吸收系统+20米排气筒

	14
	乙炔运行部天然气预热炉、氧气预热炉产生的天然气燃烧废气
	烟尘、SO2、氮氧化物
	前端原料脱硫处理+35米排气筒


（2）废水

① 排水系统及排放去向

川维厂排水系统采取清污分流，划分为生活排水系统，生产污水排水系统，清净下水排水系统、雨水排水系统（含初期雨水切换进入污水场处理场）。各装置区设有污水预处理系统，经预处理后的废水处理满足污水处理场接纳水质要求，其排水设置有独立的排水口，安装有流量计。厂区污水排放口安装有在线监测仪，在线监测仪运行良好，监测数据可信，并与重庆市环境保护局进行了联网。

②污水管线

川维厂老生产区敷设有8条生产废水管线及专用生产废水管线，分别收集老生产区内所有生产废水，经收集后的生产废水均进入第一污水处理场处理达标后进入3＃排放口与清净下水（1＃排放口）汇合后排入长江。

川维厂老生产区生活污水均经9＃生活污水管线收集后，进入第一污水处理场处理达标后进入3＃排放口与清净下水（1＃排放口）汇合后排入长江。

川维厂老生产区清净下水均10＃清净下水管线收集后，进入1＃排放口与经第一污水处理场处理达标后外排废水（3＃排放口）汇合后排入长江。

川维厂老生产区污水管线流向见图11-1。

③废水处理

第一污水处理场采用活性污泥法处理污水，处理规模为1200m3/h，收集、处理老生产区生产废水及全厂生活污水；

第二污水处理系统主要处理甲醇运行部、乙炔运行部、扬子乙酰公司、华维公司生产废水，设计处理水量500m3/h，即12000m3/d，处理后达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）直接排放限值后排入长江。

污水处理场配套建设有500m3/h废水再处理回用工程。

④在线监测

川维厂污水处理场安装有在线监测仪（清净下水排放口、污水处理场排放口），并与重庆市环境保护局联网。为确保外排废水稳定达标，污水处理场出水排放之前经处理后的废水先进入监护池，再通过排放口排放。监护池分两格，每格容积900m3，监护池共计容积1800m3。

（3）噪声处理设施

根据中国石化集团重庆川维化工有限公司委托监测（九升（检）字[2021]第WT01008-1号），其厂界白天和夜间厂界噪声均能达标排放。

（4）固体废物
川维化工固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

（1）生活垃圾：暂存于生活垃圾收集点，定期交由重庆维丰园林绿化有限公司收运处置。

（2）一般工业固废：一般工业固废主要为煤渣、石膏、煤灰、污泥，分类暂存于一般固废暂存区，定期进行有效处置。碳黑水在碳黑车间经炭黑装置分离干燥后产生的炭黑，直接装车送至一般工业固废填埋场。
（3）危险废物：危险废物主要为3S废原液、废包装物（HW49，900-041-49）、废油(HW08，900-249-08)、废活性炭(HW49，900-039-49)、废酸(HW34，900-349-34)、精蒸馏残渣焦油(HW11)、废有机溶剂（HW06）、杂醇油(HW06，900-999-06)、废离子交换树脂、脱硝催化剂、废油漆桶、废单乙醇胺。危险废物暂存于危废暂存场，定期分别交由有资质单位进行处置。

固体废物产生及处置情况见表2-5。

表2-5   固体废物产生情况及处理处置情况  单位：t/a
	类型
	产污工序
	固体废物名称
	固体废物类别
	产生量
	处理处置方式
	处置或利用量
	备注

	一般工业固废
	锅炉装置
	炉渣
	一般工业固体废物
	80000
	梁平海螺水泥有限责任公司
	80000
	委托处

置

	
	锅炉装置
	脱硫石膏
	一般工业固体废物
	120000
	梁平海螺水泥有限责任公司
	12000
	委托处

置

	
	锅炉装置
	灰渣
	一般工业固体废物
	320000
	梁平海螺水泥有限责任公司
	320000
	委托处

置

	
	乙炔生产装置
	炭黑
	一般工业固体废物
	20000
	自行利用
	20000
	自行利用

	
	污水处理装置
	污泥
	一般工业固体废物
	6000
	自行利用
	6000
	自行利用

	危废废物
	锅炉烟气脱硝系统
	脱硝催化剂
	危险废物HW50
	120
	交重庆远达催化剂综合利用有限公司处置
	120
	委托处置

	
	聚乙烯醇装置
	废树脂（块）
	危险废物HW13
	750
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	7500
	委托处置

	
	聚乙烯醇装置
	废有机溶剂
	危险废物HW06
	75000
	交山东齐力环保科技有限公司处置
	75000
	委托处置

	
	聚乙烯醇装置
	废矿物油
	危险废物HW08
	170
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	170
	委托处置

	
	甲醇生产装置
	废有机溶剂
	危险废物HW06
	45000
	交重庆华维实业有限责任公司处置
	45000
	自行利用

	
	甲醇生产装置
	废矿物油
	危险废物HW08
	50
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	50
	委托处置

	
	甲醇生产装置
	废催化剂
	危险废物HW46
	200
	交山东齐力环保科技有限公司处置
	200
	委托处置

	
	甲醇生产装置
	废催化剂
	HW50
	500
	交山东齐力环保科技有限公司处置
	500
	委托处置

	
	研发中心
	废矿物油
	HW08
	10
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	10
	委托处置

	
	硫酸回收装置
	废矿物油
	HW08
	10
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	10
	委托处置

	
	***中

试装置
	废矿物油
	HW08
	5
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	5
	委托处置

	
	VAE装置
	废矿物油
	HW08
	10
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	10
	委托处置

	
	维纶纤维生产装置
	废矿物油
	HW08
	30
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	30
	委托处置

	
	浓硫酸回收装置
	废含钒催化剂
	HW50
	150
	交河南宏升金属材料有限公司处置
	150
	委托处置

	
	甲醇生产装置
	废单乙醇胺
	HW11
	75
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限公司处置
	75
	委托处置

	
	污水处理装置
	废包装物
	危险废物
	45
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	45
	委托处置

	
	聚乙烯醇装置
	废包装物
	危险废物
	70
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	70
	委托处置

	
	甲醇生产装置
	废包装

物
	危险废物
	10
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	10
	委托处置

	
	乙炔生

产装置
	废包装

物
	危险废

物
	10
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	10
	委托处置

	
	其他公

用单元
	废包装

物
	危险废

物
	30
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	30
	委托处置

	
	VAE装

置
	废包装

物
	危险废

物
	30
	交重庆韶光环保科技有限公司处置
	30
	委托处置

	
	聚乙烯醇装置
	废催化剂
	危险废物HW50
	900
	交河南宏升金属材料有限公司处置
	900
	委托处置

	
	其他公

用单元
	废电池
	危险废物HW49
	50
	交重庆德能再生资源股份有限公司处置
	50
	委托处置

	
	其他公

用单元
	废石棉

制品
	危险废

物HW36
	10
	交重庆中明港桥环保有限责任公司处置
	10
	委托处置

	
	研发中

心
	报废试剂
	危险废物HW06
	2
	交重庆埠源环保科技有限公司处置
	2
	委托处置

	
	其他公

用单元
	报废试剂
	危险废物HW06
	1
	交重庆埠源环保科技有限公司处置
	1
	委托处置

	
	污水处

理装置
	废气浮

渣
	危险废

物HW11
	15
	交重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司处置
	15
	委托处置

	
	污水处理装置
	生化污泥
	一般工业固体废物
	6000
	中国石化集团重庆川维化工有限公司
	6000
	自行利用

	生活垃圾
	职工生活
	生活垃圾
	
	2727.57
	及时清运收集送至晏家生活垃圾处置场
	2727.57
	委托处置


2.2.4 现有风险防范措施
（1）水环境风险防范措施

现有项目水环境风险防范措施情况，见表2-6。

表2-6   现有项目水环境风险防范措施排查一览表
	序号
	事故池/事故罐名称
	容积
	事故排水收纳范围
	是否满足要求

	1
	77万吨甲醇装置储罐区事故池
	270m3
	77万吨甲醇装置储罐区粗甲醇储罐、精甲醇储罐
	满足要求

	2
	硫酸装置储罐区事故池
	800m3
	硫酸装置储罐区废硫酸储罐
	满足要求

	3
	6万吨VAE聚合装置储罐区事故池
	200m3
	6万吨VAE聚合装置储罐区乙烯储罐
	满足要求

	4
	1.5万吨老维纶装置储罐区事故池
	360m3
	1.5万吨老维纶装置储罐区硫酸储罐、甲醛储罐
	满足要求

	5
	0.15万吨3S装置储罐区事故池
	1000m3
	0.15万吨3S装置储罐区浴液贮罐、甲醇储罐
	满足要求

	6
	氨气缓冲罐事故池
	9m3
	氨气缓冲罐
	满足要求

	7
	1#2#3#事故池
	5000m3
	老生产区雨水管网，兼做清净下水排放监控池
	满足要求

	8
	4#事故池
	500m3
	江边罐区柴油储罐、汽油储罐、醋酸乙烯储罐、废硫酸储罐、粗醋酸甲酯储罐
	满足要求

	9
	6#事故池
	1700m3
	铁路罐区甲醇储罐、醋酸乙烯储罐、液氨球罐
	满足要求

	10
	7#事故池
	11600m3
	新生产区雨水管网，兼做雨水排放监控池；新生产区清净下水管网、生产废水管网
	满足要求

	11
	T7102应急调节罐
	8000m3
	江边罐区、铁路罐区、新区老区生产废水管网
	满足要求


（2）大气环境风险防范措施

企业现有项目大气环境风险防范措施情况，见表2-7。
表2-7   毒性气体泄漏探测报警装置对比情况一览表
	装置
	可能存在的毒性气体
	设置的毒性气体泄漏探测报警装置
	是否满足要求

	脱硫装置
	H2S
	H2S泄漏探测报警装置
	满足要求

	6万吨乙炔装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	10万吨乙炔装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	10万吨甲醇装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	20万吨合成氨装置
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	77万吨甲醇装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	硫酸装置
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	20万吨醋酸乙烯装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	6万吨VAE聚合装置
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	3S装置
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	新区锅炉装置
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	新区热电控制室
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	老区锅炉控制室
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	老区发电主控室
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	老区汽机控制室
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	老区锅炉装置
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	CO
	CO泄漏探测报警装置
	满足要求

	
	SO2
	SO2泄漏探测报警装置
	满足要求

	铁路罐区
	NH3
	NH3泄漏探测报警装置
	满足要求


川维化工在有毒性气体泄漏可能性的部位，均设置了毒性气体泄漏探测报警装置，能够实时对大气环境中的有毒气体浓度进行探测；毒性气体泄漏探测报警装置定期进行校准、维护，以确保装置的准确性、及时性。企业按照规范要求在相应的危险区域内设置了可燃、有毒气体报警仪，能够满足风险防范要求。
（3）危废处置风险防范措施

新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。
1.一座甲类危废暂存库：单层建筑、占地面积约228m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存废油漆桶、废电池、铅蓄电池、废化学试剂及辅料等甲类危废物；

2.一座乙类危废暂存库：单层建筑、占地面积约926m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存离子交换树脂、铜锌镍钯催化剂、活性炭，废单乙醇胺，废润滑油桶等乙、丙类危废物，并设置相关工具和应急物资库；

3.危险废物暂存场建有“四防”措施，设置有截流沟、事故池；配套建有气体收集及治理实施，消除屋檐漏水、现场视频监控及可燃气体监测报警等。

（4）防止事故废水排入长江的防范措施

第一级：各生产单元级防范措施

川维化工现有项目在建设中按照设计规范、国家环境保护总局环发[2005]152号及国家环境保护总局环办[2006]4号要求，在各涉及液体的装置区建设有约20cm的围堤，和截排水沟，并进行了防渗处理。各罐组分别设置防火堤（或围堰），其有效容积符合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求。

第二级：片区级防范措施

川维化工在各生产装置外围四周设置截污沟（与全厂事故池连通，主要节点处设有切换阀），用于各装置区事故废水拦截、导流，防治事故废水随意溢流。此外，分区设置了废水收集池作为的事故废水收集设施，主要用于各片区内生产单元和储罐围堰失效，不能有效拦截、收集片区单元内事故废水。

第三级：企业公司级防范措施

为防止污染长江，建立了三级防控应急措施。可确保事故废水不外流，能够将污染控制在企业内部的目的。

严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池或初期雨水池，以便收集处理。

事故连锁反应防范措施

当某一设备发生火灾事故时，如果处理不及时，可能会引发装置区内其它相邻的含易燃、易爆设施的连锁火灾爆炸事故，从而造成更大影响范围的环境风险事故。为避免此类环境风险事故的发生，建设单位拟采取以下措施：

① 工艺装置仪表系统采用防泄漏、防堵塞、腐蚀仪器仪表；设有物料进料控制和紧急停车系统，控制系统采用高灵敏度在线分析仪表和可燃气体报警、切断系统组成，在线仪表与DCS、故障安全控制系统连接，异常情况可超限报警、自动保护切断、并自动充氮气进行保护。

② 建有可燃气、有毒有害气体检测系统GDS，可及时预警防控事故扩大；

④ 发生事故时，及时启动应急响应，根据级别采取相应相应措施，防治风险事故进一步扩大。
总体来说，川维化工风险管理措施完善，够确保在极端事故出现时有效地将事故废水收集拦截于企业内部，便于事故后期对废水进行处理，实现事故废水的达标排放，确保事故状态下事故污水不流入长江，大大降低事故废水对水环境的影响。
（5）应急预案
中国石化集团重庆川维化工有限公司编制了突发环境事件应急预案，并上报重庆市长寿区环境保护局备案，备案编号为“500115-2018-046-H”。定期开展了环境风险宣传教育，每年开展两次有关环境事故应急方面培训，每年定期开展一次环境事故应急演练。

（6）川维化工消防中心

川维化工消防中心成立于上世纪七十年代初，主要负责公司及周边企业的危化应急救援及跨区域危化品灾害事故的应急救援任务。下设三个战斗中队，一个气体防护站，同时下设战训管理组、后勤保障组、接警指挥中心，现有人员97人，队员平均年龄30岁，全部由退伍军人组成，队伍实行半军式化管理。配置各类应急救援车辆32台。其中包括大型通信指挥车1台、20/32/51/60米举高喷射消防车7台、25米三相射流联用抢险救援车2台、多功能重型泡沫消防车3台、抢险救援车1台、空气呼吸器供气消防车1台、大流量排水抢险车1台、化学洗消车1台以及履带式消防机器人3个、侦检无人机2架；红外线测温仪、热成像仪、生命探测仪、漏电探测仪、手持式拉曼红外光谱仪、红外成像气体检漏仪；避火服、重型防化服、空呼监控系统；移动式防爆无线遥控消防炮、水力自摆炮；以及基地应急指挥系统、桌面事故推演和模拟救灾演练系统、数字化应急处置培训系统、多媒体电教设备、基础理论知识和应急抢险技能教学培训系统等24项55套装备，具备相应的危险化学品生产装置，储存罐区等危险化学品事故的应急救援能力。川维化工消防中心为国家西南地区危化品应急救援基地，纳入了地方应急管理体系。

2.3 现有工程污染物排放统计
川维全厂现有及在建工程污染物排放统计结果见表2-8。

表2-8   全厂污染物的排放核算一览表

	废物名称
	污染物名称
	核算现有工程实际排放量（t/a）
	排污许可允许排放量（t/a）
	备注

	大气污染物
	废气量
	2283178.3053万Nm3/a
	/
	

	
	颗粒物
	237.554
	518.9131
	

	
	SO2
	1140.808
	6169.65
	

	
	NOx
	965.64
	2190.95
	

	
	甲醛
	0.255
	/
	

	
	甲醇
	5.080
	/
	

	
	硫酸雾
	0.782
	/
	

	
	非甲烷总烃
	73.669
	/
	

	
	VOCs
	79.004
	274.6604
	有组织

	
	VOCs
	/
	374.936112
	无组织

	水污染物
	污水量
	1628.2938万m3/a
	/
	

	
	pH
	/
	
	

	
	COD
	796.360 
	977
	

	
	BOD5
	253.219 
	130.3
	

	
	氨氮
	21.745 
	/
	

	
	悬浮物
	360.985 
	/
	

	
	甲醛
	2.683 
	/
	

	
	硫化物
	0.036 
	/
	

	
	石油类
	3.665 
	/
	

	
	锌
	1.616 
	/
	

	固体废物
	一般工业固体废物
	0
	/
	

	
	危险废物
	0
	/
	


所有污染物排放符合重庆市环境保护局对川维厂下达的污染物总量控制要求。

2.4 存在的环境保护问题及其解决方案

根据走访所在地环保部门，企业近年未发生环境纠纷、环保信访事件及其他违法违规问题。企业能够遵守国家和地方的环境保护法律法规，项目投产以来未发生过重大环境事故。总体上企业内部的环境管理规范、环保措施有效、风险防范措施合理。

根据《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的通知（环大气[2017]121号）、与《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》以及《长寿区企业安全环保标准化建设工作指导意见 》（长寿府办发 [2018]182 号）文件关于VOCs治理相关要求，企业装卸、投料、出料、固液分离、物料转移、反应过程等生产环节产生的废气和真空泵废气，储槽区呼吸口废气，污水站废气，危险废物储存场所产生的废气等全部收集送配套废气处理设施；储罐呼吸气须进行收集处理。

2017年。中国石化集团重庆川维化工有限公司已纳入《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》中附表52018-2020年重庆市工业涂装和电子制造等重点行业挥发性有机物治理工程项目名单。根据向建设单位调查了解，2017年底，川维化工启动VOCs治理项目，目前已落实了全厂罐区呼吸废气VOCs治理。鉴于川维老厂VOCs治理涉及范围广、污染物组分复杂，同时VCCs还涉及工艺安全、生产安全影响。对于全厂性工艺装置VOCs治理纳入川维化工全厂VOCs治理方案考虑，本次评价不在进行论述。

本次仅识别拟建项目及相关装置VOCs治理措施是否满足现行环保要求。根据调查了解，与拟建项目相关装置定期开展《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR），基本上落实了环评及其批复文件相关要求，采取的污染防治措施符合现行环保政策要求。不存在环境问题。
3、建设项目工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 建设项目基本情况
（1）项目名称：1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目。

（2）建设性质：新建（合成材料制造 265）。

（3）建设地点：重庆长寿经济技术开发区川维化工老生产区现有厂区原一三甲装置区，不新征地。地理位置详见附图1，区域规划及拟建项目在经开区的位置详见附图2。

（4）建设单位：中国石化集团重庆川维化工有限公司。

（5）总投资：***万元。

（6）占地面积：16481.56m2，为川维化工老生产区原一三甲装置区范围，拆除一三甲装置（含高浓度甲醇废水处理项目）后进行建设。

（7）工作制度：全年333天计为8000小时/年，实行四班三运转生产制度。

（8）劳动定员：生产定员51人，直接生产人员42人，管理人员4人，技术人员5人。全部由厂内调配解决。
（9）建设进度：前期工作于2021年内启动，预计2021年8开工建设，2022年8月竣工，2022年11月开始投料试运行。
3.1.2 生产规模、产品方案及规格
（1）生产规模
拟新建1套年产1.2万吨EVOH树脂工业示范装置，并配套建设罐区、废水池、冷冻站、火炬系统、变配电站、机柜间等，预计年产1.2万吨EVOH树脂，副产物粗醋酸甲酯1.9920万吨。
（2）生产方案
***
（3）产品规格及质量指标

表3-1   F型EVOH树脂产品规格一览表

	项  目
	产品指标

	熔融指数（190℃，2160g/10min）
	1.5-2.5

	色度≤
	20

	挥发份（w%）≤
	0.3

	乙烯含量（mol%）
	30.0-34.0

	密度（g/cm³）
	1.10-1.20


醋酸甲酯（也称乙酸甲酯）执行《工业用乙酸甲酯》（HG/T 5626-2019）标准。
表3-2   工业乙酸甲酯产品质量指标
	项  目
	产品指标

	
	Ⅰ型优等品
	Ⅰ型合格品
	Ⅱ型合格品

	色度/Hazen单位（铂-钴色号） ≤
	10
	10
	15

	密度（ρ20）/（g/cm3）
	0.932~0.935
	0.931~0.936
	-

	乙酸甲酯，w/%              ≥
	99.90
	99.0
	76

	水分（w%）                 ≤
	0.03
	0.10
	0.05

	酸（以CH3COOH计），w/%  ≤
	0.005
	0.005
	0.005

	甲醇，（w%）               ≤
	-
	-
	24

	蒸发残渣（w%）             ≤
	0.05
	0.05
	-


拟建项目副产物粗醋酸甲酯可满足《工业用乙酸甲酯》（HG/T 5626-2019）Ⅱ型合格品技术指标。
（4）产品包装形式

EVOH为固态树脂，袋装，每袋25±0.2㎏，含内外袋。

3.1.3 主要建设内容及组成
项目建设内容及组成见表3-2。

表3-2   主要建设内容一览表

	分类
	组成
	主要建设内容及规模
	说明/备注

	主体工程
	*****
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	辅助工程
	自动化控制系统
	采用分散控制系统（DCS）及其他系统实现在中心控制室进行集中监视、控制、操作和管理；安全仪表系统（SIS）、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）独立于DCS系统和其他系统单独设置，以及智能设备管理系统（IDM）、机组监测系统（MMS）、可编程序控制器（PLC）、在线分析仪系统（PAS）等子系统。
	

	
	仪表机柜间
	采用中心控制室（CCR）和现场机柜室（FAR）分离设置的方式，中心控制依托老生产区集中控制室，现场机柜室（FAR）设置在仪表机柜间。
	

	
	总变配电室
	新建1座4F总变配电室，框架结构，建筑面积870.0m2，一层为6/0.4kV变压器室；二层为电气设备层。
	

	
	柴油发电机房
	1F框架结构，建筑面积77.0m2，配备1套600kW柴油发电机组。
	

	
	装置配电室
	2F框架结构，建筑面积900.0m2，主要满足成型干燥螺杆系统的用电要求。
	

	
	应急电源
	应急电源采用了自启型柴油发电机组、UPS不间断电源装置、EPS电源装置，UPS及EPS电源安装在总变配电室。
	

	
	高架火炬
	新建1座EVOH树脂火炬系统。
	新建

	
	甲醇碱液配置
	依托老生产区6万吨聚乙烯装置甲醇碱液配料系统配备，然后泵送至项目装置区中间储槽。
	依托

	
	分析测试
	产品质量检测依托川维化工VAE和聚乙烯醇装置的相关分析测试。
	依托

	公用工程
	给水
	依托川维化工老生产区现有的供水设施接入，包括工业水、33度循环水、-7℃冷冻水、消防水等。
	依托

	
	排水
	W1洗涤废水送老生产区聚乙烯醇装置聚合二塔作为萃取水回用，并回收废水中的甲醇。

W2水洗水、W3清扫废水、W4 VOCs吸附塔废水、W5地面冲洗废水通过排水管道收集至新建废水池，然后泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江；生活污水依托老生产区现有的生活污水管线接入川维化工污水处理场处理达标后排长江；

装置区设置有收集沟和初期雨水切换装置，初期雨水送入新建的初期雨水池，与生产废水一并泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。
	新建+依托

	
	供电
	项目供电电源由13PS及901配电室提供，DCS系统和SIS系统采用双路不间断电源系统（UPS），UPS在AC电源发生故障时，能连续供电30分钟。现场仪表所需要的24VDC电源和（或）220VAC电源由DCS系统或SIS系统电源分配柜供电。
	

	
	供热
	从老生产区现有的0.6MPaG低压蒸汽主管接来。
	依托

	
	氮气
	从老生产区现有的氮气管网接来。
	依托

	
	仪表空气
	从老生产区现有的仪表空气管网接来。
	依托

	
	操作空气
	从老生产区现有的操作空气管网接来。
	依托

	
	脱盐水
	从老生产区现有的脱盐水管网接来。
	依托

	
	冷冻水系统
	对老生产区1#冷冻站改建为螺杆压缩机房，拆除原有冷冻水系统机组，新建2台电驱动螺杆式冷水机组2台（一用一备），设计供冷量为1200kW，制冷剂选用环保型制冷剂（R134a为制冷剂），载冷剂选用乙二醇水溶液。以提供工艺用-7℃冷冻水和-20℃冷冻水，其中--7℃冷冻水由-20℃冷冻水换热制备。-20℃冷冻水制备能力为400m3/h，-7℃冷冻水制备能力为100m3/h。
	新建

	
	事故氮气系统
	对老生产区氮压机房进行改建，拆除原有氮压机，新建1套事故氮压机，并配套建设1座中压氮气储罐和1座高压氮气储罐。
	新建

	
	消防水
	利用周边装置高压消防水系统。
	依托

	储运工程
	中间罐区及泵站
	对原一三甲装置甲醇罐进行扩建，原有5座储罐利旧（新鲜甲醇储罐、粗甲醇储罐、醇解原液储罐、粗醋酸甲酯储罐），新建3座储罐（包括200m3除醛甲醇储罐、200m3新鲜VAC储罐，200m3稀EVAC储罐），扩建后罐区总占地面积1114.08m2。
	新建+利旧

	
	配置槽、中间槽
	包括引发剂配制槽、醇引发剂中间槽、终止剂配制槽、终止剂中间槽，碱液中间槽等
	新建

	
	制冷系统罐区及泵站
	依托老生产区1#冷冻站厂房进行改建，建设1座75m3 20℃冷冻水罐及冷冻水泵。
	利旧+新建

	环保工程
	废气
	工艺不凝气（G1、G2）、聚合反应釜驰放气G4送新建1套EVOH树脂火炬系统燃烧后高空排放；

干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。VOCs、甲醇去除效率约为85%。
储罐呼吸废气VOCs，各储罐呼吸口设一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%，水50%）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取90%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。

工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs，定期开展《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR）。
	新建

	
	废水
	W1洗涤废水送老生产区聚乙烯醇装置聚合二塔作为萃取水回用，并回收废水中的甲醇。

W2水洗水、W3清扫废水、W4 VOCs吸附塔废水、W5地面冲洗废水通过排水管道收集至新建废水池，然后泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江；生活污水依托老生产区现有的生活污水管线接入川维化工污水处理场处理达标后排长江；

装置区外围设环形收集沟和初期雨水切换装置，初期雨水送入新建的初期雨水池，与生产废水一并泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。
	依托

	
	固体废物
	依托新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲、乙类暂存库。

1.一座甲类危废暂存库，占地面积约228m2；

2.一座乙类危废暂存库，占地面积约926m2；

3.危险废物暂存场建有“四防”措施，设置有截流沟、事故池；配套建有气体收集及治理实施，消除屋檐漏水、现场视频监控及可燃气体监测报警等。
	依托

	
	噪声
	基础减振、隔声等降噪措施。
	新建

	
	环境风险
	1、储罐设有氮封、安全阀、呼吸阀；罐区设有防火堤、消防喷淋水和泡沫、降温喷淋水；

2、工艺装置区设置截污沟、20cm高事故围堰，并采取防腐防渗处理，并与事故废水收集系统链接；

3、工艺装置仪表系统采用防泄漏、防堵塞、腐蚀仪器仪表；装置区设有物料进料控制和紧急停车系统，控制系统采用高灵敏度在线分析仪表和可燃气体报警、切断系统组成，在线仪表与DCS、故障安全控制系统连接，异常情况可超限报警、自动保护切断、并自动充氮气进行保护；

4、新建可燃气、有毒有害气体检测系统GDS，；

5、分区防渗，工艺装置区、罐区、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

6、根据项目建设内容修订应急预案。

7、按要求配备消防器材、应急物质（灭火器、消防沙等）。

依托现有风险防范措施：

8、黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等，事故状态下废水进入事故池，送污水处理场处理达标后排放环境。

9、老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统；

10、防范污染长江三峡库区的措施。
	新建+依托现有。


3.1.4 主要生产设备
拟建项目主要工艺设备详见表3-3。

表3-3   主要生产设备一览表
******
3.1.5 生产过程自动化控制
（1）分散控制系统（DCS）

为达到对过程变量的可靠和优质控制，实现装置的安全、稳定、高效运行，装置采用分散控制系统（DCS）及其他系统实现在中心控制室进行集中监视、控制、操作和管理。安全仪表系统（SIS）、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）独立于DCS系统和其他系统单独设置。另外，还设置有智能设备管理系统（IDM）、机组监测系统（MMS）、可编程序控制器（PLC）、在线分析仪系统（PAS）等子系统。

（2）安全仪表系统（SIS）

安全仪表系统（以下简称“SIS”）采用经IEC或TUV安全认证的的三重化或四重化的安全可编程序控制器（PLC），完成本装置的紧急停车和安全联锁功能。SIS系统应按照IEC61508中规定的SIL3级设计，独立于DCS系统和其他系统单独设置，采用故障安全型设计，并设置顺序事件记录（SOE）工作站，确保装置的安全性和可靠性。

SIS系统的中央处理器、I/O模件、电源模件、内部通信模件等硬件设备安装在现场机柜室的SIS相应机柜中。SIS系统的信号通过串行通信接口连接到DCS，所有SIS过程变量、过程报警、旁路、复位等信号能在DCS操作站上显示、报警及打印。

（3）可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）

可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）独立于DCS系统和其他系统单独设置，接受来自现场（包括装置区、装置罐区、建筑物等场所）的可燃气体、有毒气体的检测信号，当检测的气体浓度超限时启动警报系统，并产生必要的联锁动作。

（4）智能设备管理系统（IDM）

IDM系统是工厂对现场智能仪表、智能阀门定位器的调节阀进行维护、校验和故障诊断的管理系统，是全厂性的维护和故障诊断系统的一个组成部分。系统能够自动地为检测和控制仪表建立应用及维护档案，进行预测维护管理，用于现场设备诊断、性能监视和制订维护、测试的计划。对于采用HART协议的仪表设备，IDM通过HART协议接收器连接，采用串行通信接口RS485和Modbus-RTU通信协议进行连接读取数据。

（5）机组监测系统（MMS）

MMS用于压缩机组和高速泵等主要转动设备参数的在线监控，对转动设备的性能进行分析和诊断，支持转动设备的故障预维护和资产管理。重要运行参数（轴振动、轴位移、转速等）直接传送到MMS系统，操作人员在管理站上直接读取转动设备运行参数，在线诊断分析结果。

操作控制相对比较独立或特殊的机组成套设备包的控制监视和安全保护功能原则上采用独立的PLC控制系统。如：螺杆机、干燥机、包装机等。与DCS系统进行数据通信，操作人员能够在DCS操作站上对设备包的运行进行监视与操作。设备包的现场仪表设计原则应与主装置保持一致，现场控制盘的功能尽量少。应统一设备包PLC系统的制造商，以降低备品备件和维护的费用。

（6）在线分析仪系统（PAS）

PAS系统包括采样单元、采样预处理单元、分析器单元、回收或放空单元、微处理器单元、通信接口、显示器单元等。分析仪信号可通过串行通信接口与DCS进行数据通信。

3.1.6 公用工程
（1）给水
① 工业水，年度大修、中期检修时生产装置清扫用水，开车时调试运行用水，工业水由老生产区供排水中心供给。
② 33℃循环水，来源为老生产区循环水循环水场，老生产区循环水站设计循环水量为45000m3/h（15×3000m3/h），负责供应空分、乙炔、醋酸乙烯、聚乙烯醇、一三甲装置、冷冻站、空压站等主要生产装置的循环水。33℃循环水从901控制室循环水主管接来。

③ 冷冻水，对老生产区1#冷冻站进行改建，拆除原有冷冻水系统机组，新建2台电驱动螺杆式冷水机组2台（一用一备），设计供冷量为1200kW，制冷剂选用环保型制冷剂（R134a为制冷剂），载冷剂选用乙二醇水溶液。以提供工艺用-7℃冷冻水和-20℃冷冻水。
④ 一级脱盐水：从老生产区现有的脱盐水管网接来。软水装置采用阴阳离子交换脱盐方法，脱出工业水中杂质离子，其设计制水能力为一级脱盐水840m3/h，二级脱盐水125m3/h，软水280m3/h。川维化工老生产区软水装置一级脱盐水实际的用量为690.0m3/h，富余量约为150m3/h。
（2）排水

① 生产废水、生活污水利用老生产区现有的污水管网送入川维化工污水处理场处理达标后排长江；

② 初期雨水在装置区外围设环形收集沟和初期雨水切换阀，初期雨水送入新建的初期雨水池，与生产废水一并泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。

（3）供电
依托川维化工现有供配装置，新建6/0.4kV总变配电室1座，设6/0.4kV变压器6台（其中利旧2台），每台容量为2500KVA。从川维化工35KV电源引来，川维化工自备热电联产装置，加上市政供电，能满足二级供电要求。电气材料，电气设备和照明采用防爆措施要求。DCS系统和SIS系统采用双路不间断电源系统（UPS），UPS在AC电源发生故障时，能连续供电30分钟。现场仪表所需要的24VDC电源和（或）220VAC电源由DCS系统或SIS系统电源分配柜供电。

（4）供热
采用过热蒸汽进行供热，利用老生产区现有的蒸汽供热管线接入。

（5）氮气
利用老生产区氮气供气管线接入。
（6）仪表、操作空气
利用老生产区现有的仪表、操作空气管网接入。

（7）电信、通信
含火灾报警系统、工业电视监视系统、通讯系统，拟建项目的信号控制接入老生产区中央控制系统。

（8）消防
消防设计本着安全第一预防为主，防消结合的原则进行。本消防设计包括装置及内部检修道路的消防设施，室外地域消防栓、消防火枪(详见消防用水)由泡沫站引入泡沫消防管，结合自动火灾报警系统和可燃气体探测系统设置小型灭火器材。川维化工配有一支专业的消防队伍，川维消防大队，大队下设有战训组、有毒有害气体防护站、综合管理组、后勤保障组、消防指挥中心、消防一中队、消防二中队、消防三中队。目前共有人员107人，现有各种消防车15辆，其中泡沫和水消防战车9辆，措施车1辆，气防车一辆，电源车一辆，抢险救援车一辆，16米高喷车2辆。消队大队距拟建项目约1.6公里，能迅速到达项目装置区。

（9）通风采暖及空调

厂房各层及配电站（室）设置通风系统，排除室内余热，保证操作人员健康和设备安全，设置全面通风系统，不设采暖装置。仪表和配电站（室）设置空调，采用家用空调，仪表室控制面积216m2，配电室控制面积870.0m2，夏季温度控制为26±2℃，冬季为20±2℃。

3.1.7 原辅材料和公用工程消耗及规格
主要原辅料消耗及规格详见表3-4。

表3-4    EVOH生产装置原辅材料消耗及规格一览表

******

甲醇、醋酸乙烯等储罐、中间储罐储存条件及容积详见表3-5。

表3-5   甲醇、醋酸乙烯等储罐储存条件及容积统计一览表
******

表3-6   EVOH生产公用工程消耗及规格一览表
	序号
	名称
	主要规格
	单位
	吨产品耗量
	小时耗量
	备注

	1
	低压蒸汽
	0.6MPa(G)
	t
	26.1 
	39.1
	

	2
	工业水
	0.4Mpa
	t
	1.3 
	2.0
	大修或检修时

	3
	生活水
	/
	t
	0.3 
	0.375
	

	4
	一级脱盐水
	0.5mpa
	t
	24.9 
	37.3
	

	5
	循环水
	33℃
	t
	1281.3 
	1922
	

	6
	低压氮气
	0.43~0.46Mpa
	Nm³
	50.0 
	75
	

	7
	中压氮气
	2.5Mpa
	Nm
	25.0 
	37.5
	

	8
	冷冻盐水
	-7℃
	t
	40.0 
	60
	

	9
	冷冻盐水
	-20℃
	t
	157.7 
	236.5
	

	10
	输送空气
	0.65-0.8MPaG
	Nm³
	466.7 
	700
	

	11
	仪表空气
	0.65~0.8MPa
	Nm³
	261.3 
	392
	最大量500

	12
	操作空气
	0.65~0.8MPa
	kwh
	66.7 
	100
	

	13
	电
	/
	kw·h
	2523.3 
	3785
	

	14
	天然气
	
	Nm³
	3.3 
	5
	火炬气


（9）原辅材料及公用工程依托条件可行性

表3-7   EVOH生产原辅材料及公用工程依托条件可行性分析一览表

	序号
	依托内容
	来源及相关能力
	依托可行性

	1
	******
	
	可行

	2
	******
	
	可行

	3
	工业水
	川维化工供水能力为8600m3/h，已使用4415m3/h，尚富余4185m3/h；拟建项目最大用量为10m3/h（间断），能保证供应
	可行

	4
	一级脱盐水
	从老生产区现有的脱盐水管网接来，一级脱盐水840m3/h，现最大用量为690m3/h，尚富余150m3/h；拟建项目最大用量为37.3m3/h，能保证供应
	可行

	5
	冷却循环水
	老生产区循环水站设计循环水量为45000m3/h（15×3000m3/h），现最大用量35000m3/h，尚富余1000m3/h；拟建项目循环水用量为1922m3/h，能保证供应
	可行

	6
	消防水
	由川维化工稳压高压消防水系统供应消防水池
	可行

	7
	供电
	从川维化工35KV电源引来，川维化工自备热电联产装置，加上市政供电，能满足二级供电要求。
	可行

	8
	0.6MPa蒸汽
	川维化工现有2×240t/h+3×460t/h高温高压煤粉炉作为热电联产，高压蒸汽主要供应发电机组（186MW）。中低压蒸汽分别为3.6MPa、0.9MPa、0.6MPa，作为供应各工艺装置生产使用，现有0.6MPa蒸汽富余60t/h。拟建项目仅需0.6MPa蒸汽，用量为39.1t/h，能保证供应
	可行

	9
	仪表空气

操作空气

输送空气
	川维化工老生产区有空分装置，仪表空气富余3600m3/h，拟建项目仪表空气最大用量为500m3/h、输送空气700m3/h、操作空气100m3/h，能保证供应
	可行

	10
	低压氮气
	老生产区富余0.43~0.46Mpa氮气量达1000m3/h以上，拟建项目最大用量为75m3/h，能保证供应
	可行

	11
	5巴氮气
	老生产区富余2.5Mpa氮气量达500m3/h以上，拟建项目最大用量为37.5m3/h，能保证供应
	可行

	12
	污水处理场
	依托单位：川维污水处理场第一污水处理系统设计处理能力为1200m3/h，第二污水处理系统设计处理水量500m3/h。实际处理量为991.4m3/h，富余708.6m3/h，多年来稳定达标排放

拟建项目外排废水量共计为12.666m3/h
	可行

	13
	依托老生产6万吨聚乙烯醇装置再循环液系统
	老生产6万吨聚乙烯醇装置，塔釜中采醋酸乙烯蒸汽（含50~60%VAC、40~50%甲醇），冷凝后（再循环液）返回聚合釜再用于聚合。再循环液设计回流量为23t/h，目前正常运行状况下再循环液流量为11t/h，拟建项目VAC脱气塔分离液相部分（含30~50%VAC、50~70%甲醇）约8.5t/h，送老生产6万吨聚乙烯醇装置再循环液储槽与老区再循环液混合后泵入聚合釜作为原料和溶剂进入系统，VAC浓度在系统设定波动范围，不会影响装置正常运行。再循环流量增加后，原料端减少纯VAC、甲醇投料，以保障系统正常运行。
	可行

	14
	事故废水
	依托单位：项目所需事故池有效容积为4195.2m3，事故废水通过10#雨水管道切换进入新建黄桷堡事故废水收集池，有效容积为11000m3，可满足本项目事故废水的需要。
	可行

	15
	******
	
	

	16
	环境风险防范措施
	总体依托川维化工风险防范措施有：

（1）依托川维化工老区黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等，

（2）防范污染长江三峡库区的措施。

（3）依托川维化工老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统（符合消防验收要求）。
	可行


3.1.5 总平面布置及运输

（1）总平面布置

项目建设地点位于川维化工老生产区原一三甲装置区范围，项目建设用地为16481.56m2，总建筑面积为10467.28m2。各装置按工艺流程顺序布置，将罐区集中布置在南侧，聚合和醇解呈“L”形联合布置，设装置内管廊，管廊下布置成泵区并留出检修空间和人行通道，节约空间方便装置内配管；乙烯压缩机厂房在聚合东侧，以满足乙烯气近距离输送；成型干燥厂房布置在醇解北侧，尽可能缩短产品（聚合物）的输送距离，成型干燥厂房东侧布置装置配电室，为成型干燥大功率耗电设备配电；包装厂房贴邻布置在成型干燥厂房西南侧，方便产品运出；装置布置满足工艺流程的要求，管线走向经济合理，减少能耗损失。-20°C螺杆式制冷机房位于装置区外原901压缩机房，冷冻系统制冷系统罐区及泵站依托老生产区1#冷冻站厂房进行改建；消防泡沫站布置在项目装置区界外乙烯压缩机房东侧，可为项目提供消防泡沫。管廊采用纵梁式管架，局部跨越道路大跨度钢结构桁架，平台走道上铺钢格栅板，管架采用钢结构框架。整个装置布置功能分区明显，布置紧凑，周围形成环形道路，可满足消防、安装和检修的需要。各装置平面布置严格按照石油化工行业技术规范要求进行设计和施工，总体布局符合相关规范要求，项目平面布局外环境制约因素较小，从环境保护的角度分析，项目的平面布局合理。

（2）运输

项目产出的产品运输主要为公路和水路，均依托川维现有运输系统进行。

3.1.6 主要经济技术指标

项目主要经济技术直播见下表。

表3-11   拟建项目主要经济技术指标一览表

	序号
	项目
	单位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	环保投资
	万元
	700.28
	

	12
	环保投资占比
	%
	1.24
	


4、工程分析

4.1 施工期影响因素分析

（1）污染影响因素分析

一、三甲装置（含高浓度甲醇废水处理环保项目）拆除施工工艺流程
① 高浓度甲醇废水处理环保项目装置拆除时序安排

2021年，川维化工启动了77万吨甲醇装置精馏系统优化改造项目，用以替代老生产区现有的高浓度甲醇废水处理环保项目，该项目已取得环评批复文件，预计2020年8月投入运行，运行稳定后既可对原有装置实施拆除。
拆除作业流程一般包括停车、倒料、工艺管线盲断、工程水清扫、氮气置换、残留有毒有害污染物检测，设备拆除（均为人工拆除）。
高浓度甲醇废水处理环保项目拆除工程在《77万吨甲醇装置精馏系统优化改造项目环境影响报告表》中进行了分析和论述，本次评价不再重复叙述。
② 原有一三甲装置拆除时序及流程
拆除范围包括一三甲装置、压缩机房、甲醇车间办公室、甲醇控制室等构筑物，一三甲装置停运多年，且装置及储罐在停运时，进行了停车、倒料、工艺管线盲断、工程水清扫、氮气置换等处置工作。

在拆除前，应检查反应器、合成塔、精馏塔、储罐/储槽、工艺管线、换热器内是否有残留污染物、监测有毒有害及可燃气体浓度，超出禁止作业的浓度，应禁止施工单位作业，施工单位必须采取强制通风、氮气置换等安全措施。同时拆除前，施工单位必须编制详细的施工方案和安全措施，并经川维化工公司批准同意，方可实施。

拆除顺序：先电气仪表电缆及桥架拆除，再设备和管道保温层拆除，然后管道拆除、设备拆除（有大型设备吊装的还要编制吊装方案）、非淘汰设备可以交第三方利旧处置，淘汰类设备应报废处置。
利旧设施设备，在开始拆除前，应对设备采取保护措施，如设立防护栏并用包裹物进行包裹等方法进行保护，管道拆除后设备的接口应及时全部进行包裹。

拆除场地现有工艺设备工艺流程如下：
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图4-1   拆除工程工艺流程及产排污分析
拆除施工：采用人工+机械设备辅助拆除，主要污染物为固体废物，包括一般固废旧仪表电缆、废保温材料、废工艺设备及管线，危险废物主要为废润滑油、机油、含油棉纱手套。

拟建项目施工过程中的污染物分析见图4-2。
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图4-2   施工期产污节点图

（2）环境空气影响因素分析

环境空气大气污染物主要来自扬尘、施工机械的尾气等。

① 扬尘：设备基础开挖、出土装卸、汽车运输、建材堆放等产生扬尘，可使近地面空气中的粉尘浓度升高，达1.5mg/m3~30mg/m3，对环境空气产生局部的、短期的影响。

② 焊烟：主要为设备安装和管线铺设过程产生的少量焊接烟尘，环境影响较小。

③ 施工机械尾气：施工期各类燃油动力机械及汽车排出含CO、NO2的废气。

（3）水环境影响因素分析

施工期废水主要为施工生产生活区的生产废、清扫废水（间歇，2~3m3/h）及少量生活污水等。

施工生产废水主要是施工机械冲洗废水，主要污染物为SS，浓度可达到3000~5000mg/L。

拆除工程清扫废水，主要为工艺装置、储罐少量残留物清扫，产生量约为10~20m3，主要污染物为pH、COD、ss等。
施工期间各类施工人员产生的生活污水，最大施工人数约为100人，日均产生生活污水量为13.5m3/d，生活污水一般含有较高浓度的COD、BOD5、SS和氨氮。

（4）声环境影响因素分析

施工期噪声污染源主要由拆除设备、施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表4-1。

表4-1   项目施工机械噪声值   单位：dB(A)

	序号
	机械设备名称
	测点距施工机械距离（m）
	最大声级
Lmax﹝dB(A)﹞

	1
	挖掘机
	5
	98

	2
	推土机
	5
	86

	3
	吊 车
	5
	84

	4
	载重汽车
	5
	99

	5
	电 锯
	5
	90

	6
	振捣棒
	5
	88

	7
	叉车
	5
	75

	8
	氧乙炔割具
	1
	70

	9
	切割机
	1
	75


（5）固体废物

施工期固体废物主要为包括一般固废旧仪表电缆、废保温材料、废工艺设备及管线；危险废物主要为废润滑油、机油、含油棉纱手套；建筑垃圾和生活垃圾等。

非淘汰设备可以交第三方利旧，淘汰类设备应报废处置。废旧仪表电缆、管线、废保温材料交资源回收单位综合利用；
拆除过程产生的废润滑油、机油、含油棉纱手套交危废资质单位进行收运和处置。
建构筑物施工过程产生的建筑垃圾，约1000m3，送至长寿区建筑垃圾消纳场进行填埋处置；

施工期间产生的生活垃圾按0.5kg/人•d 计，则施工人员生活垃圾产生量为50kg/d。施工期间及时收集、清理，交由园区环卫收运和处置。
4.2 营运期影响因素分析

4.2.1 工艺技术选择
******

4.2.2 生产工艺流程及产污环节分析
******

（3）生产工艺流程及产污环节

EVOH树脂生产工艺流程及产污环节详见图4-3。

（4）工艺流程简述
******

4.2.3 产排污分析
（1）废气

① G1 不凝气
根据物料平衡，醇解塔塔顶气相设计流量为10000kg/h（其中甲醇82%、醋酸甲酯18%），经二级冷凝（一级33℃水冷凝+一级-7℃冷冻水冷凝，甲醇综合冷凝效率为99.99%，醋酸甲酯冷凝效率约为99.88%）后冷凝液送回收塔精馏分离醋酸甲酯和甲醇，则估算出不凝气流量为1.18kg/h（VOCs，以非甲烷总烃计），其中甲醇0.82kg/h、醋酸甲酯0.36kg/h，送新建EVOH高架火炬系统燃烧。
② G2 不凝气
根据物料平衡，回收塔塔顶气相流量为10000kg/h（其中甲醇22%、醋酸甲酯78%），经二级冷凝（一级33℃水冷凝+一级-7℃冷冻水冷凝，甲醇综合冷凝效率为99.99%，醋酸甲酯冷凝效率约为99.88%）后冷凝液送回收塔精馏分离醋酸甲酯和甲醇，则估算出不凝气流量为1.78kg/h（VOCs，以非甲烷总烃计），其中甲醇0.22kg/h、醋酸甲酯1.56kg/h，G2不凝气送新建EVOH高架火炬系统燃烧。
③ G3干燥废气

根据物料平衡，EVOH树脂产品干燥过程产生的G3 干燥废气中非甲烷总烃产生量约为0.5kg/h，甲醇产生量约为0.3kg/h，干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放，VOCs、甲醇去除效率约为85%，非甲烷总烃产生浓度约为500mg/m3，甲醇产生浓度为300mg/m3；非甲烷总烃排放浓度75mg/m3，甲醇排放浓度为45mg/m3。
④ G4 聚合反应釜驰放气
根据物料平衡，驰放气排放量为50kg/h，排放方式为连续排放，主要成分为乙烯99%，1%VAC、甲醇，送EVOH装置新建火炬系统燃烧高空排放。
⑤ G5储罐呼吸废气VOCs

液体物品储存过程挥发损失（储罐大、小呼吸损失）采用中国石油化工（CPCC）系统推荐的固定顶罐及浮顶罐大、小呼吸蒸发损耗量计算公式进行计算。

呼吸排放（小呼吸损失）是由于温度和大气压力的变化引起蒸气的膨胀和收缩而产生的蒸气排出，它出现在罐内液面无任何变化的情况，是非人为干扰的自然排放方式。

工作排放（大呼吸损失）是由于人为的装料与卸料而产生的损失。因装料的结果，罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。

1、固定顶罐的呼吸排放（小呼吸损失）
固定顶罐的呼吸排放量采用以下公式估算：
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式中：

LB——固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——真实蒸气压（Pa）；

D——罐的直径（m）；

H——平均蒸气空间高度（m）；

△T——日平均温度差（℃）；

FP——涂层因子（无量纲），根据涂刷油漆状况取值在1~1.5 之间；

C——小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0~9m 之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2，直径大于9m 的罐体，C=1；

KC——产品因子（石油原油KC 取0.65，其他有机液体KC 取1.0）。

    2、固定顶罐工作排放（大呼吸损失）
固定顶罐的工作排放量采用以下公式估算：
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式中：

LW——固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）

KN——周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN =1；36< K≤220，KN =11.467×K-0.7026；K>220，KN =0.26）；

M——储罐内蒸气的分子量；

P——真实蒸气压（Pa）。
表4-4   固定顶罐物料储存过程小呼吸损失计算结果

	储罐名称
	品名
	主要污染物
	储量

m3/罐
	储罐数量
	蒸气的分子量
	真实蒸气压（Pa）
	罐的直径（m）
	气相空间高度m
	日平均温度差℃）
	涂层因子
	调节因子
	产品因子
	固定顶罐小呼吸t/a
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	新鲜甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	150
	1
	32
	12916.0
	5.95
	0.5
	10
	1.5
	0.886
	1
	0.095
	

	除醛甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	200
	1
	32
	12916.0
	5.2
	0.5
	10
	1.5
	0.822
	1
	0.070
	

	粗甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	150
	1
	32
	0.0
	5.95
	0.5
	10
	1.5
	0.886
	1
	0.000
	事故状态下

	新鲜VAC储罐
	醋酸乙烯
	非甲烷总烃
	200
	1
	86.09
	12028.6
	5.2
	0.5
	10
	1.5
	0.822
	1
	0.179
	

	醇解原液储罐
	醇解原液
	甲醇
	180
	2
	32
	16852.6
	6.55
	0.5
	10
	1.5
	0.926
	1
	0.146
	

	粗醋酸甲酯储罐
	粗醋酸甲酯
	非甲烷总烃
	150
	1
	74.8
	11.1
	5.95
	0.5
	10
	1.5
	0.886
	1
	0.002
	

	稀EVAC储罐
	稀醋酸乙烯
	非甲烷总烃
	200
	1
	86.09
	0.0
	5.95
	0.5
	10
	1.5
	0.886
	1
	0.000
	事故状态下

	合计
	
	VOCs

（以非甲烷总烃计）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.491
	

	
	
	甲醇
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.311
	


表4-5   固定顶罐物料储存过程大呼吸损失计算结果

	储罐名称
	品名
	主要污染物
	储量（m3/罐）
	年周转量（t/年）
	储罐内蒸气的分子量
	真实蒸气压（Pa）
	周转因子（无量纲）
	产品因子（无量纲）
	固定顶罐大呼吸（t/a）
	备注

	新鲜甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	150
	12800
	32
	12916.0
	1
	1
	2.216
	

	除醛甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	200
	12800
	32
	12916.0
	1
	1
	2.216
	

	粗甲醇储罐
	甲醇
	甲醇
	150
	0
	32
	0.0
	1
	1
	0.000
	事故状态下

	新鲜VAC储罐
	醋酸乙烯
	非甲烷总烃
	200
	20000
	86.09
	12028.6
	1
	1
	8.674
	

	醇解原液储罐
	醇解原液
	甲醇
	180
	20000
	32
	16852.6
	1
	1
	4.517
	

	粗醋酸甲酯储罐
	粗醋酸甲酯
	非甲烷总烃
	150
	19920
	74.8
	11.1
	1
	1
	0.007
	

	稀EVAC储罐
	稀醋酸乙烯
	非甲烷总烃
	200
	0
	86.09
	0.0
	1
	1
	0.000
	事故状态下

	合计
	
	VOCs
	
	
	
	
	
	
	17.629
	以非甲烷总烃计

	
	
	甲醇
	
	
	
	
	
	
	8.948
	


表4-6   有组织废气产生及排放汇总一览表

	序号
	污染源
	污染物项目
	废气量（m3/h）
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	挥发性有机物治理措施
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	排放量t/a
	备注

	1
	G5储罐呼吸废气VOCs
	VOCs

（以非甲烷总烃计）
	300
	18.1275.50
	2.265
	7550.0
	各储罐呼吸口一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用+一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%、水50%为吸附剂）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取90%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。
	75.5
	0.023
	0.181
	

	
	
	甲醇
	
	9.259
	1.157
	3858.0
	
	38.6
	0.012
	0.093
	

	2
	G3干燥废气
	VOCs

（以非甲烷总烃计）
	1000
	4.0
	0.5
	500
	干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。VOCs、甲醇去除效率约为85%。
	75
	0.075
	0.6
	

	
	
	甲醇
	
	2.4
	0.3
	300
	
	45
	0.045
	0.36
	


③ G6工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs

从2015年以来，川维化工定期开展《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR），根据管控要求，监测频次分季度、半年一次对全厂气体阀门、有机液体阀门、法兰或连接件、泵、压缩机等泄露点开展LDAR，若监测超过相应标准限值时，立即组织修复工作，并进行复检。根据监测《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR）监测结果表明，川维化工现有设备与管线组件密封点泄漏挥发性有机物量很小，设备的泄漏率低于0.1~0.01‰。

工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs，采用环保部发布的《石化行业挥发性有机物污染源排查工作指南》（环办[2015]104号文）中相关方程法进行核算。采用相关方程计算该密封点的排放速率，详见下表。

表4-7   石化行业设备组件的设备泄漏率
	设备类型
	读数为0默认排放速率（kg/h/排放源）
	限定排放速率（kg/h/排放源）＞50000μmol/mol
	相关排放速率方程（kg/h/排放源）

	气体阀门
	6.6×10-7
	0.11
	1.87×10-6×SV0.873

	液体阀门
	4.9×10-7
	0.15
	6.41×10-6×SV0.797

	压缩机
	7.5×10-6
	0.62
	1.90×10-5×SV0.824

	液体泵
	7.5×10-6
	0.62
	1.90×10-5×SV0.824

	连接件
	6.1×10-7
	0.22
	3.05×10-6×SV0.885

	开口管
	2.0×10-6
	0.079
	2.20×10-6×SV0.704

	释压安全阀
	7.5×10-6
	0.62
	1.90×10-5×SV0.824


注：
①上表中的kg/h/排放源=每个排放源每小时的TOC排放量（kg）。
②SV是监测设备显示的监测值(SV，μmol/mol)。
③轻液体泵系数也可用于压缩机、泄压设备和重液体泵。

④当监测设备读数显示“0”时，即使用读数为零时的默认排放速率进行设备排放量的估算；当监测设备显示是某个具体数值时，则使用相关排放速率方程来估算。需要注意的是，当监测设备最高显示值是50000μmol/mol时 (可能最高值已超过)，使用限定排放速率计算。

根据川维化工LDAR工作管控要求，泄露密封点控制在0.5%以下，根据企业排查统计资料，企业泵、压缩机、阀门、开口阀或开口管线、法兰及其他连接件、泄压设备、取样连接系统、其它密封设备共66143个泄漏点，全年共检测169066次。其中99.0%密封点SV值为0，0.5%密封点SV值在≤500μmol/mol，0.5%密封点SV值在≥500μmol/mol（气液态VOCs物料密封点泄露认定2000μmol/mol，重液泄露认定500μmol/mol），认定为泄露密封点后，在5~10天完成泄露维修，并开展复测。本次评价0.5%密封点（≤500μmol/mol）SV按50μmol/mol考虑，0.5%密封点SV（≥500μmol/mol）按50μmol/mol考虑。根据EVOH装置工艺设备与管线组件密封点统计数据，核算工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs见下表：
表4-8   工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs核算一览表

	编号
	密封点类型
	服务介质类型
	核算方法
	SV浓度（ppmv）
	同类密封点数
	排放速率

（kg/h）

	1
	阀门
	所有
	相关方程法
	50
	1200
	0.003 

	2
	泵
	轻液体
	相关方程法
	50
	400
	0.010 

	3
	泄压设备
	所有
	相关方程法
	50
	80
	0.002 

	4
	法兰
	所有
	相关方程法
	50
	2000
	0.003 

	5
	开口阀或开口管线
	所有
	相关方程法
	50
	800
	0.002 


	6
	连接件
	所有
	相关方程法
	50
	2000
	0.004 

	7
	合计
	/
	/
	/
	6480
	0.024 


经计算各工艺设备与管线组件密封点VOCs排放速率为0.024kg/h，年排放VOCs（以非甲烷总烃计）0.199t/a，其中甲醇约为0.120t/a（0.015kg/h）。
（2）废水

主要为产品洗涤过程W1洗涤废水、W2水洗废水、W3 检修或大修时W3清扫废水、W4 VOCs等废气吸附塔废水；项目33℃循环冷却水用量较小，不会改变老生产区循环水池更换/排放周期及频率，不会新增循环冷却水排污水，但会增加补充新鲜水。
① W1洗涤废水
根据物料平衡分析W1洗涤废水产生量为15620kg/h，年产量为124960t/a，主要污染物为pH、COD、SS。
② W2水洗水 
根据物料平衡分析W2水洗水产生量为12500kg/h，年产量为100000t/a，主要污染物为pH、COD、SS。
③ W3清扫废水
主要为年度大修、开停车或检修时产生，清扫清扫范围为脱VAC塔、回收塔、VAC脱气塔、甲醇洗涤塔等，工业水用量为20m3/h，持续时间为16h；开车前试车工业水用量为10m3/h，持续时间为8h。一般来说，一年进行1次年度检修，年用水量为400m3/a，产污系数取0.9，则清扫废水量为360m3/a。

④ W4 VOCs吸附塔废水
根据储罐VOCs治理方案，废气治理产生的废水主要为VOCs吸附塔产生的废水W4，送至川维化工污水处理场处理达标后排放。根据VOCs治理设施更换频率、吸收液使用量估算，日产生废水量为2.9m3（年排放量约为966.6m3/d），主要污染物为pH、COD、少量SS等。

⑤ 地面冲洗水W5
主要为大修或检修后会对生产装置区（聚合单元、醇解单元）进行冲洗，正常生产时段不会进行地面冲洗，间断性排放。地面清洁用水取2L·m2/次，生产装置区占地面积1319.98m2，约2.6m3/次，年冲洗次数按2次考虑，则年冲洗用水量为5.2m3/a，产污系数取0.8，则废水产生量为4.2m3/a，主要污染物为pH 6~9、COD 300mg/L，SS 200mg/L。

表4-9    废水污染物产生、排放统计一览表

	产污环节
	污染源
	污染物
	污染物产生
	治理措施
	污染物排放
	备注

	
	
	
	废水产生量（m3/a）
	产生浓度mg/L
	产生量（t/a）
	
	排放浓度mg/L
	排放量t/a
	

	树脂成型
	W1洗涤废水
	pH
	124960.0
	6~9
	/
	送老生产区聚乙烯醇装置聚合二塔作为萃取水回用，并回收废水中的甲醇。
	/
	/
	

	
	
	COD
	
	800
	37.488
	
	0
	0.000 
	

	
	
	SS
	
	20
	2.499
	
	0
	0.000 
	

	树脂成型
	W2 水洗水
	pH
	100000.0
	6~9
	/
	生产废水通过排水管道收集至新建废水池，然后泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江；
	6~9
	/
	

	
	
	COD
	
	250
	25.0 
	
	60
	6.000 
	

	
	
	SS
	
	10
	1.000
	
	10
	1.0
	

	大修或检修
	W3清扫废水
	pH
	360.0
	6~9
	/
	
	6~9
	/
	

	
	
	COD
	
	25000
	9.000 
	
	60
	0.022 
	

	
	
	SS
	
	2000
	0.720 
	
	70
	0.025 
	

	VOCs治理设施
	W4 VOCs吸附塔废水
	pH
	966.6
	5~8
	/
	
	6~9
	/
	

	
	
	COD
	
	1000
	0.967 
	
	60
	0.058 
	

	
	
	SS
	
	100
	0.097 
	
	70
	0.068 
	

	/
	W5地面冲洗废水
	pH
	4.2
	6~9
	/
	
	6~9
	/
	

	
	
	COD
	
	300
	0.001 
	
	60
	0.0003 
	

	
	
	SS
	
	200
	0.001 
	
	70
	0.0004 
	

	/
	合计
	pH
	101330.8
	6~9
	/
	/
	6~9
	/
	

	
	
	COD
	
	345.1 
	39.967 
	
	60
	6.080 
	

	
	
	SS
	
	42.6
	1.817
	
	70
	1.093
	


（3）声环境影响因素分析

营运期噪声主要来源于设备运行噪声，包括反应釜、树脂成型机、干燥机、各类泵及乙烯压缩机，主要声源声级详见表4-10。
表4-10   噪声源参数统计一览表   单位dB（A）

	序号
	噪声设备名称
	噪声源强
	数量（台）
	噪声源平均有效高度（m）
	拟采取的减噪降噪措施
	降噪量

	1
	聚合釜
	~75
	1
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	2
	反应终止釜
	~75
	1
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	3
	醇解塔
	~75
	2
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	4
	乙烯压缩机
	~75
	2
	1.0
	基础减振、隔声
	15

	5
	一级干燥机
	~75
	1
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	6
	二级干燥机
	~75
	1
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	7
	风送系统
	~85
	1
	2.0
	基础减振、隔声
	15

	8
	包装、码垛、套膜机组
	~80
	1
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	9
	螺杆式冷水机组
	~85
	2
	1.5
	基础减振、隔声
	15

	10
	各类泵
	~70
	90
	0.2
	基础减振、隔声、消声
	20


（4）固体废物环境因素分析

废填料（分子筛）S1，除醛甲醇清洗槽中分子筛填料一般运行5年更换一次，产生量约为6t/次（1.2t/a），暂存新区危废暂存场，定期交危废资质单位收运处置；

事故排放废液，事故或废正常工况下，产生的事故排放废液S2，主要成分为VAC、甲醇、EVAC，产生量约为50t/次，专用容器盛装，暂存新区危废暂存场，定期交危废资质单位收运处置；

废EVOH树脂S3，主要为非正常工况或开停车是，树脂成型机产生的开车废料，约为105t/次，为一般工业固废，交回收单位回收综合利用。
废弃的含油抹布、劳保用品S4，主要为劳保、设备维修、保养时产生的少量废弃的含油抹布、劳保用品，约为0.05t/a，定期交危废资质单位收运处置。

生活垃圾，产污系数取0.5kg/人•天计，则年产生量为7.493t/a，分类收集，交园区环卫收运、处置。

表4-9    危险废物排放汇总一览表

	序号
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量

（吨/年）
	产生工序及装置
	形态
	主要成分
	有害成分
	产废周期
	危险特性
	污染防治措施

	S1
	废填料
	HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
	900-405-06
	1.2（6t/次）
	除醛甲醇清洗槽
	固态
	吸附有机组分乙醛、甲醇等
	乙醛、甲醇
	1次/5年
	T，I，R
	定期送有危资质单位处置。

	S2
	事故排放废液
	HW13 有机树脂类废物
	265-101-13
	50
	事故状态下
	固液混合物
	含VAC、甲醇、EVAC等
	有机组分VAC、甲醇、EVAC等
	间歇
	T
	暂存危废暂存场，定期送有危资质单位处置。

	S4
	废弃的含油抹布、劳保用品
	/
	900-041-49
	0.05
	劳保、维修
	固态
	沾附废矿物油
	废矿物油
	间歇
	/
	未分类收集部分，全过程管理，分类收集部分送有危资质单位处置。


4.3 非正常工况产排污分析
非正常工况是指装置在生产运行阶段的开车、停车、检修维护和一般性事故中产生的“三废”排放。

（1）开车、停车、检修维护

项目生产装置开车、停车或检修时，需按规程规定的时间步骤和参数进行操作，事故状态或开停车时产生的废气送火炬系统燃烧处理后高空排放，对环境空气的影响很小。

（2）一般性事故

出现非正常工况时，系统立即停车，装置内的物料待开车后，反应物或溶剂部分回用于生产，不可回收部分作为固体废物（事故排放废液）交危废资质单位处置；事故废气送新建EVOH树脂火炬系统燃烧后高空排放。
（3）污染治理设施事故

污染治理设施事故，主要指废水、废气治理设施处理效率下降，污染物排放量增大或未经处理直接排放。川维化工污水处理站有足够的事故废水调节，可作为事故状态下废水暂存，然后经污水处理处理站处理达标后外排，对外环境影响较小。
拟建项目废气处理设施事故考虑原料厂房一、原料厂房二和溶媒回收站的废气处理设施治理效率下降的情况，处理效率降至50%，污染物超标排放的情况，非正常工况产排污情况见表3.2.6-1。
本次评价营运期废气非正常工况以G5罐区大小呼吸废气、G3干燥废气治理设施出现故障（洗涤吸附塔出现故障），吸附效率下降至50%时进行分析，非正常工况持续时间考虑30min计，则项目营运期间非正常工况废气排放统计见下表。

表4-9    非正常工况污染源排放量核算表

	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度(mg/m3)
	非正常排放速率/(kg/h）
	排放标准(mg/m3)
	单次持续时间/h
	年发生频次/次

	1#排气筒
	VOCs治理设施故障
	非甲烷总烃
	377.5
	0.113 
	100
	0.5
	1/a

	
	
	甲醇
	192.9
	0.058 
	50
	
	

	2#排气筒
	G3干燥废气治理设施故障
	非甲烷总烃
	250
	0.25
	100
	0.5
	1/a

	
	
	甲醇
	150
	0.15
	50
	
	


由上表统计结果可知，当废气处理效率下降时，废气中非甲烷总烃和甲醇的排放浓度均超标，所以建设单位应加强管理，尽可能的减少非正常工况的发生。
4.4 交通运输移动源

项目以醋酸乙烯、乙烯为主要原料合成EVOH树脂，甲醇为溶剂，氢氧化钠为醇解液，辅料引发剂、终止剂。其中醋酸乙烯由老区醋酸乙烯装置管道输送供应，甲醇由老区甲醇装置管道输送供应，氢氧化钠、引发剂、终止剂年消耗量很小，不会很大程度影响交通运输，本评价不进行核算。
EVOH树脂产品采用槽车运输（占比约10%）和船舶运输（占比约90%），汽车运输平均运距按10~50km估计，平均每槽车输送物料按25吨估算，则公路运输需48车次/年；化学品运输船舶一般为100~1000吨级（本次评价取500吨），平均运距为约100~500km（取500km），则船运需22船次/年。

乙烯由槽车罐装，公路运输，平均每槽车输送物料按25吨估算，汽车运输平均运距按10~50km估计，平均每槽车输送物料按25吨估算，则公路运输需16车次/年。

根据《公路建设项目环境影响评价规范(试行)》(JTJ005-96)，核算运输车辆排放（尾气中）污染物总量分别约为NOx 0.044t/a、CO 0.012t/a、THC 0.004t/a；

船舶运输移动污染源采用《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中表11内河、沿海船舶排放系数（g/kg燃料）进行核算，核算船舶运输排放（尾气中）污染物总量分别约为NOx0.006t/a、CO0.003t/a、THC：0.001t/a。

4.6 “三本账”

三本账核算分析，见下表。

表3-13   “三本账”汇总一览表

	污染源
	污染物
	现有工程排放量
	拟建工程排放量
	“以新带老”削减量
	扩建项目实施后工程后总排放量
	增减变化量

	大气污染物
	废气量（万m3/a）
	2283178.305 
	1040.000 
	0
	2283418.305 
	+1040.000 

	
	颗粒物
	237.554 
	0.000 
	0
	237.554 
	0.000 

	
	SO2
	1140.808 
	0.000 
	0
	1140.808 
	0.000 

	
	NOx
	965.640 
	0.000 
	0
	965.640 
	0

	
	甲醛
	0.255 
	0.000 
	0
	0.255 
	0

	
	甲醇
	5.080 
	0.473
	0
	5.553 
	+0.473 

	
	硫酸雾
	0.782 
	0 
	0
	0.782 
	0 

	
	非甲烷总烃
	73.669
	0
	0
	73.850 
	0

	
	VOCs
	79.004
	0.980
	0
	79.984
	+0.980

	水污染物
	废水量（万m3/a）
	1628.294 
	10.133 
	0
	1529.588
	10.133 

	
	pH
	/
	/
	0
	/
	/

	
	COD
	796.360 
	6.080 
	0
	802.440 
	6.080 

	
	BOD5
	253.219 
	0.000 
	0
	253.219 
	0.000 

	
	氨氮
	21.745 
	0.000 
	0
	21.745 
	0.000 

	
	悬浮物
	360.985 
	1.093 
	0
	362.078 
	1.093 

	
	甲醛
	2.683 
	0.000 
	0
	2.683 
	0.000 

	
	硫化物
	0.036 
	0.000 
	0
	0.036 
	0.000 

	
	石油类
	3.665 
	0.000 
	0
	3.665 
	0.000 

	
	锌
	1.616 
	0.000 
	0
	1.616 
	0.000 

	固体废物
	一般工业固体废物
	0
	0
	0
	0
	0.000 

	
	危险废物
	0
	0
	0
	0
	0.000 


4.7 清洁生产分析

清洁生产是人类推行可持续发展战略，维护生态平衡，将污染预防持续地应用于生产全过程，通过不断改进管理和推行技术进步，提高资源利用率，减少污染物排放，以降低对人类环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起，预防为主，通过全过程控制，以实现经济效益和环境效益的统一。对于生产过程，要求节约原材料、降低能源消耗和最大限度地降低“三废”排放量。

一个确定的生产过程，可以抽象为9个方面，即原辅材料、能源、技术工艺、设备、过程控制、管理及员工七个方面的输入，得到产品和废物两个方面的输出。输出与输入因素有关，下面我们就此按以下几个方面对拟建项目清洁生产水平进行评述：生产工艺的先进性分析；生产设备的先进性分析；生产过程控制和管理水平分析；资源利用的清洁生产分析；能源和水资源利用的清洁生产分析；产品的清洁性分析；废物利用及排放分析；总体清洁生产水平评估。

（1）生产工艺和技术先进性分析

EVOH树脂示范装置项目作为中试项目是为扩大生产、填补国内空白的项目，EVOH树脂生产国内尚不能掌握的生产工艺技术，国外转让均被拒绝。EVOH树脂集聚乙烯的良好加工性能，又具有聚乙烯醇聚合物对气体高阻隔性于一体，具有优异的透明性、机械强度和耐磨性，在汽车、医药、石化工业、国防上皆有重要用途。可见，其生产工艺技术属国内领先水平。
（2）生产设备先进性

项目采用的主要生产设备皆选用国内化工机械先进设备，材质皆为合金钢类，生产采用先进DCS控制系统，对整个生产过程进行控制，同时设有独立于DCS系统的SIS紧急停车系统，保证生产安全稳定运行，另外还设有GDS气体检测报警系统，防止和预测事故的发生。建设项目选用先进生产设备，基本上达到了国内先进水平。

（3）生产过程的控制和管理水平分析
为达到对过程变量的可靠和优质控制，实现装置的安全、稳定、高效运行，装置采用分散控制系统（DCS）及其他系统实现在中心控制室进行集中监视、控制、操作和管理。安全仪表系统（SIS）、可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）独立于DCS系统和其他系统单独设置。另外，还设置有智能设备管理系统（IDM）、机组监测系统（MMS）、可编程序控制器（PLC）、在线分析仪系统（PAS）等子系统。其生产管理水平能达到国内先进水平。
（4）资源利用的清洁生产分析

拟建项目以乙烯和醋酸乙烯为原料，聚合后再醇解为EVOH树脂，一般来说有机反应一次反应的效率往往不会太高，同时存在副反应，为提高产率，提高资源的利用率，川维化工优选了引发剂（实际也是催化剂），尽量减少副反应，也提高了一次转化率，同时生产中设置了闪蒸设备，回收乙烯返回于反应体系，对乙烯进行了回收利用。另又设置了精馏设备对醋酸乙烯进行回收利用。这就大大提高了原材料资源的利用率，有利于降低成本。对反应形成副产物醋酸甲酯经回收塔精馏制备成粗醋酸甲酯外卖，使资源更加合理的利用。

（5）清洁生产管理要求

从践行清洁生产，减少能源消耗，减轻环境影响的方面出发，企业生产运营过程中应该符合国家及地方环境法律法规标准要求；推行清洁生产审计；对运营时产生的各种废物妥善处理处置，确保达标排放；生产过程中必须加强各项环境管理，完善环境考核制度。综上所述，从生产工艺技术、资源能源利用以及废物综合利用上，都体现了“清洁生产、循环经济”的原则，符合清洁生产要求。

（6）进一步实施清洁生产的途径

加强设备的维护和环管理，进一步降低原辅材料的消耗量；提高操作工人的技术水平和责任心，及时对设备进行维护、保养、检修，确保设备处于良好的运行状况；所有对环境可能产生重大影响的岗位的员工都应进行专业的培训，通过提高员工的环保意识和工作能力，进一步提高清洁生产水平。

4.8 总量控制指标建议

根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65 号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市主要污染物总量控制管理办法（试行）的通知》（渝办发〔2007〕119号）等文件有关要求，污物物排放控制总量指标：

大气环境污染物：二氧化硫，氮氧化物；

水环境污染物：化学需氧量，氨氮；

区域性污染物：重点地区重点行业挥发性有机物、重点地区总氮、重点地区总磷。
总量控制指标为：

水污染物化学需氧量排放量为6.080吨/年；

挥发性有机污染物0.980t/a，其中有组织排放量为0.781吨/年，挥发性有机污染物无组织排放量为0.199吨/年。

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境现状调查与评价

5.1.1地形地貌

长寿区地形、地貌以丘陵、平坝为主，属川东平行岭谷弧形褶皱低山丘陵区。长寿区地貌发育深受地质构造和岩性的影响，形成了复杂多样的地貌形态，地貌以中山为主，地势波状起伏，高低相间。区域内出露分布的地层均属于深积岩类。

长寿区地质构造上属于川东褶皱带的一部分，以褶皱结构为主。其主要构造是呈北东——南西走向的背斜和向斜，两者相间排列。大背斜紧凑、陡峻，向斜舒缓开阔。剖面上表现为“阻隔式”构造形式，平面上具有雁形排列特征。

项目所在地为构造剥蚀红层丘陵地貌，长江沿岸为河谷地貌，地形坡度5~35°，构造上位于长寿复向斜西翼，区内无断层，地震基本裂度VI度。地层岩性为第四系全新人工填土、冲洪积砂土、卵硕石土地、粉土、基岩为中侏罗统砂、泥岩。

根据国家地震局《中国地震烈度区划图（1990）》该地区基本烈度为Ⅵ级。根据历史纪录，该地区历史上未发生过地质灾害。

5.1.2 气候与气象

长寿地区属中亚热带季风湿润气候区，具有四季分明、冬暖春早，无霜期长，降水充沛，云雾多，日照少，风速小等特点。根据长寿区气象站多年气象资料统计，年平均气温：17.5℃，极端最高气温40.5℃，极端最低气温-2.3℃，年均相对湿度80%，年均降雨量1138.3mm，年均总云量8成以上日数223天，年均雾日数54天，年均日照时数1215.0时，多年平均气压969hpa，离地面10m处风压值35kg/m2，离地面20m处风压值45kg/m2，年均风速1.7m/s，最大风速15m/s，主导风向为NNE风，频率33.0%。

5.1.3 地质

长寿经济技术开发区晏家组团西北边缘为明月峡背斜东南翼，明月峡背斜南段东翼地层呈单斜构造，轴向 10°~30°，为一扭转狭长之不对称背斜，东翼 30°~55°，该背斜在调查区已趋于湮灭。调查区中部发育剑山坡逆断层，该断层为一压扭性断层，长14 公里，走向北 30°西，倾向北东，倾角 30°~60°穿过水文地质单元 A 区。现场调查未见明显断层破碎带，岩层产状凌乱，调查范围内断层透水性较弱，可视为隔水断层。整体来讲，调查区地质构造相对简单。

5.1.4 水文

（1）地表水

长寿区境内主要地表水系是长江。长江横贯长寿区西南部，由西南面扇沱乡入境，至南面黄草峡出境，流长20.9km。境内流域面积1442.65km2，成库前多年平均流量11500m3/s。水域面积18885亩，与境内12条小溪河构成灌溉网。长江寸滩水文站资料，长寿区境内历年长江最高洪水位197.16m，已建的三峡电站水库工程的常年蓄水位为175m，低于现有最高洪水位。长江最大含砂量10800g/m3，最小含砂量为6g/m3，平均含砂量806g/m3。长江长寿水文站资料表明其近年最高水位为174.23m，最低水位为142.01m。

长江支流羊滩河（又名晏家河），绕园区西北面流入长江，河流长21.8km，流域面积81.65km2，水域面积 216.33hm2，多年平均径流量为1.2m3/s，其在园区内流经长度约5km。

（2）地下水

1、 地质条件

区域主要出露地层为第四系（Q4al、Q4ml、Q4el+dl）、侏罗系（J3p、 J2s 、J2xs 、J2x、J1-2z）、三叠系（T3xj），岩性如下：

① 第四系冲积土(Q4al)：棕褐色、黄褐色，岩性以卵石、粉、细砂为主，松散~稍密，稍湿~湿，厚度约 10~20m。

② 第四系人工填土（Q4ml），呈棕褐色，灰褐色，黄褐色，紫红色等杂色，主要由砂岩和泥岩块石、碎石及粘性土组成，厚度一般为0.6~2.8m，局部大型建筑深填 20m，平均厚度约 1.7m。

③ 第四系残坡积土（Q4el+dl），黄褐色、灰褐色、棕褐色等。岩性有少量粉土和粉质粘土，呈软塑~可塑。厚度变化大，一般厚度 0.30~10.20m，平均厚度 2.5m。

④ 侏罗系上统蓬莱镇组（J3p），砂岩为灰白色、青灰色厚层~块状中细粒长石石英砂岩；泥岩为紫红色，砂质泥岩，多为夹层。

⑤ 侏罗系中统上沙溪庙组（J2s）。泥岩：棕红色、紫红色、暗紫红色局部夹灰绿色。此岩组在调查区内分布广泛。

⑥ 侏罗系中统下沙溪庙组（J2xs）。紫红色泥岩、砂质泥岩夹黄灰色岩屑长石砂岩。

⑦ 侏罗系中统新田沟组（J2x）。分为杂色钙质泥岩夹透镜状砂岩，质硬；页岩夹薄层介壳灰岩和黄绿色砂质泥岩，长石砂岩。底部石英砂岩或含砾砂岩。

⑧ 侏罗系中下统自流井组东岳庙段（J1-2z）。该层上部为灰绿色泥岩偶夹薄层状泥灰岩，中部为黑色页岩夹生物碎屑灰岩，底部含介壳粉砂岩。该层厚度较薄。

⑨ 三叠系上统须家河组（T3xj）：黄灰、黄褐、浅灰色厚层~块状岩屑砂岩、长石石英砂岩、含砾岩屑石英砂岩与粉砂岩、炭质页岩夹煤层组成七个韵律，韵律底偶见砾岩透镜体。

2、地质构造

长寿经济技术开发区晏家组团西北边缘为明月峡背斜东南翼，明月峡背斜南段东翼地层呈单斜构造，轴向 10°~30°，为一扭转狭长之不对称背斜，东翼 30°~55°，该背斜在调查区已趋于湮灭。调查区中部发育剑山坡逆断层，该断层为一压扭性断层，长14 公里，走向北 30°西，倾向北东，倾角 30°~60°穿过水文地质单元 A 区。现场调查未见明显断层破碎带，岩层产状凌乱，调查范围内断层透水性较弱，可视为隔水断层。整体来讲，调查区地质构造相对简单。

3、地下水类型及富水性

长寿经济技术开发区晏家组团地下水类型有三种：松散岩类孔隙水、基岩裂隙水、碳酸岩类岩溶水，其中碳酸岩类岩溶水主要分布于调查区西北边缘的三叠系中统雷口坡组和下统嘉陵江组灰岩、白云岩地层中，此类地下水距地面标高较高且距离远，同时又处于规划区地下水上游，受规划区影响微小。松散岩类孔隙水、基岩裂隙水分布较广。

松散岩类孔隙水主要赋存于第四系未胶结或半胶结的松散沉积物中，在丘陵平缓地带粉质粘土基本无水，呈岩土界面的浸润状或散滴状渗出；在人类活动较多地方（晏家街道、凤城街道）及坡脚地带，人工堆填和泥砂岩碎石土、冲积砂土较多，透水性强，地下水埋藏深度不均匀主要接收大气降水及地表水的渗漏补给，水位、水量随季节和地势变化。

基岩裂隙水可分为风化网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类。风化网状裂隙水广泛分布于侏罗系地层中，富水性中等。由于调查区构造相对不发育，基岩裂隙在岩层中所能占有的赋存空间有限，因此基岩富水性相对较差，水量贫乏。受到裂隙通道在空间上的展布具有明显的方向性的影响，地下水水位变化较大，无统一水面，水量变化也比较大。

长寿经济技术开发区晏家组团地下水富水性基本呈现如下规律：① 潜水面起伏大体与地形一致但较地形缓；② 受地层岩性、地质构造、地貌形态影响，在分水岭地带打井，井中水位随井深加大而降低，在河谷地带打井，井水位随井深加大而抬升；③ 单侧斜坡状地形富水性较差，盆地型地形富水性较好；④ 由分水岭到河谷，流量增大，地下径流加强，由地表向深部，地下径流减弱。

4、地下水补、径、排条件

长寿经济技术开发区晏家组团地下水补、径、排总体特点：地下水各相对独立水文单元主要接收区域独立水文单元范围内大气降雨就近补给；在浅表层地下水受风化网状裂隙影响表现为层间相互径流和层间内部径流，在较深层风化裂隙不发育，主要表现为层间内部径流；区域内地下水排泄为地下水以基岩裂隙为通道下渗至泥岩和页岩等隔水层顶板排泄，或透水层层间流动排泄，在地形较陡地段基岩裸露条件下以泉眼、河流排泄。层间裂隙水每个含水砂岩体均被不透水的泥岩所隔，使每个含水层构成了独立的含水单元，各自形成补给、径流、排泄系统，一般径流途径短，具有就近补给、就近排泄的特点。

5、地下水补给

地下水的循环特征受岩性组合关系、地形地貌及构造条件的制约。大气降水下渗是主要补给来源，其次是地表水。补给区的范围与各含水岩组的出露范围一致，沿地层孔隙、裂隙垂直下渗，大气降水属于面状补给，范围普遍且较均匀，为地下水的主要补给来源。地表水则可看作线状补给，局限于地表水体周边（如相对独立水文单元 A 区范围沟谷溪沟发育地带）；从时间分布比较，大气降水持续时间有限而地表水体补给持续时间较长。

大气降雨入渗补给量的多少决定于有效降雨量大小和包气带岩性以及地形地貌特征。相对独立水文单元 A 区、B 区低山陡坡地带多年平均降雨量为 1200mm 左右，其中5~10 月降雨量占年降雨量的 80%。当有效降雨量一定时，包气带岩性的渗透性愈强，地势相对平缓地段，降雨入渗补给就愈多，地势相对较陡地段，降雨入渗补给就愈少。调查区接近 50%区域为基岩出露，包气带大部分受构造影响较小，岩体较完整，渗透性弱，补给条件差；其中小部分受构造及外部风化作用影响较大，裂隙较发育，山顶较平坦，岩体较破碎的砂岩出露区域渗透性较强，补给条件较好；位于缓坡及地势起伏不大的平缓地区，包气带岩性主要为第四系残坡积粉质粘土，土层厚度 0.5~6.2m，渗透性较弱，降雨入渗补给条件较差；位于长江、溪沟和村子附近，包气带岩性为第四系人工填土、冲积砂石和少量粉土，渗透性强，降雨入渗补给条件好，直接接受大气降雨补给，与地表水联系较为紧密。

6、地下水径流

受地形和构造条件控制，在地势低且相对平缓地区（如相对独立水文单元 A 区靠近长江范围、相对独立水文单元 B 区靠近长江范围），切割较浅，地形起伏小，地下水径流条件一般，含水岩组露头受大气降水补给后，随地形坡降和网状裂隙系统向中间沟谷溪沟处分散径流；在地形两边高中间低（如相对独立水文单元 A 区北西侧中低山范围、相对独立水文单元 B 区北西侧低山范围），切割相对较深，地形起伏大，地下水径流条件相对较好。降水入渗补给后，浅层风化带网状裂隙孔隙水随地形坡降向坡下径流，至沟谷中储集埋藏再沿沟谷方向下游径流。层间裂隙水主要受到地层岩性和构造控制，还有裂隙发育深度和层状含水层的展布特点的制约，一般沿岩层倾向随地形由高向低处径流，当含水层被切割时，径流途径短，循环交替强，地下水以泉水或浅民井形式排泄地表；当含水层连续未被切割时，径流途径从山丘顶流至沟谷溪沟。

7、地下水排泄

调查区内地下水排泄方式受地层岩性和地质构造控制，分为松散岩类孔隙水排泄方式、风化带网状裂隙水浅层排泄方式和较深部的岩层排泄方式。松散岩类孔隙水离地表较近，埋藏较浅，主要通过河流排泄，同时也有一部分通过蒸发和蒸腾作用排泄。浅层风化带网状裂隙水一部分随着砂岩、泥岩界面或风化带界线径流，再受到地层岩性和地形地貌的控制，就近排泄或在地势低洼处以下降泉的方式向附近的溪沟排泄。较深部的碎屑岩层间裂隙水沿基本与岩层倾向一致的方向径流，在区内较低的侵蚀基准面以下降泉或浅层民井探挖至露头点的方式排泄，根据现场调查，该类水在区内的排泄处相对甚少，多呈现出地下径流状态而少见排泄现象。碳酸岩类岩溶水通过裂隙及小型溶洞溶穴排泄。区内地下水排泄方式基本以下降泉或浅层民井探挖至露头点的方式向较低侵蚀基准面排泄，经溪沟最终汇入长江。

8、地下水化学特征

根据《重庆幅区域水文地质普查报告 H-49-（23）》、《重庆 1：20 万涪陵幅区域化探H-48-（24）》，结合本次地下水水质监测结果，确定该调查区地下水类型为 HCO3-Ca·Mg型水和 HCO3-Ca 型水。

5.1.5 土壤

主要有水稻土、冲积土、紫色土和黄壤土四大类，分别占全区耕地面积的61.68%、0.25%、35.06%和3.01%。水稻土主要集中在向斜谷中的浅丘、平坝、台地上；冲积土系河流冲积而成，分布于长江及溪流沿岸；紫色土由紫色砂岩风化而成，分布在向斜丘陵区；黄壤土砾石含量高，分布在低山区。

5.2 长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划概况

根据《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》（重庆市环境科学研究院 2015.8）及《关于长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2015]641号），长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划及要求如下：

（1）规划名称：长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划。

（2）规划面积：规划范围总用地面积约 47.87km2，其中建设用地 34.81km2，非建设用地 13.06km2。

（3）四至范围：西北以渝利铁路为界；西南以渝怀铁路为界；东北以菩提山、牛心山山脚、渝宜高速、轻化路为界，东南以长江为界。

（4）规划年限：2013 年~2020 年（基准年 2013 年，水平年 2020 年）。

（5）地理位置：规划区位于重庆市长寿区晏家街道，距重庆主城区 65km，距长寿城区边界 2km，位于长江以北，毗邻长江黄金水道。

（6）规划布局

规划区包括 A 标准分区、B 标准分区、D 标准分区、E 标准分区、F 标准分区、G标准分区，不包括 C 标准分区（未纳入长寿区城乡总体规划工业用地指标，仍维持目前的农林用地不变）。渝宜高速公路以北为 D、E、F、G 标准分区，渝宜高速公路以南为A、B 标准分区。

A 标准分区为川维川染片区，主要企业为卡贝乐、亚太纸业、川维化工，规划发展用地为川维家属区西北侧化中大道和渝长高速围合的区域，主要发展污染较轻的企业；B 标准分区主要企业为医药中间体和合成药品企业、云天化、川维化工，规划拟入驻重油深加工项目及川维煤顶气项目；D 标准分区为晏家街道，主要为居民居住区；E 标准分区主要企业为映天辉、海洲化学、重庆紫光、润江水泥、重钢钢构、重钢气体，规划发展工业用地较少，主要用于发展精细化工；F 标准分区为原晏家工业园区，主要企业为国际复合、装备制造企业及电镀企业，规划发展工业用地较少；G 标准分区为原化工园区北部拓展区，主要企业为巴斯夫及化医集团，拟入驻企业为化医煤定气项目、MTO一体化项目、福华集团项目。

5.3 环境质量现状与评价

5.3.1环境空气环境质量现状

（1）空气质量达标区判定及基本污染物环境质量现状

本次评价中大气基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）数据引用《重庆市环境状况公报》（2019年）的关于长寿区的空气综合质量评价，通过标准限值与空气质量分指数计算得出现状浓度。

（1）评价方法

评价采用污染物浓度占标率评价环境空气质量。评价公式如下：

Pi = Ci/ Coi×100%

式中，Pi —第i个污染物的浓度占标率，%；

Ci —第i种污染物的实测浓度(mg/m3)；

Coi—第i种污染物的评价标准(mg/m3)。

（2）监测结果与空气质量达标区判定

长寿区2019年环境空气现状质量一览表见表5-1。

表5-1   区域空气质量现状评价表

	污染物
	年评价指标
	现状浓度(µg/m3)
	标准值(µg/m3)
	占标率%
	达标情况

	PM10
	年平均质量浓度
	57
	70
	81.5
	达标

	SO2
	
	17
	60
	28.4
	达标

	NO2
	
	27
	40
	67.5
	达标

	PM2.5
	
	36
	35
	102.9
	超标

	CO(mg/m3)
	日均浓度的第95百分位数
	1.4
	4
	35
	达标

	O3
	日最大8h平均浓度的第90百分位数
	158
	160
	98.8
	达标


区域SO2、NO2、PM10、CO、O3的年均值均无超标现象，PM2.5不满足环境空气质量标准，属于不达标区。

（2）其他污染物环境质量现状

① 监测数据来源：其他污染物非甲烷总烃、甲醇引用《长寿经济技术开发区环境质量现状监测》监测报告(渝环(监)字[2020]第PJ1-3号)中A8云天化聚甲醛装置空气质量现状监测数据进行评价分析，A8云天化聚甲醛装置位于拟建项目西北方向，距离约1.9km，A8监测点位于大气评价范围内，且监测至今，周边环境未新增较大废气污染源，可以代表区域环境质量现状，引用监测数据可行。

监测因子：非甲烷总烃、甲醇。

监测频率：连续7天，每天4次，1小时平均浓度值。

② 评价方法

采用单因子污染指数法对环境空气质量进行现状评价，其计算公式为：

Pi=Ci/Si
式中：Pi—第i个污染物的地面浓度占标率，%；

Ci—i污染物的实测浓度(mg/m3)；

Si—i污染物的评价标准(mg/m3)。

③ 评价标准

非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量标准  非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；甲醇参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值。

④ 监测结果及评价

监测数据及评价结果见表5-2。

表5-2    环境空气监测结果统计表   单位：mg/m3
	监测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准
	监测浓度范围
	最大浓度占标率%
	超标率%
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	A8云天化聚甲醛装置
	非甲烷总烃
	小时
	2
	0.41～0.59
	34.5%
	0
	达标

	
	甲醇
	小时
	3
	5.73×10-2L
	/
	0
	达标


根据上表分析可知，甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃小时值满足河北省《环境空气质量-非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值，项目所在区域现状空气环境质量良好。

（3）区域环境空气质量达标规划

区域基本污染物SO2、NO2、PM10、O3和CO能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，PM2.5存在超标。

根据《重庆市长寿区空气质量限期达标规划》（2018—2025年），全面完成“十三五”总量控制任务；环境空气质量有所改善，城市环境空气质量好于或等于二级天数达到80%以上，重污染天数比例小于2.0%。二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均值以及臭氧（O3-8h）90分位数、一氧化碳（CO）95分位数达标，可吸入颗粒物（PM10）与细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别下降到70微克/立方米和40微克/立方米以下。重点工业企业大气污染物排放达标率达到100%，企业清洁生产比例达到90%，机动车环保定期检验率达到95%，机扫普及率达到90%。远期目标到2025年，完成“十四五”总量控制任务；环境空气质量明显改善，城市环境空气质量达到或好于二级天数稳定达到82%以上，重污染天数比例小于1.5%。全区二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）年均值以及臭氧（O3-8h）90分位数、一氧化碳（CO）95分位数达标，细颗粒物（PM2.5）年均浓度达标。重点工业企业大气污染物排放达标率达到100%，企业清洁生产比例达到95%，机动车环保定期检验率达到100%，机扫普及率达到95%。因此总体来看，到2025年，项目所在长寿区在贯彻落实限期达标规划的基础上，区域大气环境能够满足相应的标准要求，具有一定的环境容量。

根据《长寿区空气质量限期达标规划》（2018-2025年），长寿区环境空气质量达标规划规划目标见表5-3。

表5-3    长寿区环境空气质量达标规划规划目标表

	指标
	单位
	2020 年（年均值）
	2025 年（年均值）

	SO2
	μg/m3
	500
	500

	NO2
	μg/m3
	200
	200

	PM10
	μg/m3
	70
	70

	PM2.5
	μg/m3
	40
	35

	O3
	μg/m3
	200（90 分位数）
	200（90 分位数）

	CO
	mg/m3
	10000（95 分位数）
	10000（95 分位数）

	好于或等于二级天数
	%
	≥80
	≥82

	重污染天数
	%
	＜2
	＜1.5


综上，在区域实施达标规划后，SO2、PM10、NO2和PM2.5的年均值，CO的24小时平均第95百分位浓度和O3日最大8小时滑动平均值的第90百分数均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。
5.3.2 地表水环境质量现状

1、监测数据

地表水环境质量现状引用《长寿经济技术开发区环境质量现状监测》监测报告(渝环(监)字[2020]第PJ1-1号)中长江扇沱监测断面水质监测数据。

2、监测因子及监测时间

监测因子：pH、COD、BOD5、氨氮、石油类

监测时间：2020.5.6~2020.5.8

3、评价标准：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准；

4、评价方法

一般水质因子：

Sij＝Ci，j/Cs，j
式中：  Sij——标准指数；

Cij——评价因子i在j点的实测浓度值，mg/L；

Csi——评价因子i的评价标准限值，mg/L；

特殊水质因子：

对pH值：

SpH.j＝（7.0-pHj）/（7.0-pHsd）     pHj≤7.0

SpH.j＝（pHj -7.0）/（pHsu -7.0）    pHj＞7.0

式中：  SpH.j——标准指数；

pHj——pH实测值；

pHsd——评价标准中pH的下限值；

pHsu——评价标准中pH的上限值；

计算所得指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

5、监测及评价结果见表5-4。

表5-4   地表水现状监测结果   单位：mg/L（pH：无量纲）

	监测断面
	pH
	COD
	BOD5
	NH3-N
	石油类

	长江扇沱监测断面(左)
	监测最大值
	8.61
	7
	0.5
	0.05
	0.01L

	
	Ⅲ类水域标准值
	6～9
	20
	4
	1
	0.05

	
	Si最大值
	0.805
	0.35
	0.125
	0.05
	/

	长江扇沱监测断面(中)
	监测最大值
	8.62
	7
	0.6
	0.05
	0.01L

	
	Ⅲ类水域标准值
	6～9
	20
	4
	1
	0.05

	
	Si最大值
	0.81
	0.35
	0.15
	0.05
	/

	长江扇沱监测断面(右)
	监测最大值
	8.59
	7
	0.5
	0.05
	0.01L

	
	Ⅲ类水域标准值
	6～9
	20
	4
	1
	0.05

	
	Si最大值
	0.795
	0.35
	0.125
	0.05
	/


从上表可以看出，长江扇沱监测断面各监测因子的Si值均小于1，各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域水质标准。

5.3.3 地下水环境质量现状

本次评价引用《长寿经济技术开发区环境现状监测报告》（渝环（监）字[2020]第PJ1-4号）中环境质量现状监测数据进行地下水环境质量现状评价。

地下水监测时间为2020年4月26日至2020年5月23日，评价所引用各监测点与本次评价项目所在地属于同一水文地质单元，分布在项目上游、侧面、下游，能反应区域地下水环境质量现状，监测布点具有一定的代表性，因此地下水监测资料引用合理可行。

（2）监测项目

监测项目为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-；pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、高锰酸盐指数（《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）以耗氧量替换了高锰酸盐指数）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚、铁、镉、六价铬、锰、砷、汞。

监测时间：2020年4月26日至2020年5月23日，检测1天，每天检测1次；

（3）监测布点：地下水监测井位置详见下表。

表5-5   地下水监测井位置一览表

	编号
	监测点位
	经纬度
	水位
	备注

	11#
	海洲化学B区旁
	E106.978599，N29.813747
	300.6m
	上游

	14#
	沙溪村石道场
	E106.973770，N29.775410
	250.3m
	两侧

	15#
	中法水务厂内
	E107.034594，N29.804682
	216.3m
	两侧

	17#
	川维北区转盘处
	E107.007980，N29.782840
	262.3m
	下游

	18#
	中法水务供水厂内
	E106.994302，N29.779387
	235.8m
	下游


（4）环境质量现状分析及评价

采用单因子污染指数法，对于一般污染物：
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－－单项水质参数i 在第j 点的标准指数；
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－－污染物i 在监测点j 的浓度(mg/L)；
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－－水质参数i 的地面水水质标准(mg/L)。

pH 的评价模式为：
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式中：PpH－－标准指数；

pHsv－－标准上限；

pHsd－－标准下限。

水质参数的标准指数大于1，表明该水质参数超过了规定的水质标准，已经不能满足使用要求。

监测及评价结果统计结果，见表5-6和表5-7。
表5-6   地下水中八大离子环境质量现状监测结果   单位：mg/L 

	监测项目、监测点位
	Ca2+
	K+
	Mg2+
	Na+
	CO3-
	HCO3-
	Cl-
	SO42-

	标准值
	100
	100
	100
	200
	/
	/
	250
	250

	11#海洲化学B区旁
	78.0
	1.37
	17.9
	22.2
	0
	6.60×10-3
	23.4
	18.3

	14#沙溪村石道场
	80.7
	0.663
	14.3
	11.7
	0
	2.5×10-3
	6.32
	157

	15#中法水务厂内
	67.7
	1.43
	7.68
	17.9
	0
	3.12×10-3
	11.3
	55.8

	17#川维北区转盘处
	45.7
	1.31
	9.44
	19.2
	0
	2.36×10-3
	27.8
	47.8

	18#中法水务供水厂内
	59.7
	1.26
	14.0
	20.6
	0
	4.39×10-3
	12.0
	40.5


备注：八大离子（Na+除外）参考《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准和《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 等水质要求，“/”表示该项目无明确标准

表5-7       地下水环境质量现状监测结果统计表

	污染物项目
	pH
	总硬度
	溶解性总固体
	高锰酸盐指数
	氨氮
	氟化物
	氯化物
	硝酸盐
	硫酸盐
	亚硝酸盐
	氰化物
	挥发酚
	铁
	镉
	六价铬
	锰
	砷
	汞

	
	/
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	标准值（Ⅲ类）
	6.5~8.5
	450
	1000
	3
	0.5
	1.0
	250
	20
	250
	1.0
	0.05
	0.002
	0.3
	0.005
	0.05
	0.1
	0.01
	0.001

	11#
	浓度值
	6.97
	l.5×102
	3.62×102
	0.8
	0.05
	0.260
	23.4
	6.53
	18.3
	0.007L
	0.001L
	0.0003L
	0.013
	0.05L
	0.004L
	0.0001L
	9.38×10-4
	0.00001L

	
	超标率%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Si值
	0.06
	0.33
	0.36
	0.27
	0.1
	0.26
	0.09
	0.33
	0.07
	/
	/
	/
	0.04
	/
	/
	/
	0.09
	/

	14#
	浓度值
	6.26
	2.39×102
	6.74×102
	4.0
	0.06
	0.146
	6.32
	1.80
	1.57×102
	0.007L
	0.001L
	0.0003L
	8.13×10-3
	0.05L
	0.004L
	0.0001L
	9.68×10-4
	0.000014

	
	超标率%
	100
	/
	/
	100
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	超标倍数
	0.48
	/
	/
	0.33
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Si值
	1.48
	0.53
	0.67
	1.33
	0.12
	0.15
	0.03
	0.09
	0.63
	/
	/
	/
	0.03
	/
	/
	/
	0.097
	0.014

	15#
	浓度值
	7.72
	1.33×102
	3.20× 102
	1.4
	0.14
	0.426
	11.3
	1.76
	55.8
	0.007L
	0.001L
	0.0003L
	1.85×10-3
	0.05L
	0.004L
	2.5×10-3
	9.68×10-4
	0.00001L

	
	超标率%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Si值
	0.48
	0.30
	0.03
	0.47
	0.28
	0.43
	0.05
	0.09
	0.22
	/
	/
	/
	0.006
	/
	/
	0.03
	0.097
	/

	17#
	浓度值
	8.12
	1.38×102
	2.90×102
	1.7
	0.07
	0.262
	27.8
	1.29
	47.8
	0.007L
	0.001L
	0.0003L
	1.0×10-3L
	0.05L
	0.004L
	0.0001L
	7.18×10-4
	0.00001L

	
	超标率%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Si值
	0.75
	0.31
	0.29
	0.57
	0.14
	0.26
	0.11
	0.06
	0.19
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.07
	/

	18#
	浓度值
	7.36
	1.90×102
	4.56×102
	1.1
	0.05
	0.401
	12.0
	1.46
	40.5
	0.057
	0.001L
	0.0003L
	3.78×10-3
	0.05L
	0.004L
	0.0001L
	9.08×10-4
	0.00001L

	
	超标率%
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	超标倍数
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	Si值
	0.24
	0.42
	0.46
	0.37
	0.1
	0.40
	0.05
	0.07
	0.16
	0.06
	/
	/
	0.13
	/
	/
	/
	0.09
	/


根据八大离子监测统计数据可知，各监测点的地下水八大离子含量均在标准范围内，评价区地下水化学分类：根据《重庆幅区域水文地质普查报告H-49-（23）》、《重庆1：20万涪陵幅区域化探H-48-（24）》和长寿经开区水文气象资料，结合本次地下水水质监测结果，确定该评价区地下水类型为HCO3--Ca2+，Mg2+型，地下水水质类型为HCO3-Ca2+型。

根据表4-8监测统计数据可知，除14#沙溪村石道场pH、高锰酸盐指数有超标外，其余各项监测指标的Si值均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准要求。总体而言，项目地下水环境质量现状较好。

5.3.4 包气带污染现状调查
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中的要求“对于一、二级的改、扩建项目，应在可能造成地下水污染的主要装置或设施附近开展包气带污染现状调查”。
为了解川维化工现有工业场地内包气带的污染现状，委托重庆国环环境监测有限公司对川维化工现有场地的包气带进行了现状监测。

包气带监测的点位分别位于川维化工厂区内可能会造成地下水污染的区域：1#监测点设置在老区一三甲装置处；2#监测点设置老区聚乙烯醇装置处。

监测因子为：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、硫化物、耗氧量、硫酸盐、氨氮、甲醛、石油类、锌、铜、铬（六价）。

每个采样点采集深度为0~20cm，并均匀混合成土壤样品，进行水浸溶试验，测试分析浸溶液成份。

监测结果如下表。
表5-8   包气带现状监测结果一览表   单位mg/L
	监测污物物项目
	1#监测点（老区一三甲装置处）
	1#监测点（老区聚乙烯醇装置处）
	标准值(mg/L)

	pH
	7.65
	7.84
	6.5~8.5

	氨氮
	0.204
	0.468
	≤0.5

	硝酸盐
	0.239
	0.086
	≤20.0

	亚硝酸盐
	0.021
	0.012
	≤1.0

	耗氧量
	2.76
	0.72
	≤3.0

	挥发酚
	0.0003L
	0.0003L
	0.002

	总硬度
	45.5
	50.9
	≤450

	硫化物
	0.005L
	0.005L
	≤0.02

	硫酸盐
	4.9
	13.6
	≤250

	甲醛
	0.14
	0.16
	

	石油类
	0.05
	0.04
	≤0.05

	锌
	0.021
	0.020
	≤1.0

	铜
	0.04L
	0.04L
	≤1.0

	六价铬
	0.004
	0.004L
	≤.0.05


根据1#、2#包气带土壤样品中pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、总硬度、硫化物、耗氧量、硫酸盐、氨氮、锌、铜、铬（六价）浸溶试验监测结果均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准值，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。表明现有工程包气带未受到特征污染物污染，其质量良好。

5.3.5 声环境质量现状

监测项目：昼、夜等效A 声级。

监测时间：2021年1月11日~12日；

监测点位：共设2个点，1#监测点位于西厂界（一三甲醇装置西）外1m 处；2#监测点位于北厂界（老区制氧装置北）外1m；声环境监测布点详见附图。
监测频率：连续2 天，每天昼夜各1 次。

评价方法：噪声现状评价采用与标准值比较评述法。

噪声现状评价结果见表5-10。

表5-10   噪声监测结果   单位：dB

	监测时间
	监测点位
	昼间
	夜间
	备注

	2021.1.11
	1#
	50
	47
	昼65
夜55

	2021.1.12
	
	51
	47
	

	2021.1.11
	2#
	49
	47
	昼75
夜55

	2021.1.12
	
	50
	46
	


根据上表统计结果分析，项目1#、2#监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在地声环境质量良好。

5.3.6 土壤环境质量现状
（1）监测污染物
基本污染物：

重金属和无机物：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物：基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

特征污染物，pH、丙酮、甲醛、乙醛、石油烃、锌。
（2）监测布点

本次评价按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，在土壤调查范围内进行布设土壤采样点，点位布设情况详见表5-11。

表5-11   土壤环境质量现状监测点布设情况

	编号
	采样类型
	监测点
	监测频率
	监测污染物
	备注

	T1
	表层样
	占地范围内

(一、三甲装置区)
	一期监测，监测1天，采样1次
	45项目基本污染物+特征污染物
	表层样在0~0.2 m 取样

	T2
	柱状样
	占地范围内

(一、三甲装置区高浓度甲醇废水处理装置周边)
	一期监测，监测1天，采样1次
	45项目基本污染物+特征污染物
	柱状样监测在0-0.5m，0.5-1.5m分别采样。

	T3
	柱状样
	占地范围内

(老区聚乙烯醇装置周边)
	一期监测，监测1天，采样1次
	丙酮、甲醛、石油烃（C10~C40）、锌
	柱状样监测在0-0.5m，0.5-1.5m分别采样。

	T4
	表层样
	占地范围外

西厂界外140m
	一期监测，监测1天，采样1次
	45项目基本污染物+特征污染物；
	表层样在 0~0.2 m 取样。

	T5
	表层样
	占地范围外（
南厂界外30m处）
	一期监测，监测1天，采样1次
	特征污染物；
	表层样在0~0.2 m 取样。

	T6
	柱状样
	占地范围内

(77万吨甲醇装置精馏系统周边)
	一期监测，监测1天，采样1次
	45项目基本污染物+pH、丙酮、石油烃（C10~C40）、锌
	柱状样监测在0-0.5m，0.5-1.5m分别取样。


注：

① T3柱状样45项目基本污染物引用中国石化集团重庆川维化工有限公司2020年度土壤、地下水调查监测报告（委托监测）（渝久（监）[2020]WT696号）G13点监测数据；
② T6柱状样引用中国石化集团重庆川维化工有限公司77万吨甲醇装置精馏系统优化改造项目土壤环境质量现状监测数据。

（3）评价方法

评价标准：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）中第二类风险筛选值，重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)表1中商服/工业用地筛选值。

评价方法，采用标准指数法进行现状评价。

（4）监测结果及评价
监测结果及评价统计如下：

表5-12    T1（表层样）土壤监测结果一览表
	序号
	污染物项目
	监测值（0~0.2m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	重金属和无机物
	
	
	
	

	1
	砷
	1.14
	60
	0.019

	2
	镉
	0.22
	65
	0.003

	3
	六价铬
	未检出
	5.7
	/

	4
	铜
	27
	18000
	0.002

	5
	铅
	30.7 
	800
	0.038

	6
	汞
	0.027
	38
	0.001

	7
	镍
	26
	900
	0.029

	挥发性有机物
	
	
	
	

	8
	四氯化碳
	未检出
	2.8
	/

	9
	氯仿
	未检出
	0.9
	/

	10
	氯甲烷
	未检出
	37
	/

	11
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	9
	/

	12
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	5
	/

	13
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	66
	/

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	596
	/

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	54
	/

	16
	二氯甲烷
	未检出
	616
	/

	17
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	5
	/

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	10
	/

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	6.8
	/

	20
	四氯乙烯
	未检出
	53
	/

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	840
	/

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	2.8
	/

	23
	三氯乙烯
	未检出
	2.8
	/

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	0.5
	/

	25
	氯乙烯
	未检出
	0.43
	/

	26
	苯
	未检出
	4
	/

	27
	氯苯
	未检出
	270
	/

	28
	1,2-二氯苯
	未检出
	560
	/

	29
	1,4-二氯苯
	未检出
	20
	/

	30
	乙苯
	未检出
	28
	/

	31
	苯乙烯
	未检出
	1290
	/

	32
	甲苯
	未检出
	1200
	/

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出
	570
	/

	34
	邻二甲苯
	未检出
	640
	/

	半挥发性有机物
	
	
	
	

	35
	硝基苯
	未检出
	76
	/

	36
	苯胺
	未检出
	260
	/

	37
	2-氯酚
	未检出
	2256
	/

	38
	苯并[a]蒽
	0.1
	15
	0.007

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	1.5
	/

	40
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	15
	/

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	151
	/

	42
	䓛
	未检出
	1293
	/

	43
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	1.5
	/

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出
	15
	/

	45
	萘
	未检出
	70
	/

	46
	pH
	7.89
	5.5~8.5
	/

	47
	丙酮
	未检出
	900
	/

	48
	甲醛
	未检出
	/
	/

	49
	锌
	162
	2000
	0.081

	50
	石油烃C10~C40
	62
	4500
	0.014


表5-13    T2（柱状样）土壤监测结果一览表

	序号
	污染物项目
	监测值（0~0.5m）
	监测值（0.5~1.5m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	重金属和无机物
	
	
	
	
	

	1
	砷
	5.4
	5.8
	60
	0.097

	2
	镉
	0.11
	0.12
	65
	0.002

	3
	六价铬
	未检出
	未检出
	5.7
	/

	4
	铜
	25
	24
	18000
	0.001

	5
	铅
	26.8
	30.2
	800
	0.038

	6
	汞
	0.207
	0.321
	38
	0.008

	7
	镍
	28
	26
	900
	0.031

	挥发性有机物
	
	
	
	
	

	8
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	9
	氯仿
	未检出
	未检出
	0.9
	/

	10
	氯甲烷
	未检出
	未检出
	37
	/

	11
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	9
	/

	12
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	13
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	66
	/

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	596
	/

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	54
	/

	16
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	616
	/

	17
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	10
	/

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	6.8
	/

	20
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	53
	/

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	840
	/

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	23
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	0.5
	/

	25
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0.43
	/

	26
	苯
	未检出
	未检出
	4
	/

	27
	氯苯
	未检出
	未检出
	270
	/

	28
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	560
	/

	29
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	20
	/

	30
	乙苯
	未检出
	未检出
	28
	/

	31
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	1290
	/

	32
	甲苯
	未检出
	未检出
	1200
	/

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出
	未检出
	570
	/

	34
	邻二甲苯
	未检出
	未检出
	640
	/

	半挥发性有机物
	
	
	
	
	

	35
	硝基苯
	未检出
	未检出
	76
	/

	36
	苯胺
	未检出
	未检出
	260
	/

	37
	2-氯酚
	未检出
	未检出
	2256
	/

	38
	苯并[a]蒽
	0.1
	0.1
	15
	0.007

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	40
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	未检出
	15
	/

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	未检出
	151
	/

	42
	䓛
	未检出
	未检出
	1293
	/

	43
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出
	未检出
	15
	/

	45
	萘
	未检出
	未检出
	70
	/

	46
	pH
	7.65
	7.43
	5.5~8.5
	/

	47
	丙酮
	未检出
	未检出
	900
	/

	48
	甲醛
	未检出
	未检出
	/
	/

	49
	锌
	84
	85
	2000
	0.043

	50
	石油烃C10~C40
	32
	29
	4500
	0.007


表5-14    T3（柱状样）土壤监测结果一览表
	序号
	污染物项目
	监测值（0~05m）
	监测值（0.5~1.5m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	重金属和无机物
	
	
	
	
	

	1
	砷
	3.57
	2.11
	60
	0.060

	2
	镉
	0.217
	0.133
	65
	0.003

	3
	六价铬
	0.5L
	0.5L
	5.7
	/

	4
	铜
	54
	36
	18000
	0.003

	5
	铅
	67.9
	42.7
	800
	0.085

	6
	汞
	0.393
	0.225
	38
	0.010

	7
	镍
	68.1
	48.2
	900
	0.076

	挥发性有机物
	
	
	
	
	

	8
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	9
	氯仿
	未检出
	未检出
	0.9
	/

	10
	氯甲烷
	未检出
	未检出
	37
	/

	11
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	9
	/

	12
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	13
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	66
	/

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	596
	/

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	54
	/

	16
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	616
	/

	17
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	10
	/

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	6.8
	/

	20
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	53
	/

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	840
	/

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	23
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	0.5
	/

	25
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0.43
	/

	26
	苯
	未检出
	未检出
	4
	/

	27
	氯苯
	未检出
	未检出
	270
	/

	28
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	560
	/

	29
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	20
	/

	30
	乙苯
	未检出
	未检出
	28
	/

	31
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	1290
	/

	32
	甲苯
	未检出
	未检出
	1200
	/

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出
	未检出
	570
	/

	34
	邻二甲苯
	未检出
	未检出
	640
	/

	半挥发性有机物
	
	
	
	
	

	35
	硝基苯
	未检出
	未检出
	76
	/

	36
	苯胺
	未检出
	未检出
	260
	/

	37
	2-氯酚
	未检出
	未检出
	2256
	/

	38
	苯并[a]蒽
	未检出
	未检出
	15
	/

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	40
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	未检出
	15
	/

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	未检出
	151
	/

	42
	䓛
	未检出
	未检出
	1293
	/

	43
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出
	未检出
	15
	/

	45
	萘
	未检出
	未检出
	70
	/

	46
	pH
	7.16
	7.17
	5.5~8.5
	/

	47
	丙酮
	未检出
	未检出
	900
	/

	48
	甲醛
	未检出
	未检出
	/
	/

	49
	锌
	82
	65
	2000
	0.041

	50
	石油烃C10~C40
	15
	25
	4500
	0.006


表5-15    T4（表层样）土壤监测结果一览表
	序号
	污染物项目
	监测值（0.3m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	1
	pH
	7.32
	5.5~8.5
	/

	2
	丙酮
	未检出
	900
	/

	3
	甲醛
	未检出
	/
	/

	4
	锌
	605
	2000
	0.303

	5
	石油烃C10~C40
	163
	4500
	0.036


表5-16    T5（表层样）土壤监测结果一览表

	序号
	污染物项目
	监测值（0.3m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	1
	pH
	7.64
	5.5~8.5
	/

	2
	丙酮
	未检出
	900
	/

	3
	甲醛
	未检出
	/
	/

	4
	锌
	1080
	2000
	0.54

	5
	石油烃C10~C40
	58
	4500
	0.013


表5-17    T6（表层样）土壤监测结果一览表

	序号
	污染物项目
	监测值（0.3m）
	监测值（0.5m）
	筛选值

第二类用地
	Si（max）

	重金属和无机物
	
	
	
	
	

	1
	砷
	3.23 
	2.92
	60
	0.173

	2
	镉
	0.08 
	0.06 
	65
	0.005

	3
	六价铬
	未检出
	未检出
	5.7
	/

	4
	铜
	28
	78
	18000
	0.001

	5
	铅
	23 
	20 
	800
	0.037

	6
	汞
	0.014 
	0.013 
	38
	0.007

	7
	镍
	33
	35
	900
	0.029

	挥发性有机物
	
	
	
	
	

	8
	四氯化碳
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	9
	氯仿
	未检出
	未检出
	0.9
	/

	10
	氯甲烷
	未检出
	未检出
	37
	/

	11
	1,1-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	9
	/

	12
	1,2-二氯乙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	13
	1,1-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	66
	/

	14
	顺-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	596
	/

	15
	反-1,2-二氯乙烯
	未检出
	未检出
	54
	/

	16
	二氯甲烷
	未检出
	未检出
	616
	/

	17
	1,2-二氯丙烷
	未检出
	未检出
	5
	/

	18
	1,1,1,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	10
	/

	19
	1,1,2,2-四氯乙烷
	未检出
	未检出
	6.8
	/

	20
	四氯乙烯
	未检出
	未检出
	53
	/

	21
	1,1,1-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	840
	/

	22
	1,1,2-三氯乙烷
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	23
	三氯乙烯
	未检出
	未检出
	2.8
	/

	24
	1,2,3-三氯丙烷
	未检出
	未检出
	0.5
	/

	25
	氯乙烯
	未检出
	未检出
	0.43
	/

	26
	苯
	未检出
	未检出
	4
	/

	27
	氯苯
	未检出
	未检出
	270
	/

	28
	1,2-二氯苯
	未检出
	未检出
	560
	/

	29
	1,4-二氯苯
	未检出
	未检出
	20
	/

	30
	乙苯
	未检出
	未检出
	28
	/

	31
	苯乙烯
	未检出
	未检出
	1290
	/

	32
	甲苯
	未检出
	未检出
	1200
	/

	33
	间二甲苯+对二甲苯
	未检出
	未检出
	570
	/

	34
	邻二甲苯
	未检出
	未检出
	640
	/

	半挥发性有机物
	
	
	
	
	

	35
	硝基苯
	未检出
	未检出
	76
	/

	36
	苯胺
	未检出
	未检出
	260
	/

	37
	2-氯酚
	未检出
	未检出
	2256
	/

	38
	苯并[a]蒽
	未检出
	未检出
	15
	/

	39
	苯并[a]芘
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	40
	苯并[b]荧蒽
	未检出
	未检出
	15
	/

	41
	苯并[k]荧蒽
	未检出
	未检出
	151
	/

	42
	䓛
	未检出
	未检出
	1293
	/

	43
	二苯并[a,h]蒽
	未检出
	未检出
	1.5
	/

	44
	茚并[1,2,3-cd]芘
	未检出
	未检出
	15
	/

	45
	萘
	未检出
	未检出
	70
	/

	46
	pH
	7.89
	7.47
	5.5~8.5
	/

	47
	丙酮
	未检出
	未检出
	900
	/

	48
	锌
	111 
	81
	2000
	0.056

	49
	石油烃C10~C40
	58 
	66 
	4500
	0.015


从监测及评价结果可见，T1~T6各监测点45项目基本污染物及石油烃C10~C40监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，各监测点锌、丙酮满足重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)表1中商服/工业用地筛选值。各项指标无超标现象发生，单项污染指数均小于1，土壤环境质量现状良好，有较大环境容量。

5.3.7 土壤理化性质调查

本评价在土壤现状监测期间，以T2柱状样占地范围内(一、三甲装置区高浓度甲醇废水处理装置周边)为代表对调查评价范围内土壤的理化性质进行调查。T 柱状样土壤理化性质进行调查情况见表5-18。
表5-18    土壤理化性质调查结果一览表

	点号
	T2（柱状样）

	层次
	0.3m
	0.8m

	现场记录
	颜色
	红棕
	红棕

	实验室测定
	pH（无量纲）
	7.65
	7.43

	
	阳离子交换量（cmol/kg）
	13.3
	16.3

	
	饱和导水率（mm/min）
	18.7
	20.0

	
	土壤容重（g/cm3）
	1.31
	1.48

	
	孔隙率*（％）
	58.3
	58.0


6 施工期环境影响分析

6.1.1 环境空气

（1）尘污染影响分析

施工期尘污染主要产生于地基开挖、出渣装卸、原材料运输、水泥使用等作

业点。施工期在建材运输、地基开挖等过程中产生颗粒物与二次扬尘，据有关资料显示，丘陵地区成渝高速公路施工场地实测资料，在天气晴朗、场地未洒水的情况下，进行土石方装卸、运输及施工作业时，在下风向（风速为2.4m/s）50~150m范围内，TSP浓度可达5.0~20mg/m3左右；当进行土方装卸、运输和混合作业时，在下风向（风速为1.2m/s）50~150m范围内，TSP浓度可达0.8~9.0mg/m3，表明施工场地的颗粒物影响较为严重，不能忽视。在大风（＞5级）情况下，施工颗粒物对施工区域周围100~300m范围以外的贡献值符合空气质量二级标准。由于组团所在静风频率较高，大风频率较小，因此在一般情况下，施工活动产生的颗粒物对施工区域周围100m以外的空气质量影响很小。

（2）燃油废气

燃油动力机械为间断作业，且数量不多，其排放的污染物仅对施工区域近距离50m范围内的环境空气质量产生影响。此外施工人员生活燃料使用清洁能源，所排废气对环境影响很小。

（3）焊烟废气

拟建项目管道工程较短，焊接工作量小，且焊接点位分散，旱烟较少，因此，焊接烟尘对周边大气环境影响很小。

（4）清扫废气

项目管道清扫采用分段吹扫方案，以压缩空气吹扫，吹扫废气主要为空气与小体积固体杂物。直接经膨胀弯上的放空管放空，放空管在吹扫后焊封。放空废气量小，且持续时间短，施工区域主要川维化工区范围，，故管线吹扫废气对周边环境的影响较小。

（5）刷漆废气

拟建项目管道只需接口需要进行防腐处理，接口较短，油漆使用量不大，施工管线施工范围主要在厂区范围内，刷漆过程可通过合理安排作业时间（如避开企业员工上班时间、选择晴好天气等）来降低其对外环境的影响。

6.1.2 地表水影响分析

拟建项目施工期污废水主要为施工人员生活污水、施工废水等。

（1）施工人员生活废水：主要污染物为COD、SS。生活污水按25人计，污水产生系数按0.9计，污水量为180L/人·d，生活污水排放量为4.5m3/d（COD 400mg/L、SS 300mg/L），依托川维化工区现有的环保设施处理处理达标后排放长江环境影响小。

（2）施工废水：施工废水合计10m3/d，主要污染物浓度COD 150mg/L、SS1200mg/L；设隔油、沉砂池，施工废水经隔油沉淀后回用地面降尘洒水使用。

（3）试压废水：主要污染物为少量SS，试压废水量为19.5m3，试压废水较清洁，不需进行处理，直接排水雨水系统，对受纳水体影响甚微。

采用上述措施处理后，本项目对地表水和地下水环境影响小。

6.1.3 地下水影响分析

拟建项目若施工废水、维护和冲洗燃油动力机械产生的含油废水、施工人员生活污水随意排放，将有可能对地下水的水质造成污染影响。

拟建项目仅涉及少量基坑施工，其余均为地面管线和设备安装，基本上不会对地下水水质、地下水流场产生影响。其次，拟建项目所在地地下水埋藏较深地区，施工不会影响地下水的运动。总体而言，通过采取有效污染防治措施后，只要加强管理，施工期废水对评价区域地下水影响较小。

6.1.1 声环境影响分析

施工期间的主要噪声源为施工使用的机械设备，其运转时产生的高噪声值会对施工现场造成一定的影响。同时，施工场地是敞开的，施工机械噪声不易采取吸声、隔声等措施来控制对环境的影响。因此，容易引起人们的反感和不适。

虽然施工噪声仅发生在施工期间，且产生的影响是暂时的，随施工的结束而消失，但施工单位应尽可能减少噪声影响。目前对施工机械设备的噪声控制尚无有效的方法，故只能采取限制施工时间、禁止车辆超载、禁鸣、限速、合理安排施工工序等措施来降低施工噪声对声环境的影响。根据本项目所在地周围环境情况，确定本项目降噪措施为：

（1）从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的施工设备，降低设备噪声级。

（2）降低声源的噪声强度，对基础施工过程中主要发声设备，选型上尽量采用低噪声设备，设备闲置不用时应立即关闭。

（3）控制运输车辆的车速，降低人为噪音，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。

（4）建设单位应加强施工期管理，严格控制夜间施工，合理安排作业时间，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可。

（5）施工单位应在开工前制定建筑施工降噪方案，并在施工现场将降噪措施予以公示。

由于项目施工范围主要位于川维现有的厂区范围，施工区域及管线工程沿线200m范围内无声环境敏感点，且施工噪声短暂，通过以上噪声防治措施后，可以减小施工期噪声对周边环境的影响。

6.1.5 固体废物环境影响分析

施工期产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、土石方开挖废弃土石方、施工人员产生的生活垃圾。施工期间产生的建筑垃圾，运至市政部门指定渣场进行处置。

非淘汰设备可以交第三方利旧，淘汰类设备应报废处置。废旧仪表电缆、管线、废保温材料交资源回收单位综合利用；

拆除过程产生的废润滑油、机油、含油棉纱手套交危废资质单位进行收运和处置。

对于生活垃圾，项目在施工现场应当设置固定的垃圾收集装置，禁止随意丢弃，防止雨水淋溶。统一收集的垃圾委托当地环卫部门外运处理。

综上所述，施工期固体废物均能得到妥善处理，不排入环境。

7 营运期环境影响分析

7.1 环境空气影响预测及评价

7.1.1 评价等级判定

根据AERSCREEN 估算模式（考虑地形影响）预测结果最大占标率为0.5%，同时根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）关于“电力、钢铁、水泥、石化、化工、平板玻璃、有色等高耗能行业的多源项目或以使用高污染燃料为主的多源项目，并且编制环境影响报告书的项目评价等级提高一级。”要求，综合判定大气环境影响评价等级为二级。不需进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

7.1.2 大气污染物排放量核算

大气污染物排放量核算：
表7-1   拟建项目有组织排放废气污染物排放表

	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（μg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	DA001（EVOH火炬）
	非甲烷总烃
	/
	/
	/

	
	
	甲醇
	/
	/
	/

	2
	DA002（G5储罐呼吸废气）
	非甲烷总烃
	75.5 
	0.023 
	0.181 

	
	
	甲醇
	38.6 
	0.012 
	0.093 

	3
	DA003（G3干燥废气）
	非甲烷总烃
	75
	0.075
	0.600

	
	
	甲醇
	45
	0.045
	0.360

	主要排放口合计
	非甲烷总烃
	0.781 

	
	甲醇
	0.353 

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.781 

	
	甲醇
	0.353 


表7-2   大气污染物无组织排放量核算表

	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量t/a

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值

（μg/m3）
	

	1
	DA003
	工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs
	非甲烷总烃
	LDAR
	《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）
	4.0
	0.199

	
	
	
	甲醇
	
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
	12
	0.120

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	非甲烷总烃
	0.199

	
	甲醇
	0.120


表7-3   大气污染物年排放量核算表

	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	VOCs（以非甲烷总烃计）
	0.980

	2
	甲醇
	0.473


大气环境影响自查表

建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2 +NOx 排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3)其他污染物 (非甲烷总烃、甲醇)
	包括二次PM2.5(
不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准 (
	附录 D (
	其他标准 □

	现状评价
	环境功能区
	一类区(
	二类区(
	一类区和二类区(

	
	评价基准年
	（2017）年

	
	环境空气质量

现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据(
	现状补充监测□

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区(

	污染源调查
	调查内容
	本项目正常排放源 (
本项目非正常排放源 (
现有污染源 (
	拟替代的污染源(
	其他在建、拟建项目污染源(
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

(
	ADMS

(
	AUSTAL2000

(
	EDMS/AEDT(
	CALPUFF(
	网格模型(
	其他(

	
	预测范围
	边长≥ 50km(
	边长 5~50km (
	边长 = 5 km (

	
	预测因子
	预测因子(非甲烷总烃、甲醇)
	包括二次PM2.5  (
不包括二次PM2.5  (

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%(
	C本项目最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%(
	C本项目最大标率＞10% (

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%(
	C本项目最大标率＞30% (

	
	非正常排放 1h 浓度

贡献值
	非正常持续时长

（0.5）h
	C非正常占标率≤100% (
	C非正常占标率＞100%(

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C本项目达标 (
	C本项目不达标 (

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k  ≤-20% (
	k  ＞-20% (

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：（非甲烷总烃、甲醇、）
	有组织废气监测 (
无组织废气监测 (
	无监测(

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受 (                 不可以接受 (

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（/）t/a
	NOx:（/）t/a
	颗粒物:（/）t/a
	VOCs:（0.980）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（
）”  为内容填写项


7.2 地表水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中对三级B的项目的要求，本项目环境影响分析主要对项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。
7.2.1 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
根据工程分析，回收单元生产废水主要为W1树脂洗涤废水、W2水洗水、年度大修或检修时会有一定量的W3清扫废水产生、W4 VOCs治理设施更换废水、W5地面冲洗废水。W1树脂洗涤废水，其主要成分为一级脱盐水99%、甲醇1%以及微量树脂，送老生产区聚乙烯醇装置聚合二塔作为萃取水会用，并回收废水中的甲醇。W2水洗水、W3清扫废水、W4 VOCs治理设施更换废水、W5地面冲洗废水等废水通过排水管道收集至新建废水池，然后泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。初期雨水，EVOH树脂装置区设有截污沟及初期雨水切换阀，初期雨水送入新建的初期雨水池，与生产废水一并泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。
根据工程分析，拟建项目排放废水量为101326.6m3/a（12.679m3/h），主要污染物为pH、COD、SS，废水污染物平均浓度为pH 6~9、COD345.1mg/L、ss42.6 mg/L，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）间接排放污染物浓度限值及川维化工污水处理场污染物进水水质要求，送川维化工污水处理场处理达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准后排放长江。
7.2.2 依托污水处理场的环境可行性评价
川维污水处理场占地面积约90亩，位于川维化工区东面，海拔高度190m，比川维化工生产区低50~60m，污水处理场的调节池、事故池、生化处理池、二沉池、监护池等采用梯级布置，便于污水自流，降低能耗。川维污水处理场第一污水处理系统设计处理能力为1200m3/h，第二污水处理系统设计处理水量500m3/h。川维污水处理场设计处理能力为1700m3/h，目前最大实际处理量以及排放量约为991.4m3/h，尚余708.6m3/h的处理能力，扩建项目废水排放量12.7m3/h，仅占川维污水处理场富余处理能力的1.79%，对其正常运行影响较小。根据《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》中预测了川维污水处理场排水对长江水质的影响，其中的预测情景为：川维化工废水排放量38091.39m3/d（约合1587m3/h）、COD：60mg/L，预测结果显示川维化工废水排放口及下游2000m内COD浓度均能满足环境质量标准要求。因此，拟建项目生产废水及生活污水依托川维污水处理场处理达标后排入长江，对地表水环境影响较小，不会影响排污段长江的水域功能。

根据现状监测数据，各监测断面指标均未超标，表明该区段水质良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域功能要求，尚有一定环境容量，拟建项目实施后不会将会在一定程度上削减污染污物的排放，其产生的废水经处理达标后排放，不会影响排污段长江的水域功能，对长江水体水质影响很小。

表7-4   废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	染物 类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设 置是否符 合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	生活污水水洗水W2

清扫废水W3

VOCs治理设施废水W4

W5地面冲洗废水
	pH

COD

SS
	川维化工污水处理场
	间断排放，排放期间流量稳定
	TW001

TW002
	川维化工污水处理场
	第一污水处理系统，物化预处理+沉淀+MBR曝气池+MBR膜；

第二污水处理系统，气浮+一级生物反应池+接触氧化池+二沉池+过滤池+臭氧反应池+BAF池+活性炭过滤池
	污水处理场2#排放口
	是
	( 企业总排

( 雨水排放

( 清净下水排放

( 温排水排放

( 车间或车间处理设施排放口


表7-5   废水直接排放口基本情况表

	序号 
	排放口编号 
	排放口地理坐标（a） 
	废水排放量/

（万 t/a）
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段 
	受纳自然水体信息 
	汇入受纳自然水体处地理坐标（d） 
	备注（e） 

	
	
	经度 
	纬度 
	
	
	
	
	名称（b） 
	受纳水体功能目标（c） 
	经度 
	纬度
	

	1
	污水处理场2#排放口
	107°01′06″
	29°47′44″
	82.6987
	川维化工污水处理场
	连续
	/
	长江
	Ⅲ类
	107°1'24.23796"
	29°47'36.38274"
	 


表7-6   废水污染物排放执行标准表
	序号 
	排放口编号 
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a） 

	
	
	
	名称 
	浓度限值/(mg/L) 

	1
	污水处理场2#排放口
	pH
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）
	6-9

	
	
	COD
	
	60

	
	
	SS
	
	70

	a 指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。


表7-7   废水污染物排放信息表（改建、扩建项目）

	序号
	排放口编号
	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	新增日排放量（t/d）
	全厂日排放量（t/d）
	新增年排放量（t/a）
	全厂年排放量（t/a）

	1
	污水处理场1#排放口（原清下水总排放口W2）
	pH
	6~9
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	60
	/
	/
	/
	313.4

	
	
	SS
	70
	/
	/
	/
	201.3

	2
	污水处理场2#排放口（原污水处理场总排放口W1）
	pH
	6~9
	/
	/
	/
	/

	
	
	COD
	60
	0.018
	2.395
	6.080
	983.080

	
	
	SS
	70
	0.021
	1.084
	1.093
	/

	全厂排放口合计
	pH
	/
	/

	
	COD
	6.080
	983.080

	
	SS
	1.093
	/


地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型 (；水文要素影响型 (

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区 (；饮用水取水口 (；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 (；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 (；涉水的风景名胜区 (；其他 (

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放 (；间接排放 (；其他 (
	水温 (；径流 (；水域面积 (

	
	影响因子
	持久性污染物 (；有毒有害污染物 (；非持久性污染物 (；pH 值 (；热污染 (；富营养化 (；其他 (
	水温(；水位（水深）(；流速(；流量(；其他(

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级(；二级□；三级A (；三级B (
	一级 □；二级 □；三级 □

	现

状

调

查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建 (；在建(；

拟建 (；其他(
	拟替代的污染源 (
	排污许可证 (；环评 (；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期 (；冰封期(
春季(；夏季(；秋季(；冬季(
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 (

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发 (；开发量 40%以下 (；开发量 40%以上 (

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期(；冰封期 (
春季(；夏季 (；秋季 (；冬季 (
	水行政主管部门(；补充监测(；其他(

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □
	（  ）
	监测断面或点位个数（  ）个

	现

状

评

价
	评价范围
	河流：长度（    ）km；

湖库、河口及近岸海域：面积（  ）km2

	
	评价因子
	（pH、COD、ss）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 (；Ⅱ类 (；Ⅲ类 (；Ⅳ类 □；Ⅴ类 (
近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □

规划年评价标准（《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类）

	
	评价时期
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 (；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况(：达标(；不达标 □

水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 (；不达标 □

水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □

底泥污染评价 □

水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □

水环境质量回顾评价 □

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □
	达标区 (
不达标区 □

	影

响

预

测
	预测范围
	河流：长度（   ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（   ）km2

	
	预测因子
	（  ）

	
	预测时期
	丰水期 (；平水期 □；枯水期(；冰封期 □

春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □

设计水文条件 □ 

	
	预测情景
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □

正常工况 □；非正常工况□

污染控制和减缓措施方案 □

区（流）域环境质量改善目标要求情景 □

	
	预测方法
	数值解 □；解析解 □；其他 □

导则推荐模式 □；其他 □

	影

响

评

价
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标 (；替代削减源 (

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求 (
水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 (
满足水环境保护目标水域水环境质量要求 (
水环境控制单元或断面水质达标 □

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 (
满足区（流）域水环境质量改善目标要求 (
水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 (
对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 (
满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 (

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	pH
	/
	6~9

	
	
	COD
	6.080 
	60

	
	
	SS
	1.093 
	70

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）
	（    ）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（   ）m3/s；鱼类繁殖期（   ）m3/s；其他（    ）m3/s

生态水位：一般水期（   ）m；鱼类繁殖期（   ）m；其他（    ）m

	防

治

措

施
	环保措施
	污水处理设施 (；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 (；其他 □

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动 (；自动 (；无监测 (
	手动 (；自动 (；无监测 □

	
	
	监测点位
	（/）
	（废水总排口、雨水排放口）

	
	
	监测因子
	（/）
	（pH、COD、SS）

	
	污染物排放清单
	 (

	评价结论
	可以接受 (；不可以接受 (

	注：“□”为勾选项，可√；“（    ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


7.3 声环境影响分析

营运期噪声主要来源于设备运行噪声，包括反应釜、树脂成型机、干燥机、各类泵及乙烯压缩机，工程选用低噪声设备，声压级约为70~85dB（A），主要声源声级详见表4-8。
（2）噪声评价点

评价范围周边200m范围无声环境敏感对象，拟建项目噪声源距离东、南、北侧厂界距离均超过200m，噪声经衰减后对现有的厂界噪声贡献很小，故本次评价仅预测新增设备对西厂界噪声的影响。

（3）预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采用导则推荐模式。

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

Ti— 预测计算的时间段，s；

ti — i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

② 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

L eqb — 预测点的背景值，dB（A）；

③ 户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。采用无指向性点声源几何发散衰减公式。
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式中：

LA（r）——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA（ro）——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro、r——距声源的距离，m；

△L——其它衰减因子，dB(A)。

（4）噪声影响预测结果

利用上述的预测模型，将有关参数代入公式计算，预测拟建项目噪声源对厂界的影响，预测结果可见表7-8
表7-8   厂界预测点噪声预测结果   单位：dB(A)

	方位
	扩建项目贡献值
	现有工程贡献值
	预测值
	达标

情况
	标准值

（昼/夜）

	
	昼
	夜
	昼
	夜
	昼
	夜
	
	

	西厂界
	53.1
	53.1
	50
	47
	54.8 
	54.1 
	达标
	65/55


由上表预测结果可知，扩建项目营运期对各厂界的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

7.4 固体废弃物境影响分析

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物是指生产和生活中被抛弃或者放弃的固态、半固态或置于溶器中的气态物质。固体废物可分为一般工业固废、危险废物和生活垃圾。对固体废物要求资源化、减量化、无害化处置，从而减少对环境的影响。拟建项目产生的固体废物主要为危险废物。

（1）一般工业固体废物
营运期一般固废主要为非正常工况或开停车是，树脂成型机产生的开车废料，约为105t/次，为一般工业固废，交回收单位回收综合利用。
（2）危险废物

① 贮存场所

新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。

1.一座甲类危废暂存库：单层建筑、占地面积约228m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存废油漆桶、废电池、铅蓄电池、废化学试剂及辅料等甲类危废物；

2.一座乙类危废暂存库：单层建筑、占地面积约926m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存离子交换树脂、铜锌镍钯催化剂、活性炭，废单乙醇胺，废润滑油桶等乙、丙类危废物，并设置相关工具和应急物资库；

3.危险废物暂存场建有“四防”措施，设置有截流沟、事故池；配套建有气体收集及治理实施，消除屋檐漏水、现场视频监控及可燃气体监测报警等。所符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）标准中关于危险废物贮存场的相关要求。

拟建项目产生危险废物类别为废填料（分子筛）S1、事故排放废液S2、废弃的含油抹布、劳保用品S4；废填料（分子筛）S1，分别采用专用容器密闭盛装（＜300kg/桶），定期交危废资质单位收运、处置。

（2）运输

危险废物通过人工从设备处桶装运输到危废暂存区，车间地面硬化，每次运输量小，一般不会散落、泄露，不会对外环境造成影响。企业委托有资质单位将危险废物从危废暂存区外运，不自行转运。

（3）可委托处置单位

液可根据重庆市环境保护局2018年7月2日发布的危险废物经营许可证发放情况更新，自行选择具备HW06类、HW13危险废物的处置资质单位进行收运、处置。

（4）日常管理要求

1． 加强危险废物运输及使用，避免“跑冒滴漏”。制定操作规范，严格管理机制，加强职工的宣传教育。

2． 危险暂存区要做到“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）。收集装于密闭的包装容器，包装容器应选用与装盛物相容的材料制成，容器或包装袋表面应粘贴危险废物标识，禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合其内。

3． 贮存区地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，建议采用环氧树脂地坪或玻璃钢。

4． 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

5． 危险废物贮存设施必须按 GB15562.2 的规定设置警示标志。

6． 建立危险废物台账管理，危险废物转移应按照转移联单登记制度进行。

7． 根据企业生产情况定期转移危险废物，贮存期限一般不超过1年，超过1年需补办延期转移批复。

综上所述，拟建产生的固体废物经过妥善处置、综合利用后对环境的影响较小。

7.5 地下水环境影响分析

拟建项目所在区域地下水无集中式饮用水源地，同时生产用水来自地表水，不开采地下水，因此，对地下水储量没有影响。

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，拟建项目地下水环境影响评价等级为二级，根据建设项目自身性质及对地下水环境影响的特点，为预测和评价建设项目投产后对地下水环境可能造成的影响和危害，并针对这种影响和危害提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源，本次将采用解析法进行预测与评价。

本评价从正常状况、非正常状况等两种情况对地下水环境影响进行分析。

7.5.1 地下水环境影响预测情景设定

正常状况下，即使没有采取特殊的防渗措施，按项目的建设规范要求，各厂房、车间、装置区也必须采取表面硬化处理，项目应急事故水收集池、罐区、初期雨水收集池及生产装置地面全部采用防渗材料铺设，化学品原料、物料及污水输送管线、污废水处理装置、罐区也是必须经过防腐防渗处理，根据化工项目多年的运行管理经验，正常状况下不应有污废水处理装置或其它物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生。

非正常状况主要指污废水处理装置、废水收集池、生产装置区或罐区硬化面出现破损，管线或储罐底部因腐蚀或其它原因出现漏洞等情景。

（1）预测情景的假设

非正常状况下对地下水的可能影响途径主要包括：

1． 废水收集池底部出现破损，导致较长时间内废水通过裂口渗入地下影响地下水质；

2． 废水收集池运行出现故障，大量的废水进入废水池，并导致废水外溢渗入地下；

3． 罐区区发生事故，导致危险化学品渗入地下水中；

4． 工艺管线发生泄露，导致废水或污染物渗入地下水中。

非正常状况主要指生产废水处理系统和生活污水处理系统等装置硬化地面出现破损，管线因腐蚀或其它原因出现漏洞等情景。为定量评价可能的地下水影响，综合考虑化工行业物料及废水的特性、装置设施的装备情况以及所在区域水文地质地质条件，本次评价非正常条件下有代表性泄漏点设定为：新区废水收集池池底泄露，并进入地下水。

本次预测选取废水污染因子为COD，新建废水收集池服务范围主要为EVOH装置范围等，废水中和池中COD平均浓度为250mg/L。

（2）非正常状况下泄露源强设定

① 防渗完好部分的渗漏量应按下式计算：

Q1=K1×A1×ΔH/δ1

式中：

Q1——防渗完好部分的渗透量，m3/d；

K1——防渗层渗透系数，m/d；

A1——防渗完好部分渗透面积，m2；

ΔH——防渗层上下水位差，m；

δ1——混凝土厚度，m。

② 防渗破损部分的的渗漏量应按下式计算：

Q2=K2×I×A2
式中：

Q2——破损部分的渗透量，m3/d；

K2——包气带渗透系数，m/d；

I——水力坡度；

A2——泄漏面面积，m2。

防渗破损5%情况下泄漏量；应由95%的防渗完好部分和破损部分泄漏量Q2求和得到。

参考《石油化工企业防渗设计通则》（QSY 1303-2010），防渗混凝土厚度取0.1m，渗透系数取1.0×10-12cm/s。项目所在区域包气带岩性主要为人工填土、粉质粘土和砂岩层，防渗层上下水位差0.2m，包气带渗透系数取0.406m/d，水力坡度0.1。

中废水中和池占地面积为95m2，则泄漏入潜水含水层的废水量根据计算为0.193m3/d。泄漏持续时间按2个月计，特征污染物为COD浓度为250mg/L。

（3）模式及参数确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），由于项目所处水文地 质条件较为简单，含水层的基本参数变化很小，污染物的排放对地下水流场没有明显的影响，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测与评价。根据评价区水文地质条件，可将污染物的运移概化为一维稳定流动水动力弥散问题，不考虑污染物在含水层中的吸附、交换、挥发、生物化学反应。

根据《建设项目环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中附录D 推荐模式，选择“一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界”模型进行预测：


式中：

x—距注入点的距离，m；

t—时间，d；

c—t时刻x处的污染物浓度，mg/L；

c0—污染物注入浓度，mg/L；

ci—污染物背景浓度，mg/L； 

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc（）—余误差函数。

根据长寿晏家组团砂岩的抽水试验结果，砂岩的渗透系数K 为4.02×10-4 ~ 4.70×10-4cm/s（0.347~0.406 m/d），取砂岩的渗透系数为最大值0.406m/d，水力坡度J 为0.015，有效孔隙度ne 为0.15。根据达西定律：v=K J ，其中v 为地下水的渗透流速，得出地下水实际流速（u）为：
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参考《晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》纵向弥散系数（DL）取值1.56 m2/d，假定预测情景，污染物源强统计见下。

表7-9   地下水影响预测污染物源强

	污染物
	COD
	备注

	源强浓度（mg/L）
	250
	

	渗漏持续时间（d）
	60
	

	预测时段
	100d，1000d，20年
	

	质量标准值（mg/L）
	20.0
	参照GB3838-2002 III 类标准执行。

	地下水中COD背景浓度
	0.8
	


7.5.2 地下水环境影响预测结果

地下水影响预测结果见表7-10。

表7-10   不同时间点对地下水水质影响预测结果

	污染物
	预测时间（d）
	超标距离（m）
	迁移距离（m）
	备注

	COD
	100
	12.3
	26.5
	

	
	1000
	66.5
	113.0
	

	
	20年
	366.4
	499.7
	


[image: image20.png]< (me/L)





图7-1   第100天时污染物（COD）浓度与距离变化关系图
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图7-2   第1000天时污染物（COD）浓度与距离变化关系图
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图7-3   第20年时污染物浓度（COD）与距离变化关系图

预测结果显示，项目在非正常状况下废水中和池（以COD计）在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，污染物向下游迁移距离为26.5m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游12.3m处；在第1000天时，污染物向下游迁移距离分别为113m，污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游66.5m处；在第20年时，污染物向下游迁移距离分别为499.7m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游366.4m处。因此，项目20年营运期内，非正常工况泄漏后污染物最大影响范围为下游499.7m，超标范围在366.4m。

根据评价范围敏感点排查可知，评价范围内居民、农户均饮用城市自来水，且均距建设项目场地较远。因此，即使发生渗漏情况，也基本不会对周边居民用水产生影响。事故状态下，下游地下水中COD浓度有超标现象，因而运行过程中，建设单位应严格做好地下水防渗措施，建设地下水监测系统，提高地下水环境污染风险防范能力。

在采取合理的管控措施情况下，拟建项目地下水环境的影响较小，可接受。

7.6 土壤环境影响分析

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后通过环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有：

（1）污染物随大气传输而迁移、扩散；

（2）污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；

（3）污染物通过灌溉在土壤中累积；

（4）固体废弃物受自然降水淋溶作用，转移或渗入土壤；

（5）固体废弃物受风力作用产生转移。

从污染途径分析，拟建项目运营期废气排放中的含挥发性有机物沉降是可能引起土壤重金属污染的主要途径，因此，本次土壤评价重点考虑含挥发性有机物（以石油烃计）沉降对项目周边土壤产生的累积影响。

7.2.6.1预测评价时段

项目运营后的5a、10a、30a等重要时间节点作为预测评价时段。

7.2.6.1预测评价因子

拟建项目废气中涉及挥发性有机物主要为非甲烷总烃、甲醇、乙醛、丙酮等，结合本土壤环境质量管控要求，以及挥发性有机物（以石油烃计C10~C40）对环境和人群健康影响程度差别，本次预测评价因子为石油烃。

评价标准：石油烃C10~C40执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，4500mg/kg。

7.2.6.3预测与评价方法

（1）预测方法

本项目土壤环境影响预测与评价主要考虑大气沉降，因此采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录E推荐的预测方法。

① 单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ρb×A×D）

式中：

△S——单位质量表层土壤中某种物质的增量，mg/kg；

Is——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，mg；

Ls——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，mg；

Rs——预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，mg；

ρb——表层土壤容重，kg/m3；

A——预测评价范围，m2；

D——表层土壤深度，取0.2 m；

n——持续年份，a。

② 单位质量土壤中某种物质的预测值可根据其增量叠加现状值进行计算，公式如下：

S=Sb+△S
式中：

Sb——单位质量土壤中某种物质的现状值，mg/kg；

S——单位质量土壤中某种物质的预测值，mg/kg。

（2）参数取值

① Is：根据工程分析，拟建项目挥发性有机物排放量年排放量为0.980t/a。为了最大程度的考虑对土壤的影响，评价范围内的某种物质输入量，采用该物质的年排放量。

② Ls和Rs：参考土壤导则，涉及大气沉降影响的，可不考虑输出量。则LS和RS取值为0。

③ ρb：根据T柱状样理化性质监测结果，调查区域表层土壤容重（平均值）为1395kg/m3。

④ A：由于土壤环境影响重点考虑含挥发性有机物沉降的影响，根据导则推荐的调查评价范围，本次土壤环境影响评价范围取厂界外200m，结合项目占地面积确定本次预测面积为247593m2。

根据大气污染物扩散情况，假设污染物全部沉降至某一地块，结合区域主导风向设置不同的地块面积情形（考虑不利情况，地块面积分别占预测评价范围的30%、60%、90%）和不同持续年份（分别为5年、10年、30年）的情形进行土壤增量预测，预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量采用大气环境影响预测中正常工况下最大落地浓度。

7.2.6.4测结果及评价

根据上述公式预测计算本项目建成后5a、10a和30a时土壤中石油烃预测值（增量叠加现状值），具体结果见表7-11。

表7-11   项目建成后不同年份土壤中石油烃的预测值   单位：mg/kg

	n/年
	ρb
	A
	D
	IS
	背景值Sb*
	△S
	预测值S
	标准mg/kg

	
	kg/m3
	m2
	m
	（g）
	mg/kg
	mg/kg
	mg/kg
	

	5
	1395
	74277.9
	0.2
	980000
	163
	236.4
	399.4
	4500

	
	1395
	148555.8
	0.2
	
	
	118.2
	281.2
	

	
	1395
	222833.7
	0.2
	
	
	78.8
	241.8
	

	10
	1395
	74277.9
	0.2
	980000
	163
	472.9
	635.9
	4500

	
	1395
	148555.8
	0.2
	
	
	236.4
	399.4
	

	
	1395
	222833.7
	0.2
	
	
	157.6
	320.6
	

	30
	1395
	74277.9
	0.2
	980000
	163
	1418.7
	1581.7
	4500

	
	1395
	148555.8
	0.2
	
	
	709.3
	872.3
	

	
	1395
	222833.7
	0.2
	
	
	472.9
	635.9
	


根据预测结果可知，正常排放情况下，项目投产30年后周边土壤中挥发性有机物（以石油烃计）的污染物增量很小，叠加现状监测值后土壤中石油烃累积量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控指标（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值，4500mg/kg。

由此可见，项目实施后只要严格执行本次环评提出的各项治理措施，做到达标排放，对区域土壤中有机污染物累积影响是有限的，不会影响土壤使用功能，土壤环境影响可接受。同时，本次评价提出，建设单位应严格执行本评价中提出的环境监测计划，对土壤环境开展跟踪监测。

7.2.6.5 其他途径土壤环境影响分析

（1）地面漫流影响分析

本项目地上设施在事故情况和降雨情况下可能会产生的废水地面漫流，对厂区土壤造成污染。企业设置废水三级防控，生产装置区、罐区地面防渗措施；设置围堰、收集沟等拦截事故水措施；设置事故池，能够全面防控企业事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，本项目物料或污染物的地面漫流对土壤影响较小。

（2）垂直入渗影响分析

对于厂区内地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。生产装置、储罐等区域严格按照地下水污染防控要求，做分区防渗措施。各生产装置区、罐区、危险废物暂存场所、废水收集池、污水处理站池体构筑物、事故水池等采取重点防渗。防渗等级不得低于规范要求，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

（4）预测评价结论

根据定量、定性分析结果，从大气沉降、地面浸流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目运行30年时，土壤中石油烃的预测浓度为1581.7mg/kg，说明大气沉降对土壤的影响较小，同时，在企业做好三级防控和分区防渗措施的情况下，地面浸流和垂直入渗对土壤的影响较小。

土壤环境影响评价自查表。

土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响

识别
	影响类型
	污染影响型(；生态影响型□；两种兼有(
	

	
	土地利用类型
	建设用地(；农用地(；未利用地(
	土地利用类型图

	
	占地规模
	（1.6482）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（）、方位（）、距离（）
	

	
	影响途径
	大气沉降(；地面漫流(；垂直入渗(；地下水位(；其他(
	

	
	全部污染物
	非甲烷总烃、甲醇、pH、COD、ss
	

	
	特征因子
	pH、石油烃、甲醇、COD
	

	
	所属土壤环境影响评价类别
	Ⅰ类(Ⅱ类( Ⅲ类( Ⅳ类(
	

	
	敏感程度
	敏感(；较敏感(；不敏感(
	

	评价等级
	一级(；二级(；三级( 

	现状调

查内容
	资料收集
	a)□；b)□；c) □；d)□

	
	理化特性
	

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度

	
	
	表层样点数
	1
	2
	0~0.2m

	
	
	柱状样点数
	3
	0
	0~0.2m、0.5~1.5m

	
	现状监测因子
	重金属和无机物，砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

特征污染物，pH、丙酮、甲醛、乙醛、石油烃、锌。

	现状评价
	评价因子
	重金属和无机物，砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；

挥发性有机物，四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯；

半挥发性有机物，硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘；

特征污染物，pH、丙酮、甲醛、乙醛、石油烃、锌。

	
	评价标准
	GB15618(；GB36600(；表D.1□；表D.2□；其他（重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)）

	
	现状评价结论
	根据监测结果可知，采样点土壤环境质量现状监测点的各监测因子浓度均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1筛选值；重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)）商服/工业工地筛选值。

	影响预测
	预测因子
	挥发性有机物（以石油烃计）

	
	预测方法
	附录E(； 附录F(；其他（）

	
	预测分析内容
	影响范围（） 影响程度（可接受） 

	
	预测结论
	达标论述：a)(；b)(；c)(；

不达标论述：a)(；b)(

	防治措施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障(；源头控制(；过程防控(；其他（）

	
	跟踪监测
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	
	
	2个点
	甲醇、石油烃
	1次/5年

	
	信息公开指标
	

	评价结论
	可以接受

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响平级工作的，分别填写自查表


8 环境风险评价

8.1 环境风险评价的目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目潜存的危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。川维化工所属行业类别为C261基础化学原料制造，其生产过程中涉及多种化学品物料，具有易燃、易爆、易腐蚀、有毒有害等危险性，在生产运行过程中存在一定潜在的事故隐患和环境风险。

8.2 环境风险评价的重点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和结合国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）、《关于切实加强风险防范严格环境响评价管理的通知》（环发[2012]98号）的相关要求，本次环境风险评价主要内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

① 项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

② 项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

③ 开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

④ 提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

⑤ 综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

8.3 风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B.1，识别拟建项目涉及的风险物质为醋酸乙烯、甲醇、醋酸甲酯（也称为乙酸甲酯）、乙烯。

表8-1   风险物质危险性质判别表

	序号
	物质名称
	CAS号
	危险类别
	备注

	1
	醋酸乙烯
	108-05-4
	第3.2类 易燃液体
	

	2
	甲醇
	67-56-1
	第3.2类 中闪点易燃液体
	

	3
	乙酸甲酯
	79-20-9
	第3.2类 中闪点易燃液体
	

	4
	乙烯
	74-85-1
	第2.1类 易燃气体
	


8.4 环境风险潜势初判

8.4.1 P的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定，分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q；

Q=q1/Q1+ q2/Q2……+ qn/Qn

式中：q1、q2…，qn——为每种危险物质最大存在总量，t。

Q1. Q2…Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见下表。

表8-2   全厂主要危险物质分布及Q值计算一览表

	风险单元
	风险物质
	最大储存量（t）
	折纯物质量（t）
	临界量
	Q值

	10万吨甲醇装置储罐区
	80%甲醇
	352.3 
	281.9 
	10
	28.2 

	
	99%甲醇
	661.3 
	595.1 
	10
	59.5 

	高浓度甲醇废水回收装置储罐区
	43%甲醇
	802.7 
	345.1 
	10
	34.5 

	
	95%甲醇
	219.3 
	208.3 
	10
	20.8 

	77万吨甲醇装置储罐区
	85%甲醇
	2668.8 
	2268.5 
	10
	226.8 

	
	99%甲醇
	2543.4 
	2517.9 
	10
	251.8 

	20万吨醋酸乙烯装置储罐区
	粗醋酸乙烯
	192.2 
	192.2 
	7.5
	25.6 

	
	99.9%醋酸乙烯
	1004.4 
	1003.4 
	7.5
	133.8 

	6万吨聚乙烯醇装置储罐区
	99.9%醋酸乙烯
	669.6 
	668.9 
	7.5
	89.2 

	
	54%醋酸乙烯
	46.1 
	24.9 
	7.5
	3.3 

	
	粗醋酸乙烯
	醋酸乙烯
	17.4 
	17.4 
	7.5
	2.3 

	
	
	甲醇
	29.6 
	29.6 
	10
	3.0 

	
	99%甲醇
	319.9 
	316.7 
	10
	31.7 

	
	醇解液
	醋酸甲酯
	491.2 
	491.2 
	10
	49.1 

	
	
	甲醇
	210.5 
	210.5 
	10
	21.1 

	
	99.9%醋酸甲酯
	117.8 
	117.6 
	10
	11.8 

	
	粗醋酸甲酯
	醋酸甲酯
	168.0 
	168.0 
	10
	16.8 

	
	
	甲醇
	36.0 
	36.0 
	10
	3.6 

	
	聚醋酸乙烯
	甲醇
	839.5 
	839.5 
	10
	83.9 

	30万吨醋酸乙烯装置储罐区
	粗醋酸乙烯
	醋酸乙烯
	609.5 
	609.5 
	7.5
	81.3 

	
	
	醋酸
	152.4 
	152.4 
	10
	15.2 

	
	99.9%醋酸乙烯
	2232.0 
	2229.8 
	7.5
	297.3 

	10万吨聚乙烯醇装置储罐区
	99%甲醇
	633.4 
	627.1 
	10
	62.7 

	
	醇解液
	醋酸甲酯
	491.2 
	491.2 
	10
	49.1 

	
	
	甲醇
	210.5 
	210.5 
	10
	21.1 

	
	粗醋酸甲酯
	醋酸甲酯
	569.9 
	569.9 
	10
	57.0 

	
	
	甲醇
	142.5 
	142.5 
	10
	14.2 

	
	添加液
	醋酸甲酯
	75.6 
	75.6 
	10
	7.6 

	
	
	甲醇
	176.5 
	176.5 
	10
	17.6 

	
	聚醋酸乙烯
	甲醇
	1678.9 
	1678.9 
	10
	167.9 

	6万吨VAE聚合装置储罐区
	乙烯
	136.3 
	136.3 
	10
	13.6 

	0.15万吨3S装置储罐区
	浴液
	甲醇
	135.6 
	135.6 
	10
	13.6 

	
	95%甲醇
	161.2 
	153.2 
	10
	15.3 

	铁路罐区
	99%甲醇
	25654.3 
	25397.8 
	10
	2539.8 

	
	99.9%醋酸乙烯
	7440.0 
	7432.6 
	7.5
	991.0 

	江边罐区
	99.9%醋酸乙烯
	2976.0 
	2973.0 
	7.5
	396.4 

	
	粗醋酸甲酯
	
	8890.4 
	8890.4 
	10
	889.0 

	10万吨甲醇装置
	甲醇
	1500.0 
	1500.0 
	10
	150.0 

	高浓度甲醇废水回收装置
	甲醇
	320.8 
	320.8 
	10
	32.1 

	77万吨甲醇装置
	甲醇
	4200.0 
	4200.0 
	10
	420.0 

	20万吨醋酸乙烯装置
	醋酸乙烯
	72.0 
	72.0 
	7.5
	9.6 

	6万吨聚乙烯醇装置
	醋酸乙烯
	80.0 
	80.0 
	7.5
	10.7 

	
	甲醇
	180.0 
	180.0 
	10
	18.0 

	
	醋酸
	95.0 
	95.0 
	10
	9.5 

	
	醋酸甲酯
	170.0 
	170.0 
	10
	17.0 

	30万吨醋酸乙烯装置
	醋酸
	262.0 
	262.0 
	10
	26.2 

	
	醋酸乙烯
	108.0 
	108.0 
	7.5
	14.4 

	10万吨聚乙烯醇装置
	醋酸乙烯
	390.0 
	390.0 
	7.5
	52.0 

	
	甲醇
	614.0 
	614.0 
	10
	61.4 

	
	醋酸甲酯
	290.0 
	290.0 
	10
	29.0 

	6万吨VAE聚合装置
	乙烯
	36.0 
	36.0 
	10
	3.6 

	
	醋酸乙烯
	39.6 
	39.6 
	7.5
	5.3 

	0.15万吨3S装置
	甲醇
	150.0 
	150.0 
	10
	15.0 

	EVOH装置
	甲醇
	16.0 
	16.0 
	10
	1.6 

	
	乙烯
	4.0 
	4.0 
	10
	0.4 

	
	醋酸乙烯
	25.0 
	25.0 
	7.5
	3.3 

	
	醇解液（醋酸甲酯、甲醇）
	25.0 
	25.0 
	10
	2.5 

	罐区（EVOH）
	甲醇
	316.0 
	316.0 
	10
	31.6 

	
	醇解原液（甲醇、醋酸甲酯）
	115.2 
	115.2 
	10
	11.5 

	
	粗醋酸甲酯
	110.4 
	110.4 
	10
	11.0 

	
	醋酸乙烯
	149.4 
	149.4 
	7.5
	19.9 

	合计
	/
	/
	/
	/
	7702.3 


根据上述统计结果，全厂涉及风险物质Q值7702.3，大于100。

（2） 行业及生产工艺（M）

根据拟建项目所属行业及生产工艺特点，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 评估生产工艺情况，确定M 值。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为 ① M＞20；② 10＜M≤20；③ 5＜M≤10；④ M=5，分别以 M1、M2、M3和 M4 表示。

行业及生产工艺过程评估，见下表。

表8-3   工艺生产过程评估

	行业
	评估依据
	分值
	公司实

际情况
	得分

	石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等
	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺
	10/套
	不涉及
	0

	
	无机酸制酸工艺、焦化工艺
	5/套
	不涉及
	0

	
	其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区
	5/套（罐区）
	罐区
	5

	管道、港口/码头等
	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等
	10
	无
	0

	石油天然气
	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）
	10
	无
	0

	其他
	涉及危险物质使用、贮存的项目
	5
	/
	0

	合计
	/
	
	
	5


注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2 至GB30000.13 所确定的化学物质；b 指长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。

拟建项目涉及行业及生产工艺过程评估得分为5分，故行业及生产工艺为M4。

（3） 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

危险物质及工艺系统危险性见表8-4。

表8-4   危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

	危险物质数蛩 与临界量比值（Q)
	行业及生产工艺（M)

	
	Ml
	M2
	M3
	M4

	Q≥100
	P1
	P1
	P2
	P3

	10≤Q <100
	P1
	P2
	P3
	P4

	1≤Q<10
	P2
	P3
	P4
	P4


拟建项目危险物质数量与临界比值（Q>100），M为M4，则判定P为P3。

8.4.2（E）的分级确定

大气环境：根据拟建项目环境保护目标调查情况，对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 D，将大气环境敏感性分为三中类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则详见下表。

表8-5   大气环境敏感程度分级

	分级
	大气环境敏感性

	El
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教自、科研、行政办公等机构人口总数人于5 万人，或其他痛要特殊保护区域：或周边500m范困内人口总数大于1000人：油气、化 学品输送管线管段周边200 m范围内，每千米管段人口数人于200人

	E2
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教自、科研、行政办公等机构人口总数人于1 万人，小于5万人：或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人：油气、化 学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数人于100人，小于200人

	E3
	周边5 km范围内居住区、医疗卫生、文化教自、科研、行政办公等机构人口总数小于1 万人：或周边500m范围内人口总数小于500人：油气、化学品输送管线管段周边200m 范困内.每千米管段人口数小于100人


根据环境保护目标调查，判定大气环境敏感程度为 E2。

地表水环境：依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表8-6；地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表8-7和表8-8。

表8-6   地表水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	F1
	F2
	F3

	S1
	E1
	E1
	E2

	S2
	E1
	E2
	E3

	S3
	E1
	E2
	E3


表8-7   地表水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感F1
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类：

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起.排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的。

	较敏感F2
	排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第>类：

或以发生亊故时.危险物质泄漏到水体的排放点算起.排放进入受纳河流最大流速时，24 h流经范围内涉跨省界的

	低敏感F3
	上述地区之外的其他地区


表8-8   环境敏感目标分级

	分级
	环晚敏感目标

	S1
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

	S2
	发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域。

	S3
	排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1 和类型2 包括的敏感保护目标。


拟建项目事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体为长江，属III 类水域，受纳河流最大流速时，24h流经范围内不夸省界。地表水功能敏感性为F2。

项目过程产生的废水经污水处理场排口排放，根据《重庆市人民政府关于调整万州区等31个区县（自治县）集中式饮用水源保护区的通知》（渝府办[2016]19 号），评价江段无饮用水源保护区等特殊敏感区。综合判定地表水环境敏感程度为E2。

地下水环境：根据拟建项目所在地地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则详见下表8-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表8-10和表8-11。

表8-9   地下水环境敏感程度分级

	环境敏感目标
	地表水功能敏感性

	
	G1
	G2
	G3

	D1
	E1
	E1
	E2

	D2
	E1
	E2
	E3

	D3
	E1
	E2
	E3


表8-10   地下水功能敏感性分区

	敏感性
	地表水环境敏感特征

	敏感D 1
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

	较敏感D 2
	集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a

	低敏感D 3
	上述地区之外的其他地区


a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。
表8-11   包气带防污性能分级

	分级
	包气带岩土的渗透性能

	D3
	Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

	D2
	0.5m≤Mb<1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定

	D1
	岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

	Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。


项目所在地不在水厂取水井保护区及补给径流区范围内，且不涉及国家或地方设定的与地下水环境相关的保护区和特殊地下水资源，判定地下水功能敏感性分区为不敏感 G3。项目所在地岩土层单层厚度 Mb≥1.0m，K=2.0×10-5cm/s，包气带岩土的渗透性能分级为D2。地下水环境敏感程度分级为E3，属环境低度敏感区。
8.4.3 环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）环境风险潜势划分，见表8-13。

表8-12    建设项目环境风险潜势划分

	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	II

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	II
	I

	注：Ⅳ+为极高环境风险。


大气环境环境风险潜势为Ⅲ级，地表水环境风险潜势为III、地下水为II级。

8.5评价等级判定

8.5.1评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分，拟建项目大气环境风险潜势为III，大气环境风险评价工作等级为二级；地表水环境风险潜势为III，地表水环境风险评价工作等级为二级；地下水环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险评价工作等级为三级。

8.5.2 评价范围

本项目的环境风险评价范围具体如下：

大气环境风险评价范围：厂界外扩5.0km的矩形范围。

地表水环境风险评价范围：参照 HJ2.3，川维化工污水处理场入长江排污口上游500m 至下游3500m 范围。

地下水环境风险评价范围：参照HJ610，确定地下水评级范围为以厂区为中心的一个相对独立水文单元，面积约62.476 km2。

8.6 风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别和危险物质向环境转移的途径识别，确定本项目潜在的风险为泄漏、中毒、火灾爆炸和腐蚀。

8.6.1 物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018），识别判定项目生产生产、使用、存储等过程涉及的风险物质包括醋酸乙烯、乙烯、醋酸甲酯、甲醇，以及火灾伴生/次生污染物CO等。项目不设乙烯储罐，乙烯通过管道来自VAE车间乙烯储罐。项目涉及化学品的理化性质及危险特性详见表8-13。

表8-13   EVOH装置主要化学品理化性质及毒性指标一览表
	化学名称及分子式
	理化性能指标
	毒性指标
	生态毒性
	化学危险品类别
	储存物品火灾危险等级
	备注

	乙烯

CH4
	无色、易燃气体，沸点-103.9℃，熔点-169.4℃，爆炸极限上限16～29％（v）、下限3～3.5％（v），临界状态下密度为0.5699
	TLM96为100～1000ppm，LD50（小鼠，经口）1613mg/kg，LC50（小鼠，吸入）550ppm（4h）
	吸入-哺乳动物 LCL0 950000
	2.1类

易燃气体
	甲A类
	轻度危害

	甲醇

CH3OH
	无色、易燃液体，沸点64.8℃，熔点-98.8℃，相对密度0.791，闪电11℃，爆炸极限6.7～36％（v）
	LD50（大鼠，经口）5628mg/kg
	LC50：15.4~29.4g/L（96h）（黑头呆鱼）.
	3.2类

易燃液体
	甲B类
	麻醉，可失明，可致代谢性中毒

	醋酸乙烯

CH3COOC2H5
	无色、可燃液体，沸点72.5℃，闪电-7℃，爆炸极限2.6～13.4％（v），20℃时蒸汽压为91.77㎜Hg，自燃点427℃
	LD50（大鼠，经口）2920mg/kg，LD50（小鼠，经口）1613mg/kg
	LC50: = 14 mg/L, 96h，static (Pimephales promelas)

LC50: 26.1 - 36.63

mg/L, 96h static（淡水鱼）
	3.2类

易燃液体
	甲B类
	轻度危害

	醋酸甲酯C3H6O2
	熔点/凝固点（°C）：0°C；

沸点、初沸点和沸程（°C）：57-58°C；

自燃温度（°C）：502.22°C

闪点（°C）：-16°C
	急性毒性：经口: LD50 Rat oral 6,482 mg/kg；

吸入：LC50Cat inhalation>30mg/L 10hr
	LC50：320~399mg/L（96h）（黑头呆鱼）
	3.2类 中闪点易燃液体
	甲B类
	


8.6.2 生产设施风险性识别

生产过程中，潜在的风险事故见表8-14。

表8-14   生产过程中潜在的事故及原因一览表

	序号
	潜在事故
	主要原因

	1
	管线破裂，泄漏物料
	腐蚀，材料不合格

	2
	各种阀门泄漏物料
	密封圈受损，阀门不合格

	3
	机泵泄漏物料
	轴封失效、更换不及时

	4
	储罐泄漏或容器破损
	监控系统失灵、误操作、自然灾害


8.6.3 生产过程潜在风险识别

拟建项目生产过程中潜在风险和危害，见表8-15
表8-15    生产过程潜在风险事故类型一览表

	工序
	温度（℃）
	压力（Mpa）
	主要工艺过程及危险物料
	潜在危险类别

	主反应系统
	30～40
	高压
	甲醇、乙烯、醋酸乙烯
	A、B、C

	加热系统
	200
	0.6Mpa～常压
	蒸汽等
	E

	储罐
	常温
	常压
	甲醇、醋酸乙烯、粗醋酸甲酯等。
	A、B、C

	蒸汽管道
	180
	0.6
	蒸汽。
	E

	工艺管线
	常温
	常压
	甲醇、乙烯、醋酸乙烯、醋酸甲酯等。
	A、B、C


注：A—火灾、B—爆炸、C—中毒、D—化学灼伤、E—高温烫伤。

8.6.4 主要设备潜在的环境危险
生产区、储罐区均存在危险设备，危险因素较大的场所为主反应釜。
8.6.3伴生\次伴生风险识别

项目潜存泄漏、火灾爆炸、中毒等风险。其中，火灾燃烧过程中可能造成环境空气的二次污染；在事故应急救援中产生的喷淋冷却水和消防灭火水可能伴有一定的物料，若沿清水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。根据项目涉及的危险物料，遇明火燃烧可能会产生CO，对大气敏感点造成影响，本评价考虑明火燃烧产生的后果进行分析。

8.7 风险事故情形分析

8.7.1 事故情形设定

根据工程分析，结合建设项目工艺特点，在风险识别的基础上，选择对环境影响较大并具有代表性的事故类型，设定风险事故情形。从生产过程、物料储运分析及物料毒性分析，环境风险事故主要为有毒有害物质的泄漏、燃爆次生污染。基于上述分析和对环境造成风险影响的历史事故类型，结合风险物质的毒理学性质、重点风险源辨识、影响途径，确定风险事故情形如下：

（1）醋酸乙烯泄露事故

项目设1座200m3醋酸乙烯储罐，储罐类型为固定顶罐，其输送管径DN50，管道压力0.3 MPa，温度25℃（有切断阀）。醋酸乙烯列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质，同时也列入重点监管的危险化学品名录，其在储存过程中，一旦发生法兰损坏、管道破裂等事故（典型的损坏类型是贮罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，损坏尺寸按100%或10%或20%管径计），将会导致醋酸乙烯泄漏，泄漏物料产生的废气污染物将会对区域大气环境造成不利影响。

（3）火灾/爆炸事故情形设定
在假定泄露事故情形下，危化品（醋酸乙烯）泄漏，遇明火或高热引发火灾、爆炸，引发环境地表水、大气污染。

（3）废水收集池底防渗层破损事故

EVOH树脂装置区拟设生产废水收集池，假定其池底防渗层破裂，导致废水渗入地下水，影响地下水质。

环境风险事故情形设定以典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具有环境风险。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，评价以具有代表性的事故情形进行风险评价分析可为风险管理提供科学依据。

8.8 事故概率分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E、《环境风险评价实用技术、方法和案例》中推荐的泄漏事故发生概率，确定全径泄露事故概率为1.0×10-6/a。
8.9源项分析

8.9.1 储罐泄露事故源强计算

拟建项目设置有1座新鲜醋酸乙烯储罐（φ5.95m、H5.4m，200m3），其输送管径DN50，管道压力0.3 MPa，温度25℃（有切断阀）。根据事故统计，储罐泄漏事故大多数集中在罐与进出料管道连接处（接头），典型的损坏类型是贮罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，损坏尺寸按100%或10%或20%管径计。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考，评价全管径损坏泄漏情况估算泄漏量。

罐区建有设有视频监控系统及气体检测报警自控系统，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录F 中的公式进行估算，采用液体泄漏速度按伯努利方程计算：
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式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏速度，取0.65；

P—压力容器内介质压力，取醋酸乙烯25℃蒸汽气压15.297×103pa；

P0—为环境压力，101.325kpa；

A—裂口面积，m2；全管径泄露；

ρ—泄漏液体密度，ρ=930kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度m，取4.9m。

经计算醋酸乙烯泄露速度为11.669kg/s，持续时间为10min，最大泄露量为7.001t。

泄漏液体蒸发速率计算：

WP=Q1t1+Q2t2+Q3t3

式中：WP——液体蒸发总量，kg； Q1——闪蒸蒸发液体量，kg；

t1——闪蒸蒸发时间，s；Q2——热量蒸发速率，kg/s；

t2——热量蒸发时间，s；Q3——质量蒸发速率，kg/s；

t3——从液体泄漏到液体全部处理完毕的时间，s。

Q1=0，Q2=0

质量蒸发速度Q3：
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式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s（当地大气稳定度以中性类（D）为主）；

a，n—大气稳定度系数；（按中性计算，中性时 a=4.685×10-3，n=0.25）；

p—液体表面蒸气压，pa，醋酸乙烯蒸气压为15.297×103pa；

M-物质分子量，kg/mol，醋酸乙烯分子量86.09×10-3g/mol；

R—气体常数；8.314J/mol·k；

T0—环境温度，k（取298.15k）；

U—风速，m/s（防火堤内风速取0.5m/s）；

r—液池半径，等效半径11.25m；

经计算醋酸乙烯蒸发速率为0.191kg/s，应急相应时间为10min，=蒸发量为114.6kg。
8.9.2 火灾伴生/次生污染物产生量估算

醋酸乙烯储罐发生火灾爆炸事故，储罐内的醋酸乙烯完全泄漏到防火堤内并燃烧，产生二次污染物CO，持续扩散到大气中，造成环境风险事故。参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 F，火灾次生产生 CO 量计算公式为：
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式中：GCO 为燃烧产生 CO 量，kg/s；
q 为化学不完全燃烧值，取 1.5％~6.0％，本评价取 6%
C 为物质中 C 含量，55.8%；

Q 为参与燃烧的物质量，t/s。

物质燃烧速率可根据下列公示计算（液体沸点高于环境温度）：

mf=0.001Hc/[Cp（Tb-Ta）+Hv]
式中：

mf——液体单位表面积燃烧速度，kg/（m2·s）

Hc——液体燃烧热，J/kg；取燃烧热（24.06×103kJ/kg）：

Cp——液体的比定压热容，J/（kg·K）；本次取1925.5J/（kg·K）；

Tb——液体的沸点，K；取345.3；

Ta——环境温度，K；本次取298.15K；

Hv——液体在常压沸点下的蒸发热（气化热），J/kg。本次取398.9×103J/kg。

计算可得，燃烧速率为4.91×10-5kg/（m2·s）。火灾只发生在储罐隔提内，面积约550m2，燃烧速率为0.027kg/s，计算出次生的CO排放源强为0.002kg/s。应急响应时间为30min。

8.10 风险预测与评价

8.10.1 大气环境风险影响预测与评价

8.10.1.1 泄露事故后果分析
（1）气体性质

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），判定烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。根据醋酸乙烯（0.416kg/m3）、CO烟团初始密度（1.161kg/m3，21.1℃，101.325kpa）均未大于空气密度（1.293kg/m3），不计算理查德森数，即均属于轻质气体。
（2）大气风险预测模型主要参数

根据《建设项目环境风险评价技术导则》中AFTOX 模型对事故排放的醋酸乙烯进行后果预测。预测条件选取按照导则9.1.1.4 条最不利气象条件F 类稳定度，1.5m/s 风速，温度25℃，相对湿度50%进行后果预测，大气风险预测模型主要参数见下表。
表8-16   大气风险预测模型主要参数表

	参数类型
	选型
	参数

	基本情况
	事故物质
	醋酸乙烯

	
	事故源经度/（°）
	107.003°

	
	事故源纬度/（°）
	29.796°

	
	事故源类型
	泄漏事故

	气象参数
	气象条件类型
	最不利气象

	
	风速（m/s）
	1.5

	
	环境温度/℃
	25

	
	相对湿度/%
	50

	
	稳定度
	F

	其他参数
	地表粗糙度/m
	100

	
	是否考虑地形
	是

	
	地形数据精度/m
	90


（3）大气毒性终点浓度

醋酸乙烯的大气毒性终点-1为630mg/m3，毒性终点浓度-2为130mg/m3。

（4）计算结果

评价选取最不利气象状况下，计算下风向醋酸乙烯的最大浓度。预测结果见下表。

表8-17   醋酸乙烯泄漏时下风向的浓度分布表

	距离(m)
	浓度区域半宽宽度(m)
	高峰浓度(mg/m3)

	10
	5.0000E+01
	5.0569

	20
	6.8000E+01
	2.5765

	30
	8.4000E+01
	1.4434

	40
	1.0000E+02
	9.1747×10-1

	50
	1.1600E+02
	6.3496×10-1

	60
	1.3000E+02
	4.6615×10-1

	70
	1.4600E+02
	3.5724×10-1

	80
	1.6000E+02
	2.8283×10-1

	90
	1.7400E+02
	2.2971×10-1

	100
	1.8800E+02
	1.9043×10-1

	120
	2.1400E+02
	1.3726×10-1

	140
	2.4000E+02
	1.0382×10-1

	160
	2.6600E+02
	8.1390×10-2

	180
	2.9000E+02
	6.5595×10-2

	200
	3.1400E+02
	5.4043×10-2

	240
	3.6200E+02
	3.8593×10-2

	280
	4.0600E+02
	2.8996×10-2

	320
	4.5200E+02
	2.2617×10-2

	360
	4.9400E+02
	1.8156×10-2

	400
	5.3600E+02
	1.4911×10-2

	480
	6.1800E+02
	1.0598×10-2

	560
	6.9600E+02
	7.9352×10-3

	640
	7.7200E+02
	6.1735×10-3

	720
	8.4600E+02
	4.9459×10-3

	800
	9.1800E+02
	4.0252×10-3

	960
	1.0540E+03
	2.8038×10-3

	1120
	1.1860E+03
	2.0645×10-3

	1200
	1.2500E+03
	1.8001×10-3

	1220
	1.2660E+03
	1.7419×10-3

	1230
	1.2740E+03
	1.7139×10-3


（4）后果分析
根据预测结果可知，醋酸乙烯泄漏事故无超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离。

8.10.1.2 火灾或爆炸次生产物影响后果分析
（1）模型选择
采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐AFTOX 模型火灾次生污染物有毒有害气体CO对周边环境影响。
预测条件选取：最不利气象条件F 类稳定度，1.5m/s 风速，温度25℃，相对湿度50%；

一氧化碳大气毒性终点-1为380（mg/m3），毒性终点浓度-2为95（mg/m3）。

（2）后果影响预测分析

表8-18  次生污染物CO下风向浓度分布表

	距离(m)
	浓度区域半宽宽度(m)
	高峰浓度(mg/m3)

	1.0000E+01
	2.8000E+01
	2.4437×10

	2.0000E+01
	5.0000E+01
	9.3655

	3.0000E+01
	7.0000E+01
	4.8495

	4.0000E+01
	8.8000E+01
	2.9340

	5.0000E+01
	1.0600E+02
	1.9620

	6.0000E+01
	1.2400E+02
	1.4045

	7.0000E+01
	1.4200E+02
	1.0559

	8.0000E+01
	1.5800E+02
	8.2344×10-1

	9.0000E+01
	1.7400E+02
	6.6067×10-1

	1.0000E+02
	1.9000E+02
	5.4223×10-1

	1.2000E+02
	2.2200E+02
	3.8483×10-1

	1.4000E+02
	2.5200E+02
	2.8776×10-1

	1.6000E+02
	2.8000E+02
	2.2362×10-1

	1.8000E+02
	3.1000E+02
	1.7897×10-1

	2.0000E+02
	3.3800E+02
	1.4662×10-1

	2.4000E+02
	3.9200E+02
	1.0381×10-1

	2.8000E+02
	4.4400E+02
	7.7512×10-2

	3.2000E+02
	4.9600E+02
	6.0174×10-2

	3.6000E+02
	5.4400E+02
	4.8127×10-2

	4.0000E+02
	5.9400E+02
	3.9408×10-2

	4.8000E+02
	6.8800E+02
	2.7882×10-2

	5.6000E+02
	7.7800E+02
	2.0809×10-2

	6.4000E+02
	8.6800E+02
	1.6150×10-2

	7.2000E+02
	9.5400E+02
	1.2913×10-2

	8.0000E+02
	1.0360E+03
	1.0493×10-2

	9.6000E+02
	1.1960E+03
	7.2924×10-3

	1.1200E+03
	1.3520E+03
	5.3608×10-3

	1.2800E+03
	1.5000E+03
	4.1063×10-3

	1.4400E+03
	1.6440E+03
	3.2457×10-3

	1.6000E+03
	1.7840E+03
	2.6299×10-3

	1.7600E+03
	1.9200E+03
	2.1741×10-3

	1.8400E+03
	1.9860E+03
	1.9894×10-3

	1.8600E+03
	2.0040E+03
	1.9469×10-3


（4）后果分析
根据预测结果可知，假定条件下醋酸乙烯泄漏并发生火灾或爆炸事故时，次生污染物CO，超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离分别为0m、0m。

8.10.2 地表水环境风险分析
（1）事故废水收集池容积有效性分析

事故状态下废水收集、处置系统由罐区的防火堤、收集管道、事故池等组成。当生产中出现物料泄漏和火灾、爆炸事故时，将产生消防废水，即事故状态废水，如果不对其加以收集、处置，必然会对当地地表水和地下水造成严重的污染。

事故池最小容积计算根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故储存设施总有效容积计算公式为：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5
式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量m3（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

a、泄漏物料V1：装置区泄露最大物料储槽，最大溶剂为12m3，储罐泄漏物料最大量200m3×0.9=180m3；

b、消防水V2：根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2018）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）有关规定进行取值，厂区占地面积小于100ha时，同一时间内火灾次数按一次计。生产装置区消防用水量150L/s，火灾延续时间为3小时考虑，消防废水量1620m3；罐区消防用水量30L/s，火灾延续时间为4小时考虑，消防废水量432m3；

c、转输物料量V3：生产装置区转输物料量为0m3；罐区围堰取1200m3；

d、事故状态下可能进入该收集系统的生产废水V4：生产装置生产废水事故状态下进入事故池，按3h水量计，约10m3；

e、初期污染雨水量V5：121.4m3。
V5=10qF

式中：q—降雨强度，mm；按平均日降雨量：q=qa/n；

qa—年平均降雨量，重庆市年平均降雨量1104.5mm；

n—年平均降雨日数，取150天；

故：日平均降雨量q=Qa/n =1104.5/150=7.36mm

F—全厂必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，取1.65ha。

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录C中“事故排水收集措施”计算原则，应急事故水池容量=应急事故废水最大计算量-装置或罐区围堤内净空容量-事故废水管道容量。

本评价按极端情况考虑，假设泄漏、火灾、降雨同时发生，以上废水均需要全部收集，则本项目所需事故池有效容积按装置区和罐区分别计算为V装置=（12+1620-0）+10m3+121.4m3=1763.4m3、V罐区=（180+432-1200）+121.4m3=-466.6m3。

川维化工老区建有黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等。事故状态下废水进入事故池，事故废水泵送污水处理场处理达标后排放环境。为防止污染长江，建立了3级风险防控应急措施。可确保事故废水不外流，能够将污染控制在企业内部。

评价要求应严格按设计规范设置排水阀和排水管道，确保废水能及时堵住并畅通地进入事故池，以便收集处理。同时，在施工时，应注意排水管道进入事故池的标高，确保事故池有效容积。

川维化工新区现有的事故废水紧急截断措施：

为了防控事故废水进入长江水体，新区建有三级风险防控措施，并可以利用生产废水管网、清净下水管网、雨水管网同时收集事故废水，切换进入事故池，最终送至川维化工污水处理场处理达标后排放长江。
（1）正常情况雨污切换：

初期雨水设置有切换装置，初期雨水送入新建的初期雨水池，与生产废水一并泵送至川维化工污水处理场处理达标后排长江。

（2）事故状态下废水截断：
事故状态下，老生产区事故废水通过生产废水管网进入黄桷堡事故池容积为11000m3，分批处理达标后外排；

当出现事故废水溢流进入清净下水管网时，关闭排至老区的清净下水管线阀门，并通过切换阀将受污染的清净下水收集到黄桷堡11000m3事故池暂存，然后送污水处理场事故调节池。
在大量使用消防水时，事故废水可能进入雨水系统，此时关闭雨水系统闸阀，并通过切换阀将受污染的废水收集到黄桷堡事事故池（11000m3）暂存，然后送污水处理场事故调节池。如果事故废水量超过污水处理场处理能力是，可将事故废水泵送至老区5000m3的事故池以及30000m3废水罐和8000m3事故罐暂存。同时，污水处理场加大事故废水处理力度，最大限度接受、处置事故废水。

根据川维化工事故状态下的多次演练的总结结果，以上防控措施可满足拦截事故废水的要求，不对长江水质造成污染。

（2）水环境风险分析

若装置区或储罐区发生泄漏或火灾，会有大量的物料泄漏，泄漏物料随消防水排出，废水中含有物料。

储罐区按《石油化工企业设计防火规范》设有围堰（堤），围堰（堤）外设置阀门切换井，正常情况下阀门关闭，无污染雨水切换到雨排水系统。发生风险事故时，启动环境风险应急处理措施，同时将设备内物料回收至物料贮槽，达到临时收集、储存物料的目的。

川维化工老区建有、黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等。事故状态下废水进入事故池，然后泵送至川维化工污水处理场处理达标后排放环境。为防止污染长江，建立了三级防控应急措施。可确保事故废水不外流，能够将污染控制在企业内部。

一旦发生事故，将携带物料的消防水收集后送入事故池，通过调节和切换，分批（限流）送入厂区污水处理站预处理，再排入园区污水处理厂进行深度处理。

同时在厂区雨水、污水进入排水管网前设闸阀，一旦发生事故，关闭闸阀，将含物料的消防废水有效控制在厂区内。

8.10.3 地下水环境风险分析

根据前述评价等级判定：地下水环境风险潜势为Ⅱ，地表水环境风险评价工作等级为三级。

预测结果显示，项目在非正常状况下废水中和池（以COD计）在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，污染物向下游迁移距离为26.5m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游12.3m处；在第1000天时，污染物向下游迁移距离分别为113m，污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游66.5m处；在第20年时，污染物向下游迁移距离分别为499.7m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游366.4m处。因此，项目20年营运期内，非正常工况泄漏后污染物最大影响范围为下游499.7m，超标范围在366.4m。

此外，通过运行过程过程中应当定期对重点防渗区的防渗效果进行检查，巡视，确保事故状态下，泄露的污染物及时转移而不至于污染地下水；并采取可行的地下水防渗措施，在下游厂界处设置地下水监控井，可有效避免上述事情的发生，对地下水造成污染的概率非常小。

8.11 环境风险防范措施

8.11.1 选址、总图及布置及建筑安全风险防范措施
（1）总图布置方面，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，装置建筑物耐火等级按不低于二级设计，应符合国家有关规定。

（2）建筑物按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）等相应规定进行设计，有火灾爆炸危险性的生产厂房、设备采用露天布置；建构筑物设计考虑设置必要的泄压面积及防火地坪，选用材料符合防火防爆要求。

（3）各生产装置中所使用的物料及最终产品，凡具有易燃易爆物性者，对其所有的设备、管道等，均参照《化工企业静电接地设计技术规程》进行防静电设计。

（4）处于防爆区域的电气设备根据安放场所的不同，严格执行《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)的规定，配置相应的防爆型或隔爆型电气设备；室内照明采用低压并有防护罩灯具。

（5）生产装置内部间距、罐区间距、装置区与罐区的距离以及各建筑物间距严格按照《工业企业总平面设计规范》、《中华人民共和国消防法》等法律、法规、标准、规范中规定的防火间距执行。全厂的总图布置执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）和其它安全卫生规范的规定，建构筑物内外道路畅通并形成环状，以利消防和安全疏散。

（6）设置应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。

8.11.1 生产过程中的风险防范措施

（1）在生产过程中，从预防事故、控制事故和减少与消除事故影响方面设置以下安全设施：

预防事故设施：采用DCS控制系统在控制室内集中监控；储罐、高位槽液位与泵、阀门设联锁控制；车间防爆区域设防爆风机；部分反应釜以及甲类溶剂储罐设氮封阀；在可能泄漏并积聚可燃、有毒气体等场所设置可燃、有毒气体浓度检测报警设施；装置设置火灾报警系统、视频监控系统；机泵运转设备设置防护罩；使用易燃液体的装置、设备及管道设置防雷防静电设施；配电设施配置电器过载保护设施；坑沟设置盖板、平台及过道设置防护栏；减震防噪设施；生产现场设置醒目的安全警示标志、风向标等。

控制事故设施：放空阀、泄压管、安全阀、爆破片、止回阀、事故水收集池等。

减少与消除事故影响设施：消防水灭火系统、消防水栓、灭火器、应急照明、空气呼吸器、急救药箱、劳动保护用品等。

（2）输送管道、阀门、法兰及泵类按要求进行选型，防止超压、泄漏。

（3）项目生产过程使用的有毒、易燃物质，依据相关设计规划要求安装可燃气体检测报警仪和有毒有害气体检测报警仪，以及时发现物料泄漏，并采取相应的应急措施。

（4）生产装置设置截污沟、废水收集池，并且采取防腐、防渗处理措施。如车间内发生物料泄漏，接到报警信号后第一时间关闭设备、切断泄漏源，泄漏物料可被截流在废水收集池内，然后分批泵入污水处理装置进行处理直至达标；若输送物料的管道发生泄漏，应在第一时间切断阀门，泄漏的液体引流至废水收集池或事故池，处理达标后方可排放。

（5）执行有关防雷、防静电、防火、防爆的规定、规程和标准，维修人员经常巡视生产现场，并严格按照维修制度对各生产设备、设施、管道、阀门、法兰等定期检查，及时发现隐患，维护维修。关键设备实行定期大修制度，避免因腐蚀、老化或机械等原因，造成有毒有害物质的泄漏及废物的超标排放，引起环境污染和人员伤害。

（6）厂房应根据安全要求，留下足够的泄爆面积，并设符合安全要求的疏散通道。

8.11.3 贮存过程中的风险防范措施

（1）储罐区设置一座有效容积不小于1.5m高的围堰，围堰区域有效容积为1200m3,围堰内地面、内壁、防火堤等进行防渗防腐处理。

（2）储罐应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。

（3）生产装置区地面进行防渗、防腐处理；

（4）储罐区、生产装置区、乙烯压缩机房等部位应设置可燃或有毒气体检测报警仪，可燃和有毒气体检测系统可与DCS系统进行实时数据通讯，在DCS操作站可以对多区域的可燃或有毒气体检测系统的报警及状态信号进行监视，以在第一时间发现和处置事故。

8.11.4 自动控制设计安全防范措施

（1）采用DCS集散控制系统，生产过程的操作参数（温度、压力、流量、液位等）全部进入DCS系统，重要的控制参数设置安全报警联锁系统，保证生产装置的安全。系统应包含重要信号报警系统以及紧急切断按钮操作台，可以实现各装置的紧急停车。

（2）可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体报警设计标准》（GB/T50493-2019），在装置区、罐区、建筑物等场所）的可燃气体、有毒气体的检测信号，当检测的气体浓度超限时启动警报系统，并产生必要的联锁动作。

（3）储罐设高低位报警，低液连锁停泵系统，开关阀均设有在事故状态下联锁，以确保设备和工作人员的安全。

（4）根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体报警设计标准》（GB/T50493-2019），应在生产装置区和中间罐区分别设置可燃气体和有毒有害气体探测器和报警装置，以便及时检测现场大气中的可燃气体和有毒有害气体浓度，确保安全生产。其中可燃气体的报警低限为25%LEL；有毒有害气体报警低限为车间卫生标准。

8.11.5 电气、电讯安全防范措施

（1）严格按有关爆炸危险场所电气安全规定划分作业场所的火灾危险等级，并选用相应的电气设备和控制仪表，设计相应的防静电和防雷保护装置。

（2）各生产装置根据需要设计双电源或设计备用柴油发电机组，保证安全防护设施和安全检查仪表的用电。

8.11.6 消防及火灾报警系统

消防系统包括水消防和泡沫消防，以及移动式灭火系统；全装置设计各类移动灭火器，负责扑救局部小型火灾。设计火灾报警系统、自动水消防和泡沫消防系统。

8.11.7 安全管理方面
（1）安全管理人员能力应满足相关规定的要求。安全从业人员应持证上岗，应定期对从业人员进行安全知识教育和培训，以提高职工的安全意识和对各种突发事故的应变能力。

（2）严格执行安全设施“三同时”。保证该项目的安全投入，以满足安全生产需要。

（3）建立、健全各项安全生产责任制、安全管理制度及各岗位安全操作规程。

（4）严格执行国家《危险化学品安全管理条例》有关规定。运输人员、装卸人员等应掌握危险化学品运输的安全知识，并经有关部门考核合格后，方可上岗。

（5）压力容器、管道的设计、制造和安装应具有相应的资质。在投产前必须按《特种设备安全监察条例》、《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全管理与监察规定》办理压力容器登记证、使用证等相关证件。

（6）严格按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》编制生产安全事故综合应急预案、重大危险源专项应急预案和各危险目标的现场处置方案。要求预案应具有针对性和可操作性。组织各类相关人员进行应急救援的演练或进行社会联动演练，并不断完善预案。

（7）设置视频监控系统，对重大危险源及主要危险部位进行实时监控。建立重大危险档案并到安全监管部门进行申报、备案。定期对重大危险源进行评估和检测。

（8）检维修作业、危险作业等必须严格执行检维修规程、危险作业许可制度，制定方案，严格清洗、堵、盲、拆卸、取样分析、监护等规程。

（9）应按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3103-2008），建立安全标准化体系，严格按照标准化运行。根据《危险化学品登记管理办法》（国家安监总局令第53号），依法进行危险化学品登记，建立危险化学品档案。

（10）凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的地方，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；配备有毒物料及易燃、易爆物料设备、输送管道及阀门开关的标识、厂区设风向标等。

（11）及时更新应急预案，要求预案应具有可操作性。定期组织各类相关人员进行应急救援的演练或进行社会联动演练，并不断完善预案。

8.11.8 次/伴生污染防治措施

发生火灾后，首先要进行灭火，降低着火时间，减少燃烧产物对环境空气造成的影响；事故救援过程中产生的喷淋废水和消防废水应引入装置区消防废水收集池暂时收集，然后分批进入污水处理系统处理达标后排放；其它废灭火剂、拦截、堵漏材料等在事故排放后统一收集送有资质单位进行处理。

8.11.9 依托川维化工现有的风险防范措施
（1）依托川维化工老区建有黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故。

（2）防范污染长江三峡库区的措施。

（3）依托川维化工老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统（符合消防验收要求）。

8.12 风险应急响应
按照安全生产事故灾难的可控性、严重程度和影响范围，以及化工行业的经验，将厂区可能发生的事故按照其影响范围划分为如下三级，见表8-37。

表8-37    应急响应分级表

	级别
	三级
	二级
	一级

	响应部门
	本部门
	多于一个
	所有部门

	应急资源
	本部门可正常利用*
	多于一个
	所有资源

	现场指挥部
	设在本部门
	统一协调
	广泛整合

	波及范围
	本部门区域
	公司内
	公司周边社会区域

	应急启动权限
	应急救援总指挥

	警报范围
	本部门
	全公司
	公司及周边区域

	事故控制
	本部门可控制
	公司可控制
	需要外界力量


*注：“本部门可正常利用”是指在该部门权力范围内通常可利用的应急资源（包括人力、物力等），或其它需增援的资源由本部门负责联系可解决。

① 三级预案启动条件

三级预案为车间级事故预案，即事故出现在厂区的某个生产单元，影响到局部地区，但限制在单独的装置区域内。只需要调度本部门的力量和应急资源就能够处置的突发事件。

② 二级预案启动条件

二级预案企业级事故预案，即事故限制在厂区内的现场周边地区，影响到相邻的生产单元；可能造成较大经济损失或较为严重生态破坏，需要调动多个有关部门力量及应急资源进行联合处置的突发事件。

③ 一级预案启动条件

一级预案社会级预案，即事故超出了厂区的范围，或者产生连锁反应，影响事故现场之外的周围地区；可能造成重大经济损失和严重生态破坏，需要请求外界力量及应急资源进行联合处置的突发事件。可立即拨打110或120，联动政府请求立即派外部支援力量，同时疏散周边居民。

项目装置区设置在线易燃、易爆及有毒气体及可燃气体探测报警设备，在关键部位配备应急响应使用的空气站和全套个人防护用品，在厂区显著位置设置风向标。相关人员配备防爆无线对讲机，厂区内设警报系统和公共广播系统。严格控制并登记出入生产区域和防爆区域的人员和车辆，厂区内各区域设立明显的警示标志和紧急疏散点。
事故评估应从事故范围内的危险源数量、特性及可能引起的后果，按（潜在）事故危险的性质、规模、后果及对周围环境的影响确定其危险度，企业可利用的救援力量等做全面分析，进行科学评估。事故发生初期，由调度室做事故评估；现场指挥部成立后，由应急救援领导小组对事故进行评估、指挥应急行动。

8.13 应急环境监测

（1）应急监测方案

风险事故发生后，应急处理监测组负责出警、监测、报告工作。出警是指接到受理中心通知后立即组织人员、携带监测和防护等装备赶赴现场。监测是指按应急监测规范对污染源和周围环境质量进行布点采样监测，并根据监测结果和结合现场调查情况、气象、水文、地形情况的综合分析结果，确定污染种类、污染范围、污染程度、发展趋势及可能造成的影响等。报告是指及时向指挥部汇报和向查处组通报现场监测和综合分析的情况。

在发生污染事故性排放时，应及时组织对相关排放点进行监测和跟踪。若发生事故，应根据事故波及范围确定监测方案，监测人员应在有必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。此外，监测方案应根据事故的具体情况由指挥部作调整和安排。本评价仅提出原则要求，见表8-38。
表8-38    应急监测方案

	类别
	事故点
	监测点
	监测频率
	监测污染物

	环境空气
	装置区、罐区
	周围敏感目标处（如居民、学校、医院等）布设
	事故初期，采样 1 次/15min；随 后根据空气中有害物浓度降低 监测频率，按 1h、2h 等采样。
	由泄漏的物质决定，主要有甲醇、醋酸乙烯、乙烯、非甲烷总烃

	地表水
	事故废水进入水体
	泄漏物质进入水体处上游100m~下游2000m设置4个监控断面，分别为上游100m，下游500m，下游1000m，下游2000m。
	事故初期，采样 1 次/15min；随 后根据空气中物质浓度降低监 测频率，按 1h、2h等采样
	由泄漏的物质决定，主要有COD等；

	土壤
	泄露点
	事故后期应对污染的土壤、生物进行环境影响评估
	
	


（2）区域应急监测能力

风险事故发生后，应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，若本单位监测能力不够，应立即请求长寿区环境监测站或重庆市生态监测中心站支援。

长寿区环境监测站属国家二级环境监测站，通过“双认证”的项目计140 项，现有编制18 名，其中高级工程师4 人、工程师5 人；监测站配备有原子吸收分光光度计2台、气相色谱仪3 台、双道原子荧光分光光度计、离子色谱仪、红外分光测油仪、紫外可见分光光度计、COD 测定仪、DO 测定仪、大气自动采样仪、应急监测设备、监测车等；监测站开展的业务有：气和废气、水和废水、生物、固废、物理等5 大类的环境质量监测、污染源监督性监测、环境污染事故应急监测等。

拟建项目环境事故涉及主要污染因子非甲烷总烃、CO、甲醇等，长寿区环境监测站、重庆市生态监测中心站均具备备应急监测能力，且长寿区环境监测站已经制定了应急监测预案，事故发生后，立即启动预案，并对事故性质与后果进行评估，为指挥部门提供决策数据。
8.13 应急预案
2018年10月29日，中国石化集团重庆川维化工有限公司《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件应急预案》上报重庆市长寿区环境保护局备案，备案编号为“5001152018100009”和“500115-2018-046-H”。本评价要求，项目在建成调试后、完成竣工环境保护验收之前，应根据项目建设内容，对突发环境事件应急预案相关章节进行修订。
8.14 与园区风险防范体系的衔接

在项目投入运营后，从以下几个方面作好项目应急预案和园区风险防范体系的衔接及应急响应联动。

① 应急组织指挥体系的衔接

在应急预案体系中，企业指挥体系应考虑与园区指挥体系形成衔接，企业应急预案中应增加园区相关部门及其负责人的联系方式，以便及时联系。同时，园区也应建立突发环境事件时可提供救援装备的企业单位负责人员及其联系方式。在突发环境事件发生时，方便园区和企业应急指挥机构衔接，统一进行指挥调度。

②应急资源和装备的衔接

园区和企业在应急资源和装备等的调度与配置方面形成有效的衔接。园区应急指挥机构应当掌握企业具备的应急资源和装备，并有权在突发环境事件发生后，对其进行组织调度与配置。

③应急救援队伍的衔接

园区和企业在应急救援队伍方面形成衔接。园区应负责检查并掌握企业应急救援队伍的建设、培训和演练情况。同时园区应当提出规划，确保园区救援队伍符合园区的风险特点。

④宣传、培训和演练的衔接

园区和企业应急宣传、培训和演练的衔接等方面形成衔接。企业应急机构每年至少应该组织一次突发环境事件应急演练。园区和企业应根据实际情况共同组织应急预案演练。

8.15 环境风险评价结论

（1）项目危险因素

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并结合根据工程分析结果，识别出拟建项目涉及的风险物质为甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、氢氧化钠等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定识别，拟建项目危险物质Q值＞100，企业生产工艺属于M4，项目危险物质及工艺系统危险性为P3。

（2）环境敏感性

根据环境保护目标调查，判定大气环境敏感程度为 E2；地表水环境敏感程度为E2，属环境中度敏感区；地下水环境敏感程度分级为E3，属环境低度敏感区。

（3）事故环境影响

在假定醋酸乙烯储罐发生泄露事故情景下，在最不利气象条件下，醋酸乙烯泄漏事故无超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离；醋酸乙烯泄漏发生火灾或爆炸事故时，次生污染物CO无超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离。

预测结果显示，项目在非正常状况下废水中和池（以COD计）在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，污染物向下游迁移距离为26.5m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游12.3m处；在第1000天时，污染物向下游迁移距离分别为113m，污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游66.5m处；在第20年时，污染物向下游迁移距离分别为499.7m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游366.4m处。因此，项目20年营运期内，非正常工况泄漏后污染物最大影响范围为下游499.7m，超标范围在366.4m。

根据评价范围敏感点排查可知，评价范围内居民、农户均饮用城市自来水，且均距建设项目场地较远。因此，即使发生渗漏情况，也基本不会对周边居民用水产生影响。事故状态下，下游地下水中COD浓度有超标现象，因而运行过程中，建设单位应严格做好地下水防渗措施，建设地下水监测系统，提高地下水环境污染风险防范能力。

在采取合理的管控措施情况下，拟建项目地下水环境的影响较小，可接受。

（4）风险防范措施和应急预案

项目在建成调试运行后、完成竣工环境保护验收之前，应根据项目建设内容，对突发环境事件应急预案相关章节进行修订。当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。但在采取有效风险防范措施和应急预案后，风险处于环境可接受的水平。

（5）环境风险评价自查表

环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	甲醇
	醋酸乙烯
	醋酸甲酯
	乙烯
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	44913
	16051
	2624
	176.3
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数 0  人
	5km范围内人口数 >1万人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	  0人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2(
	F3□

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1(
	S2(
	S3□

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3(

	
	
	
	包气带防污性能
	D1(
	D2(
	D3□

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100(

	
	M值
	M1(
	M2□
	M3□
	M4(

	
	P值
	P1(
	P2□
	P3(
	P4(

	环境敏感程度
	大气
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地表水
	E1(
	E2(
	E3(

	
	地下水
	E1(
	E2 (
	E3(

	环境风险潜势
	IV+(
	IV(
	III(
	II(
	I□

	评价等级
	一级(
	二级(
	三级(
	简单分析□

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害(
	易燃易爆(

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放(

	
	影响途径
	大气(
	地表水(
	地下水(

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法(
	经验估算法 (
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB(
	AFTOX(
	其他□

	
	
	预测结果
	醋酸乙烯大气毒性终点浓度-1  最大影响范围0m

醋酸乙烯大气毒性终点浓度-2  最大影响范围0m

	
	
	
	伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度-1  最大影响范围0m

伴生/次生污染物CO大气毒性终点浓度-2  最大影响范围0m

	
	地表水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	地下水
	最近环境敏感目标      ，到达时间      h

	
	
	最近环境敏感目标      ，到达时间      d

	重点风险

防范措施
	1、储罐设有氮封、安全阀、呼吸阀；罐区设有防火堤、消防喷淋水和泡沫、降温喷淋水；

2、工艺装置区设置截污沟、20cm高事故围堰，并采取防腐防渗处理，并与事故废水收集系统链接；

3、工艺装置仪表系统采用防泄漏、防堵塞、腐蚀仪器仪表；装置区设有物料进料控制和紧急停车系统，控制系统采用高灵敏度在线分析仪表和可燃气体报警、切断系统组成，在线仪表与DCS、故障安全控制系统连接，异常情况可超限报警、自动保护切断、并自动充氮气进行保护；

4、新建可燃气、有毒有害气体检测系统GDS；

5、分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

6、根据项目建设内容修订应急预案。

7、按要求配备消防器材、应急物质（灭火器、消防沙等）。

依托现有风险防范措施：

8、黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等，事故状态下废水进入事故池，送污水处理场处理达标后排放环境。

9、老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统；

10、防范污染长江三峡库区的措施。

	评价结论与建议
	采取上述措施后，拟建项目环境风险可控。

	注：“□”为勾选项；“_____”为填写项。


9 建设项目碳排放分析

9.1 碳排放现状调查与评价

根据川维化工2020年度碳排放调查报告可知企业2020年度碳排放总量为434万吨。川维化工是首批加入重庆市碳交易市场的重点管理企业，也是重庆市碳市场重点控排企业。

近年来，川维化工公司不断加强碳资产管理，认真落实地方政府和集团公司碳排放管理要求，大力推进绿色企业行动计划，加强碳源管理和设备技术改造，淘汰落后产能、化解过剩产能、优化存量产能，推动能源资源合理配置和高效利用，努力提高资源综合利用效率，有效地减少了碳排放总量。

9.2碳排放预测
（1）核算边界

以企业法人为边界，核算和报告边界内所有生产设施产生的温室气体排放。生产设施范围包括直接生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统，其中辅助生产系统包括动力、供电、供水、化验、机修、库房、运输等，附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位（如职工食堂、车间浴室、保健站等）。

（2）排放源和气体种类

建设项目建设项目碳排放源识别见下表：

表9-1   建设项目碳排放源识别表

	排放类型
	设施举例
	温室气体种类

	
	
	CO2
	CH4
	N2O
	HFCs
	PFCs
	SF6

	直接排放
	燃料燃烧
	EVOH火炬等
	√
	
	
	
	
	

	间接排放
	净调入电力和热力
	电力和蒸汽
	√
	
	
	
	
	


碳排放总量计算见公式（1）：

AE总= AE燃料燃烧+ AE工业生产过程+ AE净调入电力和热力……..（1）

式中：

AE总—碳排放总量（tCO2e）；

AE燃料燃烧—燃料燃烧碳排放量（tCO2e）；

AE工业生产过程—工业生产过程碳排放量（tCO2e）；

AE净调入电力和热力—净调入电力和热力消耗碳排放总量（tCO2e）。

（3）核算方法
① 燃料燃烧碳排放量核算公式：
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式中，

Eco2燃烧——为企业边界内化石燃料燃烧CO,排放量，单位为吨；

i为化石燃料的种类;

ADi——为化石燃料品种i明确用作燃料燃烧的消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对气体燃料以万Nm2为单位；

CCi——为化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；参考《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》GB/T 32151.10-2015，天然气低位发热量389.31GJ/万Nm3，天然气CCi取15.3×10-3 tCO2/GJ，液体燃料0.55吨碳/吨燃料。
OFi为化石燃料i的碳氧化率，单位为%，根据《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015），天然气取0.99，液体燃料取0.98。

根据火炬系统天然气消耗量为5Nm3/h，工艺不凝气、驰放气等液体燃料52.96kg/h。项目燃料燃烧碳排放核算见下表。

表9-1   燃料燃烧碳排放情况一览表

	项目
	ADi
	CCi
	OFi
	Eco2（吨）

	天然气
	1557.24GJ（4.0万Nm3）
	15.3×10-3 tCO2/GJ
	0.99
	23.8

	液体燃料
	423.68.t/a
	0.55
	0.98
	837.3

	合计
	
	
	
	861.1


② 电力和热力消耗碳排放
电力消费引起的CO2排放以及净购入的热力消费引起的CO2排放分别按公式（1）和（2）计算：
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    （1）
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      （2）

式中，

Eco2净电为企业净购入的电力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2;

Eco2净热为企业净购入的热力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2;

AD电力为企业净购入的电力消费，单位为MWh;

AD电力为企业净购入的热力消费，单位为GJ(百万千焦);

EF电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO/MWh;

EFs热力为热力供应的CO2排放因子，单位为吨CO/GJ。

EF电采用国家最新发布值，取值来源于《2012年中国区域电网平均CO2排放因子》的华中区域电网平均CO2排放因子，即EF电力=0.5257tCO2/MWh；

EF热力取值为0.11tCO2/GJ，数据参考《温室气体排放核算与报告要求 第10部分：化工生产企业》（GB/T 32151.10-2015）。
电力和热力的碳排放量见表9-1。

表9-2   电力、热力的碳排放核算一览表
	项目
	AD
	EF
	Eco2（吨）

	电力
	3.028×104MWh（3785kw·h/h）
	0.5257tCO2/MWh
	15918.2

	热力（蒸汽）
	685264GJ（39.t/a）
	0.11tCO2/GJ
	75379.0

	合计
	
	
	91297.2


碳排放总量AE总为92158.3吨CO2。

9.3 碳减排潜力分析及建议

9.3.1 碳减排潜力分析
项目主要生产设施、设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后生产工艺装备及《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》中的淘汰落后设备，符合清洁生产要求。

项目的碳排放源主要包括燃料燃烧排放（天然气）、电力、热力排放，根据碳排放核算分析，对碳排放结果影响最大的为电力、热力排放。评价建议可以进一步开展节能评估、清洁生产审核工作，挖掘节能减排潜力，进一步完善生产管理，降低单位产品综合能耗，以达到二氧化碳的减排效果。
9.3.2 建议
为规范企业碳管理工作，建议企业建立碳排放管理工作体系；
根据《中国发电企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、《中国化工生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》开展碳排放核查，并规范相关管理工作，企业碳排放报告存档时间宜与《企业碳排放核查工作规范》 DB50/T 700对于核查机构记录保存时间要求保持一致，不低于5年。
10 环境保护措施及其可行性论证

10.1 施工期环境保护措施及可行性分析

10.1.1 大气污染防治措施

施工单位必须严格执行《重庆市大气污染防治条例》（重庆市人大常委会公告〔2017〕第9号）、《重庆市环境保护条例》（重庆市人大常委会公告〔2017〕第11号）的相关要求，为减轻施工扬尘对大气环境的影响，在施工过程中，施工单位应做到合理组织施工，文明施工。及时安排人员进行清扫作业，尽量采用湿式作业方式，撒漏物质采用密封车辆运输等措施，施工作业期间高应关闭门窗；减少施工扬尘对周边环境的影响。对运输产生的二次扬尘，施工过程中应加强进出车辆的清洗和进出道路的清扫工作，以减少物料运输二次扬尘对环境的污染。

在采取上述措施后，施工期的各种废气不会对环境产生不利影响。

10.1.2 废水污染防治措施

（1）施工场区设隔油、沉砂池，施工废水经隔油沉淀后回用（如用于场地的洒水等）；

（2）施工人员生活污水需经川维化工污水处理场后达标排放；

（3）施工场地用水严格管理，贯彻节约用水的原则，尽量降低废水的排放量；

（4）加强施工中油类的管理，减少机械油类的跑、冒、滴、漏；

采取以上措施后，可以有效地做好施工污水的防治，不会导致水环境的污染。

10.1.3噪声防治措施

施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，主要通过合理安排作业时间、采用良好的施工设备、控制运输车辆车速、加强施工期的管理、遵守作业规定等措施来降低施工期的噪声影响。

10.1.4 固体废物防治措施

施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾等。

（1）建筑垃圾运输车辆严格按市政府规定必须加盖，固体废物从收集、清运到弃置实现严格的全过程管理，可有效的防止施工期固体废物对施工区域及城市环境的不利影响。

（2）施工人员的生活垃圾集中收集后交环卫部门统一处置。

（3）非淘汰设备可以交第三方利旧，淘汰类设备应报废处置。废旧仪表电缆、管线、废保温材料交资源回收单位综合利用；

（4）拆除过程产生的废润滑油、机油、含油棉纱手套交危废资质单位进行收运和处置。

施工期固体废物经妥善处理后对环境影响小。

10.2 营运期环境保护措施及可行性分析

10.2.1 废气污染防治及可行性分析

（1）工艺不凝气（G1、G2），聚合反应釜驰放气G4：

工艺不凝气（G1、G2），聚合反应釜驰放气（G4）送入EVOH树脂装置新建火炬系统燃烧后高空排放，不凝气中的挥发性有机物基本上燃烧掉，燃烧后主要二氧化碳、一氧化碳等。

（2）各储罐大小呼吸口废气VOCs：

各储罐呼吸口一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用+一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%，水50%）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取95%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。

（3）G3 干燥废气

干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。VOCs、甲醇去除效率约为85%。

冷凝+高效喷淋塔可行性分析
①冷凝

冷凝器属于换热器的一种，主要功能是把气体或蒸汽转变成液体。在冷凝器中，列管冷凝器是最为常见的换热器，主要有立式和卧式，其中立式设备垂直安装占地面积小，其主要特点是冷流体从设备管程自上而下直流而下，流量大、流速高、传热系数较高、传热面积大、传热作用好，广泛用于化工行业，效果显著。

列管式冷凝器也可以叫列管式冷却器，又叫壳管式冷却器，分为管程和壳程，在管内流动的液体行径为管程，在管外流动的液体其行径为壳程，管束的壁面即为传热面，当管束与壳体温度差超过50℃时，冷凝效果为佳。拟建项目选用高效立式列管冷凝器，采用-7℃冷冻水（甲醇、水混合液）作为载冷剂，其中酸性有机气体选用石墨冷凝器，一般有机废气选用不锈钢冷凝器。

高效立式列管冷凝器包括立式圆柱形壳体，壳体的内部沿径向平行排布设置有数根换热管形成管束，壳体的顶端设置有冷流体进口，壳体的底端设置有冷流体出口，壳体的侧壁上端设置有介质蒸汽进口，壳体的侧壁下端设置有介质液体出口，与管束垂直等间距设置有水平折流板，折流板的一端设置有垂直排布的液体挡板，水平折流板的另一端设置有液体导管，相邻折流板上的液体挡板和液体导管呈交错排布设置，液体挡板、折流板和液体导管连接形成的结构将壳体内部间隔为介质液体流道和介质蒸汽通道。该结构尤其适用于立式且冷凝介质在壳程循环的列管冷凝器，提高了液体的排出速度，降低了下侧换热管的凝膜厚度，大大提高了下侧换热管的冷凝传热效率，从而提高了冷凝效率，对大型立式列管冷凝器的效率提高尤其明显。

②高效喷淋塔

常用废气洗涤塔有填料塔和板式塔两类，拟建项目采用的洗塔均选择填料喷淋塔，填料塔属于微分接触逆流操作，混合气体由塔底气体入口进入塔体，自下而上穿过填料层，最后从塔顶排出。吸收剂由塔顶通过液体分布器，均匀地喷淋到填料层中沿填料层表面向下流动，直至塔底。由于上升气流与下降吸收剂在填料层中不断接触，上升气流中溶质浓度愈来愈低，到塔顶时达到吸收要求排出塔外。通过对填料层及塔体进行技术参数上的优化，废气引入洗涤塔经过填料层，与吸收液（醋酸+水或者甲醇+水）进行气液两相充分接触，吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。洗涤塔喷头采用螺旋无堵塞式喷头，喷头材质为陶瓷，有效防止运行时喷头堵塞和腐蚀。塔体内喷头下部设置均流板，利于循环吸收液均匀喷洒在填料表面上。洗涤塔体为一体结构，法兰连接等连接方式无渗液、漏液、漏风现象，塔体具有很好的机械强度，运行平稳。该塔结构简单、能耗低、净化效率高和适用范围广，能有效去除废气中有机污染物。

拟建项目废气量小，且污染物浓度较高，对于该类有机废气鼓励采用回收方式进行有机废气的治理，采用深度冷凝+二级高效喷淋塔可有效回收和控制污染物的排放，根据目前运行案例统计去除效率来看，采用深度冷凝+二级高效喷淋吸收有机污染物去除效率在95%以上，可以确保污染物稳定达标排放。
因此，本项目废气处理措施在技术、经济上均是可行的。

（3）工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs

定期开展《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR），属于《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)中设备与管线组件推荐可行污染防治技术。
10.2.2 废水污染防治措施及可行性分析
（1）废水管线及排放去向
拟建项目生产过程产生的生产废水中经老区装置区现有的污水管网收集后排入川维化工水处理场处理达标后排放。目前，川维化工污水处理场排口和清净下水排口均已按照相关要求进行了规整，且安装了COD、氨氮、pH 值及流量的在线监测仪，在线监测信息与重庆市环境保护局实行了联网。
（2）废水管线明管化
生产装置区内废水管线已为架设在地面管廊，生产装置区废水经污水管网收集至川维化工污水处理场。

（3）川维化工污水处理场基本情况

川维化工生产区由新生产区和老生产区组成，老生产区、新区内产生的污废水进入污水处理场处理；包括两套处理系统，分别为第一污水处理系统设计处理能力28800m3/d，第二污水处理系统设计处理能力12000m3/d。

（4）川维化工污水处理场外排废水执行标准及时段

废水均经川维化工污水处理场处理达标后由污水处理场2#排口排放。

川维化工第一污水处理场外排废水2017 年7 月1 日后执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571－2015）表1 中直接排放限值。

（5）第一污水处理系统出水水质现状达标效果

川维污水处理场安装有在线监测仪，监测仪并网与重庆市环保局监管单位连接，为保证稳定达标排放，污水场出水之前先进入监护池，分两格，每格900m3 共计1800m3容积，保证出水100%做到达标排放。根据《长寿经济技术开发区晏家组团控制性详细规划环境影响报告书》中预测了川维污水处理场排水对长江水质的影响，其中的预测情景为：川维化工废水排放量38091.39m3/d（约合1587m3/h）、COD：60mg/L，预测结果显示川维化工废水排放口及下游2000m 内COD 浓度均能满足环境质量标准要求。

综上所述，川维化工水处理场处理规模及处理工艺能满足要求，据此分析，项目废水处理措施从经济、技术及环保角度可行。

10.2.3 噪声防治措施及可行性分析

（1）噪声源情况

营运期噪声主要来源于设备运行噪声，包括反应釜、树脂成型机、干燥机、各类泵及乙烯压缩机，声压级约为70~85B（A）。

（2）治理措施及其可行性

① 设备选型时尽量选用同类设备中的低噪声设备；

② 噪声设备进行合理布置；

③ 设置消声器；

④ 采取减振、隔震，建筑隔声等措施；

采取以上降噪措施，可保证厂界噪声低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（3 类）限值。

10.2.4 固体废弃物处置措施及可行性分析

川维化工新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。

1.一座甲类危废暂存库：单层建筑、占地面积约228m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存废油漆桶、废电池、铅蓄电池、废化学试剂及辅料等甲类危废物；

2.一座乙类危废暂存库：单层建筑、占地面积约926m2，结构形式为门式刚架结构，轻型钢屋盖；分区储存离子交换树脂、铜锌镍钯催化剂、活性炭，废单乙醇胺，废润滑油桶等乙、丙类危废物，并设置相关工具和应急物资库；

3.危险废物暂存场建有“四防”措施，设置有截流沟、事故池；配套建有气体收集及治理实施，消除屋檐漏水、现场视频监控及可燃气体监测报警等。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）标准中关于危险废物贮存场的相关要求。

拟建项目产生危险废物类别为废填料（分子筛）S1、事故排放废液S2、废弃的含油抹布、劳保用品S4临时暂存川维化工新区现有的危险废物暂存场，并定期交危险废物资质单位进行收运、处置。

根据调查了解，川维化工新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。项目产生未新增危险废物种类，且产生量较小，与暂存场内暂存危废相容，性质相似。因此依托川维化工新区现有的危险废物暂存场可行。
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，评价提出以下要求：

① 按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，加上标签，由专人负责管理。

② 危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

③ 作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

④ 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

⑤ 根据危废的种类、性质分区布置，分别放置固态危险废物和液态危险废物，要求分区间采取隔挡措施，防止两种废物混杂，液态废物应采用桶装等密闭包装方式，避免产生臭味，贮存容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）中相关要求。

（2）危险废物包装

拟建项目各类危废均满足《危险废物贮存污染控制标准》中“4.4 必须将危险废物装入容器内”、“4.5 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装”“4.6 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装”等危险废物包装要求；本项目危废主要为各种蒸馏残液、残渣和滤渣等，经密封包装后存于危废暂存间，满足“4.3 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放”的要求；而项目危废可能会有有机废气挥发的危险废物，本项目采用密封包装后储存于危废暂存间内也符合《危险废物贮存污染控制标准》中相关要求。

（3）危险废物转移控制措施

① 企业应按国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，厂内暂存时间不得超过1 年。

② 在交有资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查。危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

③ 所有废物收集和封装容器应得到接收企业及当地环保部门的认可。

④ 应指定专人负责固废和残液的收集、贮运管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。

⑤ 收运车应采用密闭运输方式，防止外泄。

⑥ 建设单位与处置单位对危险废物交接时，应按危废联单制管理要求，交接运输，要求交接和运输过程皆处于环境行政主管部门的监控之下进行。

⑦ 危险废物运输符合《危险废物收集贮存运输技术规范》相关要求。

采取以上措施后，拟建项目产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。

10.2.5 地下水污染防治措施分析
地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。针对本项目产污特征及与地下水环境相关要素，提出以下保护措施：

（1）源头防控措施

拟建项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物已采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，废水、初期雨水等收集并经过处理后达标排放；生产废水、物料输送等管线敷设“可视化”，即管道地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）污染防治区划分

根据拟建项目工艺特点和所处区域级部位，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中污染分区标准，将项目建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

重点污染防治区：工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房等。
一般污染防治区：乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房、制冷系统罐区及泵站、螺杆压缩机房等。

非污染防治区：主要指没有污染物泄漏的区域或部位，不会对地下水环境造成污染，如综合楼、厂区道路、消防水池、循环水站、综合楼、绿化区等，划为非污染防控区。包括装置变配电室、总变配电室。

（3）分区防渗措施

① 防渗依据及标准

重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求进行分析。

一般防治区按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（18599-2001）等相关要求进行分析。

② 防渗基本要求

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，设备、管道、构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；污染防治区地面应坡向排水口或排水沟；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），拟建项目危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

一般污染防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm 的砂石层。

按照国家环保总局环函[2006]176 号文关于“在设计上实现厂内污水管线地上化”以及《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26 号）要求，输送含有污染物的管道尽可能地上敷设，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。排水管道采用防腐蚀、防渗材料，设置管道保护沟，保护沟全部硬化和防渗处理，偶然发生的管道爆裂事故排放的少量污水能够在保护沟收集暂存。

拟建项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取了相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，废水、初期雨水等集中收集并经厂内污水处理站处理后达标排放；生产废水、液体物料输送等管线敷设“可视化”；对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，对涉及腐蚀性污染物的污染区地面进行防腐蚀处理，可有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

（4）地下水环境监测与应急治理措施

拟建项目应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

拟建项目在厂区上游、下游和厂区下游位置分别设置地下水监控井，分别为厂区地下水环境影响背景值监控井、下游污染扩散监控井和跟踪监测井。

监测因子：pH 值、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮。

监测频率：1 次/年。

应急治理措施：

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置浅井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

管理要求：拟建项目各防治区均按照设计规范建设，满足防渗要求。设施建设完成后，应安排专人定期检查各设施的防渗情况，出现破损应及时修复，避免出现污染物渗漏的情况。

10.2.6 土壤污染防治措施分析

（1）源头控制措施

从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。

保证各废气处理措施运行良好，可有效降低酸性有机废气对环境的排放，降低大气沉降对土壤的影响。

从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内现有的废水收集池、事故池进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。

（2）过程控制措施

从大气沉降、地面漫流、入渗三个途径进行控制。

① 涉及大气沉降影响的

拟建项目厂区范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。

② 涉及地面漫流影响的

拟建项目厂区内设置废水三级防控，生产装置区、储罐区设置围堰，装置区、危废暂存场等设置地沟和收集井，一旦发生泄漏，泄漏物料可被截流在收集井/围堰内，若收集井/围堰能力不够，可通过管道输送至厂区事故池，然后分批泵入污水处理装置进行处理直至达标后排放；设置雨水管网、清下水管网和雨污切换阀，保证可能受污染的雨排水截留至厂内事故水池。全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流，进入土壤。

③ 涉及入渗途径影响的

分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。具体防渗要求参照“地下水分区防渗措施”。

（3）跟踪监测计划

对厂区土壤定期检测，发现土壤污染时，及时查找污水泄漏源防治污水的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）要求，拟建项目属于二级评价，应每5 年内开展1 次跟踪监测。土壤跟踪监测计划监测布点见表10-1。

表10-1   土壤跟踪监测布点一览表

	序号
	监测点位
	样品要求
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	EVOH 树脂装置
	柱状样0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样
	甲醇、石油烃
	项目投产后每 5年监测 1 次
	土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） (GB36600—2018)

	2
	罐区
	
	甲醇、石油烃
	
	


上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂内安全环保部门汇报，对应常规监测数据应进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发生异常或发生事故，立即启动应急预案，加密监测频次，改为每天监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施控制土壤污染，并使污染得到治理。

10.3 环保投资
拟建项目污染防治措施及环境保护投资估算见表9-2。

表10-2   拟建项目环保投资估算表

	分类
	污染类型
	环境保护措施
	治理投资（万元）
	备注

	废水
	生产废水
	新建废水集输系统、废水收集池、初期雨水收集池，依托现有的污水收集管网，送至川维化工现有的污水处理场处理达标后排放长江。
	200
	新建+依托

	废气
	工艺不凝气G1/G2，聚合反应釜驰放气G4
	送新建EVOH高架火炬系统燃烧。
	80
	新建

	
	罐区大小呼吸废气
	各储罐呼吸口一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用+一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%，水50%）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取90%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。
	35
	新建

	
	G4干燥废气
	干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。VOCs、甲醇去除效率约为85%。
	15
	新建

	
	工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs
	按照要求定期开展《挥发性有机物泄漏检测与修复》（LDAR）
	10
	新建

	噪声
	设备
	隔声、消声、减振、吸声。
	15
	新建

	固体废物
	一般固废
	废EVOH树脂交回收单位回收综合利用。
	0
	

	
	危险废物
	依托新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。定期交危废资质单位收运、处置。
	5
	/

	
	生活垃圾
	分类收集，交园区环卫收运、处置。
	2.0
	

	地下水
	分区防渗、跟踪监测
	分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能；

在厂区上游、下游和厂区内废硫酸装置附近共设置三个跟踪监测点位。
	62.28
	新建

	环境风险
	/
	1、储罐设有氮封、安全阀、呼吸阀；罐区设有防火堤、消防喷淋水和泡沫、降温喷淋水；

2、工艺装置区设置截污沟、20cm高事故围堰，并采取防腐防渗处理，并与事故废水收集系统链接；

3、工艺装置仪表系统采用防泄漏、防堵塞、腐蚀仪器仪表；装置区设有物料进料控制和紧急停车系统，控制系统采用高灵敏度在线分析仪表和可燃气体报警、切断系统组成，在线仪表与DCS、故障安全控制系统连接，异常情况可超限报警、自动保护切断、并自动充氮气进行保护；

4、新建可燃气、有毒有害气体检测系统GDS，；

5、分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

6、根据项目建设内容修订应急预案。

7、按要求配备消防器材、应急物质（灭火器、消防沙等）。

依托现有风险防范措施：

1、 、黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等，事故状态下废水进入事故池，送污水处理场处理达标后排放环境。

2、 老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统；

3、 防范污染长江三峡库区的措施。
	220
	新建+依托

	其他
	/
	应急预案、应急演练；

执行“三同时”制度并达到相关环保要求；

建立环境管理机构与制度；

按当地环保部门相关规定申报环保手续；
	56
	

	合计
	/
	/
	700.28
	


10 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析，就是估算某一项目所引起环境影响的经济价值，并将环境影响的价值纳入项目的经济分析（即费用效益分析）中去，以判断这些环境影响对该项目的可行性会产生多大的影响。对负面的影响，估算出的是环境成本；对正面的影响，估算出的是环境效益。

环境影响经济损益分析是通过核算建设项目拟投入的环保投资和所能收到的环保效益，比较其大小，以评估建设项目环保投资的经济价值，使建设项目设计更加合理、更加完善。

本评价采用费用—效益法，分析比较拟建项目的环保费用与环保效益的大小。

10.1 环保设施投资

拟建项目工程投资56309万元，环保投资700.28万，占总投资比例1.27%。

10.2 经济效益分析

本项目建成后，预计可实现年均营业收入60000万元（不含税），项目全部投资内部收益率：15.54%（税后）；19.4%（税前）；将为企业和社会带来良好的投资回报。项目主要技术经济指标均大于行业基准收益率，财务净现值远大于零，表明项目具有良好的经济效益和抗风险能力。
10.3 社会效益分析

本项目能够充分利用和依托川维化工技术优势，同时依托企业现有相关配套设施的规模优势，能够提高企业设备利用率，减少项目投资金额，以市场为导向从供给侧实行改革。

10.4 环境经济损益分析

10.4.1环境保护费用

本项目环保费用由一次性投资和运行费用两部分组成。

（1）环保投资

项目环保投资700.28万元，主要用于废气、噪声的治理以及环境风险防护等。环保设施使用寿命按15年计算，则每年环保投资约46.68万元。

（2）运行费用

本项目环保运行费用是为充分保障环保设施的效率、维持其正常运行而发生的费用，主要包括人工费、水电费、维护费、设备折旧费等。根据企业实际运行情况，经核算，环保设施每年运行费用约为5万元。

通过以上估算可知，本项目每年环保投资和运行费用每年为51.68万元。

10.4.2环保效益

拟建装置的环境保护效益就是指环境污染控制投资费用所能获取的效益，它一般包括直接经济效益和间接经济效益。

（1）直接经济效益

直接经济效益是环保设施投资所能提供的产品价值。就本项目而言，直接经济效益主要为环保设施回收醋酸甲酯、甲醇、VAC等，本项目环保措施直接经济效益约0.9万元/年

（2）间接经济效益

间接经济效益是指环保设施实施后所产生的社会效益，包括环境污染所造成损失的减少、人体健康水平的提高、污染达标后免交的排污费、罚款、赔偿费等。但大部分效益难以用货币量化。

本项目产生的废气主要有非甲烷总烃、甲醇等，如果不对其进行处理，则将造成周围大气环境质量恶化，影响人群身体健康；废水不进行处理直接排放，终将造成水质恶化，甚至有可能危及人体生命安全；噪声若不治理将会对环境造成污染并对人群健康造成危害。尽管这些影响难以用货币量化，但危害很大。

对本项目而言，可以量化的间接经济损失为废气、废水、危险废物和噪声经治理后而减交的排污费。按前述工程分析核算的排污量，结合2003年7月1日起施行的《排污费征收标准及计算办法》，计算出本项目实施相应的污染治理措施后而少交的污染物排污费，根据估算本项目，VOCS排污费取20元/kg，可以量化的间接经济效益为902.1万元/年。

10.4.3环境影响经济损益分析

环保措施产生的效益与环保措施的投资及运行费用之比大于或等于1，则从经济角度考虑，认为环保措施是可行的，否则认为在经济上欠合理。

根据估算年均环保投资费用51.68万元/年，环保效益=0.9+902.1=903万元/年。

效益与费用比＝ 环保效益/环保费用=903/51.68，本项目环境保护措施效益与费用之比为17.5，大于1，表明本项目环保措施在经济上是合理的。

10.5 小结

综上所述，本项目环保投资经济效益明显，同时具有较好的环境效益和社会经济效益，做到了污染物达标排放，减轻了对环境的污染，保护了人群健康。本项目环保投资产生的环境效益和社会效益明显，环保投资是可行、合理和有价值的。

12 环境管理与监测计划

12.1 环境管理制度

川维化工认真履行国家和地方制订的各项法律、法规，环境管理制度建设情况较为完善。近年来，企业致力于各项环保制度的编订、完善与执行工作。根据中国石化集团公司的《企业法人环保责任制》的有关要求，企业在成立了公司HSSE 管委会后，按照《炼油、化工企业HSE 管理体系环保管理内容实施要点》重新修订和完善了环保制度。

川维化工一贯重视职业健康、安全和环保工作。从2003 年开始，企业陆续建立了HSE 体系，2005 年企业HSE 体系进入试运行，2006 年取得ISO14001 环境管理、OHSAS18000 职业健康安全管理等体系的认证证书。每年，企业均接受母公司中石化集团和外部认证机构的各项审查，HSE 体系保持和运行记录良好。通过将职业健康、安全和环保工作有机、紧密地结合，互相促进，企业有效地防范了环境污染事故的发生。

12.1.1 环境管理组织及职责

按国家环保部有关规定，新、扩、改、迁建企业应设置环保管理机构。

建设期：拟建项目由建设单位安排中级技术职务的专职环保人员1~2 人，负责施工期的环境保护工作。

运行期：配备专职或兼职管理干部和专职技术人员1~2 人，统一负责管理、组织、落实、监督企业的环境保护工作。另外，车间设置兼职环保人员。

设立的环境管理机构的主要职责：

（1）制定明确的适合企业特点的环境方针，承诺对自身污染问题的预防，并遵守国家、地方的有关法律、法规等，环境方针应文件化，便于公众获取。

（2）根据制定的环境方针，确定公司各部门各岗位的环境保护目标和可量化的指标，使全体员工参与到环保工作之中。

（3）环保机构和专职人员负责全厂的环保工作，建立环境保护业务管理制度（主要内容包括：环保设备的管理制度；环境监测的管理制度；环境保护考核制度；环境资料统计制度），并实施、落实环境监测制度。

（4）监督检查项目环境保护“三同时”的执行情况，处理污染事故。

（5）负责全公司污染防治及风险防范设施的管理，督促污染防治设施的检修和维护，确保设备正常并高效运行，严禁不达标的污染物外排。

（6）组织和领导企业环境监测工作。

（7）负责全公司环境保护的基础工作和统计工作，建立污染防治和污染源监测档案；按当地环保主管部门的要求按时、准确填报与环保有关的各类报表。

（8）推广应用环境保护先进技术和经验；搞好公司员工的环境保护宣传、教育和技术培训，提高人员素质水平。

（9）负责组织突发事故的应急处理和善后事宜，维护好公众的利益。

（10）企业应每半年或一年进行一次内部评审（内部评审工作可以自己进行， 可请有关部门帮助进行），查漏补缺，提出整改意见，使管理水平不断提高。

（11）按环保主管部门下达的污染物总量控制指标，严格控制污染物排放总量。

（12）时机和条件具备时，应进行ISO14000 的认证，使企业的环境管理工作得到公认。

12.1.2 环保管理台账

企业需要制定相应污染物排放台账管理制度，具体要求如下：

（1）建立污染物排污台账

污染物排放台账内容包括排污单元名称、排污口编号、使用的计量方式、排污口位置等基本信息；记录污染物的产生、排放台账，并纳入厂务公开内容，及时向环境管理部门和周边企业、公众污染物排放和环境管理情况；

（2）建立污染物监测制度

企业应该设置专人定期对污染物排放的排污口进行监测，并记录归档。此外，还要依托社会力量实行监督性监测和检查，定期委托有资质的监测机构对厂界噪声等排放情况开展监督性监测。检查监测结果需要记录归档，并定期向公众公布。

12.1.3 保障计划

企业财务预算应该预设一定的环保基金，用于企业排污的日常监测和环保设施的定期维护，以保障环保设施政策运行，污染物达标排放。

企业还需要建立环境管理人员培训制度：环境管理人员自身环保知识、环境意识和环境管理水平直接关系到公司环境管理工作的开展和效果，公司需不定期对环境管理人员进行培训，使之具备一定的环保知识。

12.2 环境监测计划
为监督拟建项目各污染物排放状况，保证监测数据的代表性和可靠性，对波动幅度大和濒于超标的污染物及新发生的污染物应加强监测，按需要增加检测频率，并及时上报有关环境管理部门，及时提出措施，以保证环保设施的正常运行，同时监督生产安全运行，为控制污染和净化环境提供依据。
12.2.1 环境经常机构及职责
川维化工建有独立的环境监测站一个，设有加热室、水质分析室、大气分析室、仪器分析室、天平室、资料室、库房等，并配备6 名技术人员。该监测站投资规模较大、技术力量较强，于1993 年第一次、2004 年第二次、2009年第三次通过重庆市环保局的资质认证。目前，监测站开展认证的项目有水质中的水和废水采样、pH、COD、SS、CH2O、NH3-N，气体中的空气和废气采样、NOx、SO2、CH2O、TSP，噪声中的厂界环境噪声共12 个；非认证项目包括BOD5、石油类、总氮、总磷。
川维化工环境监测站主要承担全厂环境监测工作，贯彻执行环境监测工作的方针、政策，定期对全厂废水、废气、废渣和噪声等进行监测。此外，保证监测质量、保管监测记录、建立环境标示图、汇总全公司监测数据并及时向有关单位传递信息也是监测站的重要职责。监测站承担的具体监测任务包括川维化工厂内、外排口废水、环境大气、整理排气筒废气以及锅炉烟尘、SO2、NOx和厂界噪声的监测。仪器设备的设置情况如下表所示。
仪器设备的设置情况详见表11-1。

表11-1    川维化工现有主要环境监测仪器设备配置一览表

	序号
	名 称
	型 号
	数 量

	1
	分光光度计
	7230
	4

	2
	分光光度计
	7210
	1

	3
	分析天平
	TG328A
	4

	4
	气相色谱仪
	SC1001
	1

	5
	酸度计
	PHS-3P
	2

	6
	大气采样仪
	GS-3
	7

	7
	粉尘采样仪
	KB-120E
	4

	8
	噪声测量仪
	HS5670X
	1

	9
	烟色仪
	CYG微电脑
	1

	10
	电冰箱
	上菱202
	2

	11
	生化培养箱
	FLRH-250A
	2

	12
	真空泵
	
	2

	13
	空调机
	
	2

	14
	除湿机
	CD-400P
	3

	15
	烟气采样仪
	YQ-2
	1

	16
	环境监测车
	依维柯
	1

	17
	化学分析玻璃仪器
	各种型号
	多套

	18
	石油类
	各种型号
	多套

	19
	硫化物
	各种型号
	多套

	20
	烟气测定仪（含SO2、烟尘、NOx、O2、CO等）
	各种型号
	多套

	21
	便携式有毒气体检测仪/可燃气体检测仪等仪器
	各种型号
	多套


12.2.2 排污口规范化要求

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目排污口提出如下要求：

（1）废气

① 所有废气排气筒应修建平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《固定源废气监测技术规范》（HJT397-2007）要求；采样口必须设置常备电源。

② 排气筒应注明以下内容：标准编号、污染源名称及型号；排放高度、出口直径；排气量、最大允许排放浓度；排放大气污染物的名称、最大允许排放量。

（2）废水

川维化工现有的生产废水管道均可视化，拟建项目依托现有的污水处理场及废水排污口，现有废水排污口为矩形，设置有规范的测量段，便于流量、流速的测量，符合排污口设置规范。

（2）固体废弃物
固体废物堆放场所，必须有防扬散、防流失，防渗漏等防治措施，并按规范设置标志牌。

（3）排污口立标要求

标志牌制作和规格参照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）、《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。

排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌，排污口标志牌是对排污单位排放污染物实施监测采样和监督管理的法定标志。标志牌设置应距污染物排污口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。
12.2.3 排污许可管理要求
根据《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可管理条例》规定，排污单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前，向具有排污许可证核发权限的核发机关申请领取或调整排污许可证。

依法按照环境保护部制定的排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

排污单位在申请排污许可证前，应当将主要申请内容，包括排污单位基本信息、拟申请的许可事项、产排污环节、污染防治设施，通过国家排污许可证管理信息平台或者其他规定途径等便于公众知晓的方式向社会公开。公开时间不得少于5日。

排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的环境保护主管部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。

申请材料应当包括：

（1）排污许可证申请表，主要内容包括：排污单位基本信息，主要生产装置，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准。排污许可证申请表格式见附件。 

（2）有排污单位法定代表人或者实际负责人签字或盖章的承诺书。主要承诺内容包括：对申请材料真实性、合法性、完整性负法律责任；按排污许可证的要求控制污染物排放；按照相关标准规范开展自行监测、台账记录；按时提交执行报告并及时公开相关信息等。

（3）排污单位按照有关要求进行排污口和监测孔规范化设置的情况说明。 

（4）建设项目环境影响评价批复文号，或按照《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》（国办发〔2014〕56号）要求，经地方政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料。

（5）法律法规规定的其他材料。
12.2.4 污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ 947-2018）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》(HJ 853-2017)中重点排污单位的相关要求制定。企业按本方案开展日常监测活动，可根据企业自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可委托其它有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。

（1）监测点、监测项目及监测频率

①废气监测：有组织废气污染源废气处理设施进、出口，监测因子主要有非甲烷总烃、甲醇；无组织排放厂界监测点，厂区上、下风向设监测点，监测因子非甲烷总烃、甲醇。

②废水监测：全厂废水总排口，监测因子pH、COD、SS；雨水排放口pH、COD、ss。

③噪声监测：对各高噪声源进行一次全面普查；厂界噪声监测点设在厂界外1m处，点位1个。监测因子为等效A声级。

（2）监测要求

监测严格按国家现行采样分析方法进行，结合本项目排污特点，对监测地点、项目、频率的建议，见表12-2。

表12-2    污染源监测计划一览表
	类别
	污染源及监测点位
	监测污染物
	监测频次

	废气
	1#排气筒
	废气量

非甲烷总烃b
甲醇
	1次/月

1次/月

1次/半年

	
	2#排气筒
	废气量

非甲烷总烃b
甲醇
	1次/月

1次/月

1次/半年

	
	无组织排放监控点
	非甲烷总烃、甲醇
	1次/季度

	废水
	全厂废水总排口
	流量、pH、COD
	在线监测

	
	
	SS
	1次/周

	
	全厂雨水排口
	pH、COD、氨氮
	在线监测

	噪声
	西厂界外1m 处
	等效连续A声级
	1次/季

	固体废物
	危废废物
	危险废物管理台账
	每年统计1次排放量


12.2.5 环境质量跟踪监测计划
参照《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）中相关要求制定周边环境质量跟踪监测计划。

（1）环境空气质量监测

在厂界外下风向（扇沱村）、上风向（重庆长寿化工园区医院）分别设置1个环境空气质量跟踪监测点，监测因子非甲烷总烃（1次半年）、甲醇等（1次/年）。

（2）地下水跟踪监测

① 监测井

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），跟踪监测可充分利用企业周边水井布设背景监测井和污染控制监测井；监测计划见表11-3。
② 监测频次

地下水跟踪监测频率为每年监测一次。

③监测因子

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合拟建项目特性，地下水水质例行监测项目为：pH 值、总硬度（以CaCO3 计）、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮。

表12-3   地下水环境跟踪监测计划表

	监测点位
	监测位置
	监测点功能
	监测项目
	监测频次

	1#厂区监控井
	厂区内地下水流向下游
	跟踪监测
	pH、总硬度、溶解性 总固体、耗氧量、氨氮、 硝酸盐氮（以氮计）、亚硝酸盐氮。
	1 次/年

	2#背景监控井
	厂区上游园区地下水监控井
	背景监测
	
	

	3#污染扩散监

控井
	厂区下游园区地下水监控井
	污染扩散监测
	
	


（3）土壤环境质量跟踪监测
对厂区土壤定期检测，发现土壤污染时，及时查找污水泄漏源防治污水的进一步下渗，必要时对污染的土壤进行替换或修复。根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）要求，拟建项目属于二级评价，应每5年内开展1 次跟踪监测。土壤跟踪监测计划监测布点见表12-4。

表12-4   土壤跟踪监测布点一览表

	序号
	监测点位
	样品要求
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	1
	EVOH树脂装置
	柱状样0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m分别取样
	甲醇、石油烃
	项目投产后每 5年监测 1 次
	土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行） (GB36600—2018)

	2
	罐区
	
	甲醇、石油烃
	
	


12.2.6 企业环境信息公开

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）要求，建设单位需公开以下信息。（1）公开建设项目开工前的信息。建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址选线、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。（2）公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。（3）公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

另根据《企业事业单位环境信息公开办法》（部令 第31号），公开以下信息。

（1） 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2） 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3） 防治污染设施的建设和运行情况；

（4） 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5） 突发环境事件应急预案；

（6） 其他应当公开的环境信息。

12.2.7 环境应急监测方案

发生风险事故时，由中国石化集团重庆川维化工有限公司环境监测站与长寿区生态环境监测站对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，汲取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。

环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。造成大气污染的事故在事故源的下风向及附近环境保护敏感目标设置监测点，造成水体污染的事故在事故源的下游及下游环境保护敏感目标设置监测断面，进行连续跟踪监测，直至事故解除。

表12-5    应急监测方案

	类别
	事故点
	监测点
	监测频率
	监测污染物

	环境空气
	装置区、罐区
	周围敏感目标处（如居民、学校、医院等）布设
	事故初期，采样 1 次/15min；随 后根据空气中有害物浓度降低 监测频率，按 1h、2h 等采样
	由泄漏的物质决定，主要有甲醇、非甲烷总烃、醋酸乙烯、乙烯等。

	地表水
	事故废水进入水体
	泄漏物质进入水体处上游100m~下游2000m设置4个监控断面，分别为上游100m，下游500m，下游1000m，下游2000m。
	事故初期，采样 1 次/15min；随 后根据空气中物质浓度降低监 测频率，按 1h、2h 等采样
	由泄漏的物质决定，主要有pH、SS、COD、等；

	土壤
	泄露点
	事故后期应对污染的土壤、生物进行环境影响评估
	
	


根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令 第31号）及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号）执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

12.3 竣工环保验收要求及内容
12.3.1竣工环保验收管理要求
根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。建设单位开展竣工环境保护验收条件为：

① 建设项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全；

② 环境保护设施按批准的环境影响报告书和设计要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其污染防治能力适应主体工程的需要；

③ 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准；

④ 具备环境保护设施运转的条件，包括经培训的环境保护设施岗位操作人员的到位、管理制度的建设、原材料、动力的落实等，且符合交付使用的其他条件；

⑤ 外排污染物符合经批准的设计文件和环境影响报告书中提出的总量控制指标要求；

⑥ 环境监测项目、点位、机构设置及人员配备符合环境影响报告书和有关规定的要求；

⑦ 环保投资单列台帐并得到了落实，无环保投诉或环保投诉得到了妥善解决。
12.3.2 竣工验收内容
环境保护措施竣工验收内容及要求，见表11-6。

表11-6    拟建项目环境保护竣工验收一览表
	类别
	污染源
	验收点
	环保措施
	控制污染物
	验收要求
	效果

	大气污染物
	工艺不凝气、聚合反应釜驰放气
	EVOH树脂火炬
	送新建EVOH高架火炬系统燃烧。
	/
	/
	达标排放

	
	联合罐区大小呼吸废气
	1#排气筒
	各储罐呼吸口一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用+一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%，水50%）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取90%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。
	非甲烷总烃

甲醇
	非甲烷总烃：120mg/m3
甲醇50mg/m3
	达标排放

	
	干燥废气
	2#排气筒
	干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。VOCs、甲醇去除效率约为85%。
	非甲烷总烃

甲醇
	非甲烷总烃：120mg/m3
甲醇50mg/m3
	达标排放

	
	工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs
	无组织监控点
	按照相关要求定期开展泄漏检测与修复（LDAR）
	非甲烷总烃

甲醇
	4.0mg/m3

12mg/m3
	达标排放

	水污染
	生产废水
	总排放口
	新建废水集输系统、废水收集池、初期雨水收集池，依托现有的污水收集管网，送至川维化工现有的污水处理场处理达标后排放长江。
	水量
	/
	达标排放

	
	
	
	
	COD
	60 mg/L
	

	
	
	
	
	SS
	70 mg/L
	

	噪声
	生产设备
	厂界
	采取隔声、减振等措施。
	等效声级
	昼间≤65dB；

夜间≤55dB；
	达标

	固体废物
	生活垃圾
	/
	分类收集，交园区环卫收运、处置。
	/
	污染物得到妥善处置，不产生二次污染。
	

	
	一般工业固废
	/
	废EVOH树脂交回收单位回收综合利用。
	/
	
	

	
	危险废物
	危险废物暂存场
	依托新区危险废物暂存场暂存，定期委托资质单位收运、处置。
	/
	
	/

	地下水
	分区防渗、跟踪监测
	/
	分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。
重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能；

在厂区上游、下游和厂区内废硫酸装置附近共设置三个跟踪监测点位。
	/
	/
	/

	土壤
	
	
	分区防渗、跟踪监测。
	
	
	

	环境风险
	/
	/
	1、储罐设有氮封、安全阀、呼吸阀；罐区设有防火堤、消防喷淋水和泡沫、降温喷淋水；

2、工艺装置区设置截污沟、20cm高事故围堰，并采取防腐防渗处理，并与事故废水收集系统链接；

3、工艺装置仪表系统采用防泄漏、防堵塞、腐蚀仪器仪表；装置区设有物料进料控制和紧急停车系统，控制系统采用高灵敏度在线分析仪表和可燃气体报警、切断系统组成，在线仪表与DCS、故障安全控制系统连接，异常情况可超限报警、自动保护切断、并自动充氮气进行保护；

4、新建可燃气、有毒有害气体检测系统GDS，；

5、分区防渗，工艺装置区、罐区、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

6、根据项目建设内容修订应急预案。

7、按要求配备消防器材、应急物质（灭火器、消防沙等）。

依托现有风险防范措施：

8、黄桷堡11000m3事故池、污水处理场5000m3事故池，以及30000m3废水罐和8000m3事故罐等，事故状态下废水进入事故池，送污水处理场处理达标后排放环境。

9、老生产区现有的低压消防水系统，高压消防水系统，泡沫系统；

10、防范污染长江三峡库区的措施。
	/
	环境风险可控
	

	其他
	/
	
	应急预案、应急演练；

执行“三同时”制度并达到相关环保要求；

建立环境管理机构与制度；

按当地环保部门相关规定申报环保手续；
	/
	/
	


12.4 污染源排放清单

12.4.1 污染源排放清单
（1）废气
表12-11   废气排放清单

	污染源
	排放标准

及标准号
	污染因子
	有组织排放
	无组织排放mg/m3
	总量指标（t/a）

	
	
	
	高度（m）
	浓度mg/m3
	速率限值（kg/h）
	
	

	1#排气筒
	非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）；甲醇执行执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）
	非甲烷总烃

乙醛
	15
	非甲烷总烃：120mg/m3
甲醇：50mg/m3
	/
	非甲烷总烃4.0

甲醇：12
	0.380 

0.213

	2#排气筒
	
	非甲烷总烃

乙醛
	15
	非甲烷总烃：120mg/m3
甲醇：50mg/m3
	/
	非甲烷总烃4.0

甲醇：12
	0.6

0.45


（2）废水
表12-12   废水排放清单
	污染源
	排放标准
	污水排放量
	污染因子
	浓度限值

（mg/L）
	拟建项目排放量（t/a）
	备注

	生产废水
	《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）
	10.1331万m3/a
	pH
	6~9
	/
	/

	
	
	
	COD
	60
	6.080
	/

	
	
	
	SS
	70
	1.093
	/


（3）噪声

表12-13   厂界噪声排放清单
	排放标准及标准号
	昼间（dB）
	夜间（dB）
	备注

	《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB 12348-2008）3 类标准
	65
	55
	


（4）固体废物
表12-14   固体废物排放清单

	固体废物名称及种类
	产生量(t/a)
	主要成分
	主要成分含量(%)
	处置方式及数量(t/a)

	
	
	
	最高
	平均
	方式
	数量
	占总量%

	废填料（分子筛）
	1.2（6t/次）
	吸附有机组分乙醛、甲醇等
	/
	/
	交有资质单位处理
	1.2（6t/次）
	100

	事故排放废液
	50t/次
	含VAC、甲醇、EVAC等
	/
	/
	交有资质单位处理
	50
	100

	废EVOH树脂
	105t/次
	/
	/
	/
	交回收单位回收综合利用
	105t/次
	100

	废弃的含油抹布、劳保用品
	0.05
	乙二醇99.98%、甲醇0.02%等。
	/
	/
	交有资质单位处理
	0.05
	100


13 环境影响评价结论

13.1 项目概况

中国石化集团重庆川维化工有限公司1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目位于川维化工老生产区现有厂区原一三甲装置区，拆除原有一三甲装置等建构筑物后建设，不新征地。新建1套年产1.2万吨EVOH树脂工业示范装置，并配套建设罐区、废水池、冷冻站、火炬系统、变配电站、机柜间等，预计年产1.2万吨EVOH树脂，副产物粗醋酸甲酯1.9920万吨。拟建项目工程投资56309万元，环保投资700.28万，占总投资比例1.27%。
13.2 项目与相关政策、规划的符合性
13.2.1 相关产业政策符合性
拟建项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《重庆市工业项目环境准入规定（2012修订）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、重庆市发展和改革委员会、重庆市经济和信息化委员会《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设“十三五”规划的通知》（渝府发〔2016〕34号）、《重庆市环境保护局办公室关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）、《重庆市环境保护条例》、《重庆市大气污染防治条例》、重庆市人民政府《关于印发贯彻落实国务院水污染防治行动计划实施方案的通知》（渝府发〔2015〕69）号、《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》等文件中相关条款要求。

13.2.2相关环保政策符合性
项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《中华人民共和国长江保护法》、《重庆市工业项目环境准入规定（2012修订）》、《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541号）、《关于严格工业布局和准入的通知》（渝发改工〔2018〕781号）、《关于具体执行沿江工业布局距离管控有关政策的通知》（渝环办〔2017〕146号）、《重庆市环境保护条例》、《重庆市“十三五”挥发性有机物大气污染防治工作实施方案》等文件中相关条款要求。符合大气、水、土壤环境污染防治政策相关要求相符。
13.2.3 相关规划符合性
符合《长江经济带发展负面清单指南（试行）》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（渝推长办发〔2019〕40号）、《长寿区企业安全环保标准化建设工作指导意见》（长寿府办发 [2018]182 号）等文件的相关要求。符合《重庆市长寿经济技术开发区规划环境影响报告书》及审查意见中产业规划要求，符合长寿区“三线一单”管控要求。

13.3 项目所处环境功能区、环境质量现状及存在的环境问题

13.3.1环境质量现状
（1）环境空气
项目所在区域环境空气属于不达标区域，超标污染物为PM2.5，长寿区制定了《长寿区空气质量限期达标规划（2018-2025年）》。甲醇满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃小时值满足河北省《环境空气质量-非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。

（2）地表水
长江扇沱监测断面pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类均无超标现象，Si值均小于1，评价河段水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准。
（3）地下水环境
评价区域内地下水的钾、钠、钙、镁等八大离子含量均在正常范围内；除14#沙溪村石道场pH、高锰酸盐指数有超标外，其余各项监测指标的Si值均小于1，符合《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准要求。

（4）声环境
项目1#、2#监测点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，项目所在地声环境质量良好。
（5）土壤环境
各监测点45项目基本污染物及石油烃C10~C40监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，各监测点锌、丙酮满足重庆市《场地土壤环境风险评估筛选值》(DB50/T 723-2016)表1中商服/工业用地筛选值。各项指标无超标现象发生，单项污染指数均小于1，土壤环境质量现状良好，有较大环境容量。

13.3.2自然环境概况及环境敏感目标调查

项目所在区域地质构造简单，为缓丘地貌；气候属亚热带温暖湿润季风气候，具有热量丰富、雨量充沛、四季分明，光、热、水同季，季风气候显著的特点；地质灾害发育有陡崖崩塌及落石，未曾发生滑坡、泥石流、地面坍塌、地裂缝及地面沉降等地质灾害，属中、低等地质灾害易发区；区域地下水类型可分为松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水。

项目用地为工业用地，周边已经覆盖市政供水系统，评价区内无饮用水水源保护区、自然保护区、水土流失重点防治区、国家重点文物保护单位等，主要环境敏感目标为周边居民。

13.4 环境保护措施及主要影响

13.4.1 废气治理措施
（1）工艺不凝气（G1、G2）、聚合反应釜驰放气G43：

工艺不凝气（G1、G2），聚合反应釜驰放气（G4）送入EVOH树脂装置新建火炬系统燃烧后高空排放。

（2）各储罐大、小呼吸口废气VOCs：

各储罐呼吸口一级冷凝回收（冷凝效率90%）+不凝气（约300Nm3/h）采用压力调节阀进行单罐单控方式收集，收集后采用+一级高效喷淋塔（塔径500mm，甲醇50%，水50%）+二级高效喷淋塔（塔径500mm，水）吸收，吸收效率取95%。治理后全部尾气经由1根5m高、φ0.1m排气筒高空排放。

（3）G3干燥废气
干燥尾气（1000m3/h）由干燥机排放口经专用废气管道收集，采用一级-7℃冷冻水冷凝+一级高效喷淋塔处理后15m高、φ0.15m排气筒高空排放。

（4）工艺设备与管线组件密封点无组织排放VOCs，定期开展《挥发性有机物泄漏检测》（LDAR）。
13.4.2 废水治理措施
新建废水集输系统、废水收集池、初期雨水收集池，依托现有的污水收集管网，送至川维化工现有的污水处理场处理达标后排放长江。川维污水处理场安装有在线监测仪，监测仪并网与重庆市环保局监管单位连接，为保证稳定达标排放，污水场出水之前先进入监护池，分两格，每格900m3 共计1800m3容积，保证出水100%做到达标排放。
13.4.3 地下水污染防治措施
（1）源头防控措施

拟建项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物已采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故；优化排水系统设计，废水、初期雨水等收集并经过处理后达标排放；生产废水、物料输送等管线敷设“可视化”，即管道地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）污染防治区划分

根据拟建项目工艺特点和所处区域级部位，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中污染分区标准，将项目建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。

分区防渗，工艺装置区、罐区、废水收集池、初期雨水收集池、成型干燥机房为重点防渗区，乙烯压缩机房、包装厂房、柴油发电机房、冷冻水系统罐区、螺杆压缩机房等为一般防渗区，装置变配电室、总变配电室为简单防渗区。

（3）分区防渗措施

① 防渗依据及标准

重点污染防治区参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）等相关要求进行分析。

一般防治区按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（18599-2001）等相关要求进行分析。

② 防渗基本要求

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，设备、管道、构筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限；污染防治区地面应坡向排水口或排水沟；重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m 厚渗透系数为1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能，一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m 厚渗透系数1.0×10-7cm/s 的黏土层的防渗性能。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），拟建项目危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m 厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm高密度聚乙烯，或至少2mm 厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。

一般污染防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、纳基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm 的砂石层。

（4）地下水环境监测与应急治理措施

拟建项目应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。

13.4.4 噪声治理措施
主要采取以下降噪措施：泵噪声设备合理布局，基础减振。厂区充分绿化，提高绿化系数，吸收噪声并阻挡噪声的传播；采取以上噪声污染防治措施，企业厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

13.4.5 固体废物处置措施

拟建项目产生危险废物类别为废填料（分子筛）S1、事故排放废液S2、废弃的含油抹布、劳保用品S4等危险废物暂存川维化工新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库，可满足拟建项目危险废物临时暂存。并定期交危险废物资质单位进行收运、处置。废EVOH树脂S3，主要为非正常工况或开停车是，树脂成型机产生的开车废料为一般工业固废，交回收单位回收综合利用。
采取以上措施后，拟建项目产生的固体废物均得到有效处置，不会对外环境造成二次污染。

13.5 主要环境影响

13.5.1大气环境影响

拟建项目在严格落实本环评提出的各项环保措施前提下，产生废气对周边环境质量的影响较小。

13.5.2 地表水环境影响

拟建项目产生的废水主要生产过程中产生的生产废水、大修或检修时产生的清扫废水、VOCs治理产生的废水、地面冲洗废水等，依托企业现有污水处理设施处理，处理达《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571－2015）表1直接排放限值后排入长江。采取以上措施后，拟建项目废水排放对地表水环境质量的影响较小。

13.5.3 地下水环境影响
预测结果显示，项目在非正常状况下废水中和池（以COD计）在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，污染物向下游迁移距离为26.5m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游12.3m处；在第1000天时，污染物向下游迁移距离分别为113m，污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游66.5m处；在第20年时，污染物向下游迁移距离分别为499.7m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游366.4m处。因此，项目20年营运期内，非正常工况泄漏后污染物最大影响范围为下游499.7m，超标范围在366.4m。

根据评价范围敏感点排查可知，评价范围内居民、农户均饮用城市自来水，且均距建设项目场地较远。因此，即使发生渗漏情况，也基本不会对周边居民用水产生影响。事故状态下，下游地下水中COD浓度有超标现象，因而运行过程中，建设单位应严格做好地下水防渗措施，建设地下水监测系统，提高地下水环境污染风险防范能力。
拟建项目采取分区防渗，生产废水和液体物料输送管道采取了“可视化”设计。设置有地下水监控井，建立地下水环境监测管理体系，以便发现问题及时采取措施。

采取以上措施后，拟建项目不会对地下水造成大的影响。

13.5.4 声环境影响
营运期噪声主要来源于设备运行噪声，包括反应釜、树脂成型机、干燥机、各类泵及乙烯压缩机，采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

13.5.5 固体废物
川维化工新区危险废物暂存场，总占地面积1154m2，分为甲乙类暂存库。建有“四防”措施，设置有截流沟、事故池；配套建有气体收集及治理实施，消除屋檐漏水、现场视频监控及可燃气体监测报警等。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改）标准中关于危险废物贮存场的相关要求。危险废物暂存新区危险废物暂存场，定期交危废资质单位处置；一般固废废EVOH树脂交回收单位综合利用。
采取以上措施后，拟建项目固体废物均可得到妥善处置，不会对环境带来大的影响。

13.5.6 土壤环境影响
拟建项目土壤污染途径包括大气沉降、垂直入渗等。根据定量与定性分析结果，从大气沉降、地面浸流和垂直入渗三个影响途径，分析项目运营对土壤环境的影响。项目运行30年，土壤中挥发性有机物（以石油烃计）预测浓度为1581.7mg/kg，小于筛选值。说明拟建项目大气污染物大气沉降对土壤的影响较小。通过采取废气治理、生产废水和液体物料输送管道可视化、分区防渗、设置罐区围堰、设置事故池和事故水收集系统等措施后，拟建项目不会对区域土壤环境质量带来大的影响。

13.5.7 环境风险
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），并结合根据工程分析结果，识别出拟建项目涉及的风险物质为甲醇、醋酸甲酯、醋酸乙烯、氢氧化钠等。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定识别，拟建项目危险物质Q值＞100，企业生产工艺属于M4，项目危险物质及工艺系统危险性为P3。

（2）环境敏感性

根据环境保护目标调查，判定大气环境敏感程度为 E2；地表水环境敏感程度为E2，属环境中度敏感区；地下水环境敏感程度分级为E3，属环境低度敏感区。

（3）事故环境影响

在假定醋酸乙烯储罐发生泄露事故情景下，在最不利气象条件下，醋酸乙烯泄漏事故无超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离；醋酸乙烯泄漏发生火灾或爆炸事故时，次生污染物CO无超超过毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的距离。

根据地下水影响预测章节的预测结果可知，项目在非正常状况下废水收集池（以COD计）在地下水含水层的迁移速度比较缓慢并且随着时间推移下游污染物浓度逐渐升高。泄漏发生100天时，污染物向下游迁移距离为26.5m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游12.3m处；在第1000天时，污染物向下游迁移距离分别为113m，污染物浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游66.5m处；在第20年时，污染物向下游迁移距离分别为499.7m，其浓度达到20mg/L的最远距离为泄漏点下游366.4m处。因此，项目20年营运期内，非正常工况泄漏后污染物最大影响范围为下游499.7m，超标范围在366.4m。

（4）风险防范措施和应急预案

项目在建成调试运行后、完成竣工环境保护验收之前，应根据项目建设内容，对突发环境事件应急预案相关章节进行修订。当发生风险事故时立即启动事故应急预案，能确保事故不扩大，不会对周边环境造成较大危害。但在采取有效风险防范措施和应急预案后，风险处于环境可接受的水平。

13.6 总量控制
拟建项目水污染物化学需氧量排放量为6.080吨/年；

废气污染物挥发性有机污染物总量为0.980t/a，有组织排放量为0.781吨/年，挥发性有机污染物无组织排放量为0.199吨/年。
13.7 环境经济损益分析
本项目工程总投资56309万元，以新带老等环保投资700.28万元，占总投资比例1.24%。环境保护措施效益与费用之比大于1，表明本项目环保措施在经济上是合理的。

13.8 公众参与意见采纳情况说明
公众参与责任主体为建设单位。

2020年12月18日，建设单位中国石化集团重庆川维化工有限公司在其官网上进行了公示，公示内容主要为建设项目概况、建设单位名称及联系方式、环境影响评价单位及联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的范围和主要事项、提交公众意见表的方式和途径。

第一次公示网址：

http://svw.sinopec.com/svw/news/com_news/20201218/news_20201218_399735991199.shtml。

在公示期间环境影评价单位和建设单位未收到公众意见反馈。

2021年4月23日至2021年5月11日期间在中国石化集团重庆川维化工有限公司官网进行了网上公示，并同步在企业及园区管委会环保张贴栏进行了现场张贴了公告，公示期间分别于2021年4月27日、2021年5月6日在《重庆晚报》上进行了公示。

第二次公示网址：

http://svw.sinopec.com/svw/news/com_news/20210423/news_20210423_467644876800.shtml

公示期间同步进行报纸和张贴公示。

公众参与工作符合《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的相关要求。

在第二次征求意见稿公示期间环境影评价单位和建设单位未收到公众意见反馈。
13.9 环境监测与管理
拟建项目营运期后应保证足够的环保资金，以实施污染防治措施，作好项目建设的“三同时”工作。建立相应环保机构，加强环保设施的运行管理，应有专人负责治理设施的维护、管理，确保治理设施的高效运转，防止意外污染事故的发生。由相关环境监测站定期对污染源和周围环境进行监测，并建立污染源管理档案。

13.10 结论s

中国石化集团重庆川维化工有限公司1.2万吨/年EVOH树脂工业示范装置建设项目符合产业政策、区域规划、环保政策和重庆市工业项目环境准入规定等要求，具有良好的社会效益、经济效益；项目采用先进的工艺和设备，符合清洁生产及循环经济理念和要求，污染防治措施技术经济可行，正常生产时能确保各种污染物稳定达标排放，且排放的污染物对周围环境影响较小，可为环境接受；采取严格的风险防范措施后，环境风险可控。从环境保护角度分析，项目建设可行。

12.11 建议
（1）严格控制各污染物达标排放，保持环保设施良好运行，并培训职工环保意识，落实环境管理规章制度，认真执行环境监测计划，尽量避免事故排污事件的发生，并将污染影响减至最小。

（2）生产过程中应按国家规定实施严格管理，确保安全性，避免事故发生时对环境产生破坏性影响。

（3）多加强与当地居民之间的互访，及时了解居民意见和要求，让公众监督企业的环保治理工作。
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