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重庆川维化工公司一三甲装置报废资产转让公告
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]转让方
	中国石化集团重庆川维化工有限公司

	标的名称
	中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目

	资产权属
	中国石化集团重庆川维化工有限公司

	标的基本
情    况
	1.本项目资产位于转让方生产厂区一三甲装置，包括一三甲装置合成、压缩、精馏、高浓度废水处理四个工段的机器设备、厂房等建构筑物。一三甲装置合成、压缩、精馏工段的机器设备已全部关停，处于停用状态，存在一定锈蚀，转让资产以现状为准；一三甲装置内高浓度废水工段及相关设备和管线目前不具备拆除条件，计划2021年7月（预估时间）具备拆除条件。
2.转让资产明细详见附件1转让资产明细表，碳钢约2073吨、不锈钢约138.8吨、电机约13.7吨、铝皮约2.1吨、电缆线约1吨，重量估算仅供参考，具体拆除明细以转让方现场指定的为准。
3.留用设备明细表标明的设备及管线（详见附件2）不在此次转让范围内，但中标人需保护性拆除转让方拟保留的DN150及以下不锈钢阀门并在现场地面指定位置交给转让方，拆除费用由中标人承担。
4.拟处置的设备设施、建构筑物由中标人自行拆除，拆除完成后由中标人清理场地并交转让方验收合格。

	标的底价
	转让方设置标底，在开标时公布。

	竞价方式
	1.采用资格后审，资格或资质不符合报名条件要求的为废标。
2.转让方组织技术专家对投标人编制的整体拆除方案、K0801合成反应器和D530重馏分塔拆除施工方案进行技术评审，经评审认为施工方案不可行的为废标。
3.密封报价（报价为含税价，税率3%）。在资格预审和技术方案评审通过后，报价最高且报价超过标底的为中标人；若最高报价相同，投标保证金到账时间靠前的为中标人。

	保证金
	1.竞买方在参与竞价前，须在北京时间2021年1月18日17:00前（以投标保证金到账时间为准）向转让方缴纳人民币50万元竞价保证金，中标者竞价保证金自动转为履约保证金，未中标者的保证金在竞价结束后10个工作日内全额（无息）原路径退还。
2.竞买方保证金汇入以下指定账户：
名称：中国石化集团重庆川维化工有限公司
开户行：工商银行重庆长寿支行川维分理处
账号：3100085429022100670
3.保证金须从竞买方企业基本账户汇出。
4. 经评审确定中标方后，从转让方书面通知中标方之日起10个工作日内因中标方原因不签合同的，转让方不予退还竞价保证金，转让标的可由转让方另行处置。
5.中标人因自身原因逾期10个工作日未支付或拒付转让价款、增值税税金，放弃受让或退还转让标的，视为违约，甲方有权扣除已交的全部交易保证金。

	合格投标人资格要求
	1.基本条件：
（1）在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力；
（2）注册资金不低于1000万元人民币。若联合体投标，联合体组成企业注册资金均应不低于1000万元人民币；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）在近三年经营活动中未发生过1人及以上死亡事故、违法违规事件,没有行政处罚记录或经营异常记录、没有被中石化或政府主管机关列入严重违法失信企业（黑名单）。
2.特定条件：
（1）投标人必须具备石油化工工程施工总承包二级或机电工程施工总承包二级及以上资质。
（2）废旧物资回收、处理经营资质及公安备案证。
（3）本项目可接受联合体报名，但仅限两家企业联合，一家具有上述要求的废旧物资处置资质，另一家具有上述要求的拆除或安装资质。联合体牵头人为具有石油化工工程施工总承包二级或机电工程施工总承包二级及以上资质的单位，代表联合体各成员负责本招标项目资格申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格审查、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作，保证金、交易款项由联合体牵头人账户付出。（联合体协议格式详见附件3）
（4）作为联合体投标的单位不能再与联合体以外的企业联合投标。

	报名
	1.投标人交纳了50万元保证金即为投标报名。
2.报名时间以保证金入账时间为准，报名截止时间为2021年1月18日17:00。

	现场踏勘（看货）时间
	2021年1月6日至2021年1月12日工作日期间9：00-16:00，须提前一天与联系人联系。

	澄清时间
	投标人若有需澄清事宜，请在2021年1月14日17:00前书面告知转让方，2021年1月15日17:00前转让方将以书面形式向全体投标人在发布本公告的相同媒体上进行澄清。

	开标时间和地点
	2021年1月19日9：30，地点：重庆市长寿区维江路36号川维综合管理中心1003会议室。

	投标文件递交
	1.投标单位应将投标文件的技术标、商务标和拆除方案分别包封。
（1）技术标包含：企业营业执照复印件1份；法定代表人身份证复印件1份；法定代表人授权委托书原件（格式见附件4，需加盖企业公章和法定代表人印章）1份；受托人身份证复印件1份；企业资质证书复印件1份；拟派驻拆除项目负责人、现场负责人、专职安全管理人员等现场管理人员资格证书复印件1份和社保证明；保证金汇出证明文件1份。在封装袋上正确标明“技术标”。（注：以上复印件均需加盖投标人法人公章，企业营业执照和资质证书原件、受托人身份证备查）
（2）拆除方案：拆除方案应包含整体拆除方案、K0801合成反应器拆除方案和D530重馏分塔拆除施工方案5份，拆除方案格式详见附件5。在封装袋上正确标明“拆除方案”。
（3）商务标包含：投标报价书1份，原件加盖公章（格式见附件6）。在封装袋上正确标明“商务标”。
2.包封都应写明投标单位名称和地址、项目名称、法人代表，加盖骑缝章，并注明“开标时间以前不得开封”。
3.接收投标文件时间： 2021年1月19日8：30-9：20，地点：重庆市长寿区维江路36号川维综合管理中心1003会议室。

	开标
	1. 开标前，由转让方代表或监督人员验证后，由投标人推选的代表检查投标文件的密封情况。所有投标人均应派代表（法定代表人或委托代理人）出席开标会议，并在转让方指定的登记册上签名报到，若投标人未派代表出席开标会议，则转让人可宣布其已放弃投标。
2. 投标人有下列情形之一者，将被视为废标：
（1）逾期送达的投标书；
（2）未按照投标文件递交要求密封、加盖印章的；
（3）验证时，投标人资质条件不符合招标文件要求，或投标人法人公章与资质证书上的名称不符，投标人提供的有关资料、证明材料有虚假或伪造；
（4）未按招标文件规定交纳投标保证金。

	评标
	1. 由转让方组建的评标委员会，对所有投标书技术标内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定的投标书，不进入下一步评审，直接淘汰。
2.评标委员会对投标书的拆除方案的可行性进行审核，超过半数及以上的评委认为投标人的拆除方案可行的，可进入商务标评审，否则直接淘汰。
3.在技术标和拆除方案均通过后的投标人中，进行商务标开标，同时开封转让方的标底，投标报价超过转让方标底且最高的投标人中标，若最高报价相同，投标保证金到账时间靠前的为中标人。

	其他需要披露的内容
	1.本项目资产均安装在转让方老厂区内，由中标人负责将资产拆除并运离厂区，且中标人必须遵守国家、中国石化集团公司及转让方的有关承包商管理、施工管理、HSSE（职业健康、安全、公共安全、环保）等管理制度。所有设备基础和建构筑物拆至0米层,与地面平齐。
2.拆除分两阶段进行，第一阶段在拆除一三甲装置合成、压缩、精馏转让资产时不得影响甲醇高浓度废水处理工段的正常生产，拆除及清场在合同签订后50日历天内完成；第二阶段拆除甲醇高浓度废水处理工段，该工段计划运行到2021年7月（以实际停运为准，最迟不超过2021年10月30日），在转让方移交中标人后20日历天内完成拆除并清场，转让方未交付前中标人不得拆除。
3.拆除工作必须由持有国家建设行政主管部门核发的石油化工工程施工总承包二级或机电工程施工总承包二级及以上资质证书，持有安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，并在中华人民共和国境内注册的独立法人承担。
4.拆除人员要求：拆除现场管理人员应包含现场负责人、技术负责人、安全负责人等不少于5人，且必须为拆除单位正式员工，拆除项目负责人、专职安全管理人员等管理人员须取得政府颁发的安全生产考核合格证；拆除特种设备作业人员持证作业；男性作业人员年龄不超过60周岁，女性作业人员不超过50周岁；进场施工前需为作业人员购买100万元人身意外保险；主要工种人员至少50%为中标人正式职工。
5.进入作业区域施工车辆需购买第三者责任险，保额至少100万元。
6. 拆除期间，转让方指定施工现场总的施工用水源、电源点，中标人自行接入施工现场，施工用水、用电费用由中标人承担；转让方提供有关隐蔽障碍物的资料，同时为中标人提供必备的施工条件；拆除所需的一切费用由中标人承担。
7. 危废物资由中标人收集装袋后交甲方处置，运输和处置费由转让方承担；一般工业固体废弃物由中标人清理、运输至信维环保一般工业固体弃物处置场（距转让方厂区约10公里），运输费由中标人承担，处置费由转让方承担；建筑垃圾由中标人清运，清理、运输、处置，费用由中标人承担。
8.特别提醒：拆除时存在边生产边拆除、严格的安全监管、疫情管理等可能带来的窝工降效风险，可能存在因安全、疫情管控需要中断作业的风险，这些风险带来的可能损失由中标人承担，请投标人在投标时充分考虑和评估。
9.正常拆除作业时间为8:30-17:00，若需加班须征得转让方同意；法定节日、国家重大活动等特殊时期原则上不进行作业，若必须作业，应制定有针对性的管控措施，在征得转让方同意后方可安排作业。
10.其他内容详见附件7资产交易合同的相关条款。
11.压力容器、起重机械、压力管线等特种设备必须破坏性拆除，保证拆除后不能再使用。

	联系人
	闫先生，电话：023-68972585，15723048503

	资料报送地址
	重庆市长寿区维江路36号川维化工综合管理中心1004室

	公告网址
	http://svw.sinopec.com
https://weibo.com/234630230



附件1  转让资产明细表
	序号
	设备名称及位号
	规格型号
	数量
	材质
	预估重量（kg）仅供参考，以现场实际为准 
	备注

	一、
	一三甲合成、压缩、精馏工段

	1
	U4润滑油站
	4000×4000×3000
	1
	混砖
	
	

	2
	U4压机房
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	3
	20000+187:201
	4000×4000×3000
	1
	混砖
	
	

	4
	压机房改造扩建
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	5
	平场
	4000×4000×3000
	1
	混砖
	
	

	6
	压缩机厂房基础
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	7
	压缩机厂房主体
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	8
	脱氧水除氧基础
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	9
	合成基础
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	10
	合成主体
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	11
	转化基础
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	12
	转化主体
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	13
	402压机房改造
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	14
	U4压机房空调室
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	15
	脱氧水除氧主体
	12000×8000×9000
	1
	混砖
	
	

	16
	E520预塔再沸器
	Φ800×10×4810
	1
	16MnR
	3121
	

	17
	E524低温水排空冷凝器
	Φ750×5 F=110m2
	1
	16MnR
	3405
	

	18
	E523回流冷却器及附件
	Φ700×8×5994
	1
	碳钢
	3982
	

	19
	P524药水泵
	J-X20/0.6IV
	1
	碳钢
	200
	

	20
	R524药剂调配槽
	JYB-11
	1
	碳钢
	200
	

	21
	E532杂醇油冷却器
	Φ207.2*6.3*6713
	1
	碳钢
	470
	

	22
	P534重馏份塔回流泵
	CN150-50
	1
	碳钢
	250
	

	
	
	
	
	电机
	340
	

	23
	P535重馏份塔回顾流泵
	CN150-50
	1
	碳钢
	250
	

	
	
	
	
	电机
	340
	

	24
	再沸器4E530
	1200*12*6235
	1
	碳钢
	9120
	

	25
	再沸器4E540
	1200*12*6235
	1
	碳钢
	9120
	

	26
	4E523轻馏分塔回流冷凝器(列管式)
	25*2*6000
	1
	碳钢
	3982
	

	27
	D520轻馏分塔
	1700*8*28600
	1
	碳钢
	10000
	

	
	
	
	
	不锈钢
	6749
	

	28
	D530重馏分塔
	φ2780×10/12×41800
	1
	碳钢
	28549
	

	
	
	
	
	不锈钢
	22450
	

	29
	4R527/528氮气
	φ2152×24×9530
	2
	碳钢
	27940
	

	30
	计量泵
	J-D400/3.0-IV
	1
	碳钢
	50
	

	31
	计量泵
	J-D400/3.0-IV
	1
	碳钢
	50
	

	32
	轻馏分塔回流泵P522/523
	EAP40K1-200
	2
	碳钢
	100
	

	33
	重馏分塔进料泵P520/521
	EAP40K1-200
	2
	碳钢
	100
	

	34
	AaOH注射泵
	J-X20/0.6IV
	1
	碳钢
	20
	

	35
	搅拌机
	EAP40K1-200
	1
	碳钢
	300
	

	36
	E525蒸汽冷凝器
	φ500×5 ，L总＝2940
	1
	碳钢
	600
	

	37
	E531底水换热器
	φ500×5 ，L总＝2940
	1
	碳钢
	1474
	

	38
	E534主塔回流冷却器
	φ1300×6 ,L总=7732
	1
	碳钢
	11340
	

	39
	E535排空冷却器
	φ377×10×2000 
	1
	碳钢
	600
	

	40
	SM509排空洗涤器
	φ324×7.1，H＝1900
	1
	碳钢
	105
	

	41
	R522轻馏分塔回流槽
	φ1250×7，L=3750
	1
	碳钢
	1190
	

	42
	R525蒸汽冷凝液贮槽
	φ2000×6，L＝4700
	1
	碳钢
	2378
	

	43
	R534重馏分塔回流槽
	φ1486×7，L＝4500
	1
	碳钢
	2000
	

	44
	R536杂醇油贮槽
	φ1400×6，L=3000
	1
	碳钢
	1191
	

	45
	E604第二加氢反应进口冷却器
	600*10*3935
	1
	16MnR
	2337
	

	46
	K603第二加氢反应器
	2000*22*8205
	1
	16MnR
	10862
	

	47
	K602加氢反应器
	2000*26*8003
	1
	15CrMoR
	20200
	

	48
	E602原料气预热器
	500*10*4065
	1
	16MnR,15CrMO
	1981
	

	49
	K601脱硫反应器
	1800*20*7888
	1
	16MnR
	9036
	

	50
	4E603废热锅炉
	Dg1000*14*4850
	1
	碳钢
	4452
	

	51
	S602工艺分离器
	
	1
	碳钢
	3221
	

	52
	E710防喘振冷却器
	Φ1000×18×4786
	1
	16MnR
	5758
	

	
	
	换热管：φ19×2×2700，474根
	
	
	
	

	
	
	
	
	不锈钢
	1072
	

	53
	M-FB3101油箱
	M-FB3101
	1
	不锈钢
	3000
	

	54
	M-FB1101油箱
	M-FB1101
	1
	不锈钢
	1560
	

	55
	M-FB3103脱气槽
	M-FB3103
	1
	不锈钢
	1000
	

	56
	M-FB1103脱气槽
	M-FB1103
	1
	不锈钢
	1000
	

	57
	超速保护器
	
	1
	碳钢
	20
	

	58
	超速保护器
	
	1
	碳钢
	20
	

	59
	E720-1A/B油冷却器
	490*10*4090
	2
	碳钢
	5296
	

	
	
	
	
	不锈钢
	2359
	

	60
	E720一段冷却器
	800*14*5152
	1
	碳钢
	4374
	

	
	
	
	
	不锈钢
	680
	

	61
	油站底座及管网系统
	
	1
	碳钢
	6000
	

	62
	R720-4密封油高位槽
	650*14*2760
	1
	不锈钢
	500
	

	63
	R720-5密封油高位槽
	650*10*2763
	1
	不锈钢
	765
	

	64
	除氧器
	Φ650×14×2763
	1
	碳钢
	606
	

	65
	R720-3润滑油高位槽
	377*5*4650
	1
	不锈钢
	289
	

	66
	R720-1回油槽
	2500*6*2400
	1
	不锈钢
	2690
	

	67
	R720-2脱气槽
	φ1350×5，H＝760
	1
	不锈钢
	554
	

	68
	稳压罐
	Φ650×14×2763
	1
	碳钢
	700
	

	69
	给水配集器
	Φ400×8×2136
	1
	碳钢
	200
	

	70
	E720-1A/B冷油器
	490*10*4090
	2
	碳钢
	2649
	

	
	
	
	
	不锈钢
	1178
	

	71
	E720-4轴封蒸汽冷凝器
	Φ500×10×2495
	1
	碳钢
	650
	

	72
	纯水箱
	Φ500×10×2495
	1
	碳钢
	300
	

	73
	R720-6/7疏油器
	DC3A-L
	1
	不锈钢
	200
	

	74
	R720-8/9疏油器
	DC3A-H
	1
	不锈钢
	160
	

	75
	F720-2A/B密封油过滤器
	TY-Ⅱ
	1
	碳钢
	600
	

	76
	F720-1A/B润滑油过滤器
	TY-Ⅱ
	1
	碳钢
	600
	

	77
	P720-2B辅密封油泵
	GH-R3T-52
	1
	碳钢
	300
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	78
	P720-2A主密封油泵
	GH-R3T-52
	1
	碳钢
	300
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	79
	P720-1B辅润滑油泵
	UL-0840B
	1
	碳钢
	300
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	80
	P720-1A主润滑油泵
	UL-0840B
	1
	碳钢
	300
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	81
	C720压缩机
	4V-7/4V-8
	1
	碳钢
	20400
	

	82
	T720背压式蒸汽透平
	5BL-3
	1
	碳钢
	8820
	

	83
	桥式吊车
	20t/5t
	1
	碳钢
	3000
	

	84
	一段冷却器(4E720)
	Φ800*14*5152
	1
	碳钢
	4224
	

	
	
	
	
	不锈钢
	830
	

	85
	E3101A/B油冷却器
	
	2
	碳钢
	3380
	

	86
	EA1101A/B油冷却器
	
	2
	碳钢
	2500
	

	87
	S720一段分离器 
	φ1100×22
	1
	碳钢
	3700
	

	88
	E533产品冷却器
	φ273×6.3 ,L总=6713
	1
	碳钢
	800
	

	89
	S2.1变S0.6管线
	S2.1变S0.6管线
	1
	碳钢
	1000
	

	90
	锅P801炉循环泵
	10×18HVC
	1
	碳钢
	1000
	

	
	
	
	
	电机
	1010
	

	91
	P802锅炉循环泵
	10×18HVC
	1
	碳钢
	1000
	

	
	
	
	
	电机
	1010
	

	92
	J801蒸汽喷射器
	Φ500×10×2495
	1
	碳钢
	300
	

	93
	E804合成加热器
	1000*35*8125
	1
	碳钢
	16500
	

	94
	E802第2气体交换器
	1200*40*13406
	1
	SA516GR70,SA213T11
	38000
	

	95
	E801第1气体交换器
	1150*38*11450
	1
	SA516GR70,SA-268TP410
	27550
	

	96
	K801MRF合成反应器
	2500*59*18218
	1
	A387Gr.11
	131300
	

	97
	S803汽包
	1800*24*6714
	1
	16MnR
	10470
	

	98
	S802闪蒸槽
	1600*8*7046
	1
	16MnR
	3047
	

	99
	S801粗甲醇收集槽
	2400*70*8238
	1
	16MnR
	35956
	

	100
	D801甲醇回收塔
	500*20*6990
	1
	16MnR
	3308
	

	101
	4E803A/B最终冷却器
	φ1500×16×11118
	2
	碳钢
	52522
	

	
	
	
	
	不锈钢
	1500
	

	102
	E803第3气体交换器
	1500*16*11118
	2
	碳钢
	37322
	

	
	
	
	
	不锈钢
	16700
	

	103
	P908纯水泵
	3D2A-1.25/8.0-II
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	45
	

	104
	R907消音器
	ZM-62006
	1
	碳钢
	1500
	

	105
	J902减温减压器
	2000*26*8003
	1
	碳钢
	10120
	

	106
	P903中压给水泵
	3D2A-1.25/8.0-II
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	312
	

	107
	P904中压给水泵
	3D2A-1.25/8.0-II
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	312
	

	108
	P901高压给水泵
	3D2A-1.25/8.0-II
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	109
	P902高压给水泵
	3D2A-1.25/8.0-II
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	515
	

	110
	J901减温器
	W08-0011MX
	1
	碳钢
	300
	

	111
	R904药水箱
	2400*1500*1800
	1
	不锈钢
	2000
	

	112
	磷酸盐注入系统
	25HJ-178
	1
	碳钢
	2000
	

	113
	膜分离器及管线
	氢回收单元
	1
	碳钢
	20000
	

	114
	K9空调机组(含风道)
	H52X
	1
	碳钢
	3500
	

	
	
	
	
	电机
	130
	

	115
	P0908A甲醇回收塔加料泵
	V3R403H三联柱塞泵
	1
	碳钢
	200
	

	116
	甲醇回收塔加料泵
	V3R403H三联柱塞泵
	1
	碳钢
	200
	

	117
	明火加热器
	Φ1000×32×10033
	1
	碳钢
	7640
	

	118
	取样器
	490*10*4090
	1
	碳钢
	500
	

	119
	取样冷却器
	Φ500×10×5486
	1
	碳钢
	660
	

	120
	空气加热器
	￠1500*8*5871
	1
	碳钢
	3000
	

	121
	取样冷却器
	Φ800*14*5152
	1
	碳钢
	2000
	

	122
	R0522轻馏份塔回流槽及附件
	Φ800×8×2946
	1
	碳钢
	770
	

	123
	E0523A轻馏份塔回流冷凝器
	Φ600×8×5515
	1
	碳钢
	2600
	

	124
	E0523B轻馏份塔回流冷凝器
	Φ600×8×5515
	1
	碳钢
	2600
	

	125
	D0520轻馏分塔
	1400*8/10*22840
	1
	碳钢
	20000
	

	126
	E0520轻塔再沸器
	Dg900×12 
	1
	不锈钢
	4190
	

	127
	E0524排空冷凝器
	Dg500×8 
	1
	碳钢
	1885
	

	128
	K0604变换炉
	1200×20筒体(封头22)×3466
	1
	碳钢
	9603
	

	129
	E0602原料气预热器
	406.4×12.5×4140
	1
	A106Gr.B,A179
	1360
	

	130
	B0601加热炉
	加热炉
	1
	碳钢
	36540
	

	131
	E0603甲醇废热锅炉
	750/1200×6327
	1
	碳钢
	6500
	

	132
	S0601燃料气分离器及附件
	Φ377×10×2683
	1
	碳钢
	360
	

	133
	K0601A脱硫反应器
	1600*16*6710
	1
	16MnR
	6053
	

	134
	K0601B脱硫反应器
	1600*16*6710
	1
	16MnR
	6053
	

	135
	E0601原料气冷却器
	426*10*3250
	1
	碳钢
	1082
	

	136
	K0602第一加氢反应器
	Dg2000×24，H=8050
	1
	碳钢
	6670
	

	137
	K0603第二加氢反应器
	
	1
	碳钢
	9329
	

	138
	E0601原料气冷却器
	列管式
	1
	碳钢
	3500
	

	139
	S0602工艺气分离器
	Dg1400×12，H=5710
	1
	不锈钢
	3224
	

	140
	S0603废气分离器
	Dg377×10，H=2710
	1
	碳钢
	315
	

	141
	S0710工艺气分离器
	Φ1200×14×4562
	1
	16MnR
	2365
	

	142
	S0721入口分离器
	Φ1200×14×5412
	1
	不锈钢
	2667
	

	143
	S0722一段分离器
	Φ1000×19×4100
	1
	16MnR
	2110
	

	
	
	
	
	不锈钢
	550
	

	144
	S710进口分离器
	Φ1200×14×4562
	1
	16MnR
	3830
	

	145
	T0720蒸汽透平
	3BL-3
	1
	锻钢
	3700
	

	146
	T0721蒸汽透平
	3BL-3
	1
	锻钢
	7250
	

	147
	C0720合成气压机
	BCH357
	1
	锻钢
	10580
	

	148
	C0721原料气压机
	BCH357
	1
	锻钢
	23000
	

	149
	P0720-1A润滑油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	150
	P0720-1B润滑油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	151
	P0721-2A润滑油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	387
	

	152
	P0721-2B润滑油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	387
	

	153
	P0721-1A密封油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	154
	P0721-1B密封油泵
	GH-R2T-127螺杆泵
	1
	碳钢
	500
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	155
	E0721入口冷却器
	800×10×7305
	1
	不锈钢
	5500
	

	156
	P0701A透平冷凝泵
	2*8WY-7
	1
	碳钢
	1145
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	157
	P0701B透平冷凝泵
	2*8WY-7
	1
	碳钢
	1145
	

	
	
	
	
	电机
	250
	

	158
	S0722二段分离器
	Φ1000*19*4100
	1
	16MnR
	2660
	

	159
	E0722一段冷却器
	Φ500×12×6895
	1
	碳钢
	250
	

	
	
	
	
	不锈钢
	2600
	

	160
	E0723蒸汽透平冷凝器
	Φ1168×1016×13
	1
	碳钢
	13100
	

	161
	E0710防喘振冷却器
	Dg500×10
	1
	碳钢
	2090
	

	162
	油冷却器4E0721-1A
	￠457.2*20*3961
	1
	碳钢
	1800
	

	163
	油冷却器4E0721-1B
	￠457.2*20*3961
	1
	碳钢
	1800
	

	164
	TC0721油冷却器
	油冷器\￠457*3989*8 20#/20#
	1
	碳钢
	1600
	

	165
	S0802闪蒸槽
	Φ1400×12×6680
	1
	16MnR
	3015
	

	166
	R0803密封油高位槽
	Φ650×10×2975
	1
	不锈钢
	750
	

	167
	R0804润滑油回流槽
	Φ650×10×2975
	1
	不锈钢
	280
	

	168
	R0805密封油高位槽
	Φ650×14×2763
	1
	不锈钢
	1000
	

	169
	R0806密封油高位槽
	Φ650×14×2763
	1
	不锈钢
	1400
	

	170
	R0807润滑油回流槽
	Φ650×10×2975
	1
	不锈钢
	432
	

	171
	J0801喷射系统
	喷射系统
	1
	不锈钢
	180
	

	172
	K0801合成反应器
	2400×55/1800×27×14092
	1
	A516Gr70,A387Gr11CL2
	145500
	

	173
	P0866A锅炉给水泵
	1.5×JTC×10st
	1
	碳钢
	2000
	

	
	
	
	
	电机
	387
	

	174
	P0866B锅炉给水泵
	1.5×JTC×10st
	1
	碳钢
	2000
	

	
	
	
	
	电机
	387
	

	175
	P0801锅炉水循环泵
	10×23HVCH
	1
	碳钢
	3850
	

	
	
	
	
	电机
	1250
	

	176
	P0802锅炉水循环泵
	10×24HVCH
	1
	碳钢
	3850
	

	
	
	
	
	电机
	1250
	

	177
	E0802合成气第二换热器
	1350/1200×13640
	1
	A516Gr70,A213GrT12
	47150
	

	178
	E0801合成气第一换热器
	1050×16×11366
	1
	A516Gr70,A105T304SS
	29500
	

	179
	E0804开车加热器
	1444×2660×3356
	1
	碳钢
	18600
	

	180
	E0803A/B最终冷却器
	1600*16*7310
	2
	碳钢
	21032
	

	
	
	
	
	不锈钢
	23180
	

	181
	D0801回收塔
	500×18×7400
	1
	碳钢
	3238
	

	182
	E0805排污冷却器及附件
	Φ76.1×5×4236
	1
	碳钢
	685
	

	183
	S0803汽包
	1400×22×5612
	1
	碳钢
	6485
	

	184
	S0801粗甲醇收集槽
	Dg2400×70，H=8200
	1
	碳钢
	33830
	

	185
	一甲装置管廊架
	H350*350*20*16 
	1
	碳钢
	140000
	

	186
	三甲装置管廊架
	H250*250*10*16型钢14根。H500*250*10*16型钢25根
	1
	碳钢
	83426
	

	187
	一三甲压机房钢结构
	工字钢+角钢
	1
	碳钢
	50000
	

	188
	一三甲装置保温铝皮
	铝
	1
	铝
	2000
	

	189
	一三甲装置托盘电缆线
	铜芯电缆线
	1
	铜芯
	1000
	

	190
	一甲装置阀门
	
	1579只
	碳钢
	25859
	

	191
	三甲装置阀门
	
	1648只
	碳钢
	27215
	

	192
	一甲装置碳钢管道材料
	
	1
	碳钢
	200650
	

	193
	一甲装置不锈钢管道材料
	
	1
	不锈钢
	21189
	

	194
	三甲装置碳钢管道材料
	
	1
	碳钢
	208827
	

	195
	三甲装置不锈钢管道材料
	
	1
	不锈钢
	4074
	

	二、
	高浓度废水处理工段

	1
	D0530重馏份塔
	Dg2400×10/12
H=42750，V=168m3
	1
	碳钢
	36542
	

	2
	E0531废水/给料预热器
	￠325×13  L=7000   F=24m2
	1
	碳钢
	1023
	

	
	
	
	
	304
	342
	

	3
	E0533产品冷却器
	￠426×10
	1
	碳钢
	1790
	

	4
	E0532杂醇油冷却器
	￠60.3×4  L=4500
	1
	碳钢
	500
	

	5
	R0536杂醇油储槽
	Dg2000×8，H=2189
	1
	碳钢
	1470
	

	6
	R0502碱液配制槽
	
	1
	碳钢
	750
	

	7
	R0501碱液中间槽
	
	1
	碳钢
	525
	

	8
	E0530B重塔再沸器
	Dg 1200×12
	1
	碳钢
	8545
	

	9
	R0534重馏份塔回流槽
	Dg1200×10
	1
	碳钢
	1662
	

	10
	R0522轻馏份塔回流槽
	Dg800×8
	1
	碳钢
	770
	

	11
	重馏份塔回流冷凝器E0534
	Dg1200×12
	1
	碳钢
	14085
	

	12
	4S0805冷凝液闪蒸槽

	Dg1600×12
	1
	碳钢
	3094
	

	13
	E0524排空冷凝器
	Dg500×8
	1
	碳钢
	1885
	

	14
	E05341甲醇尾气冷凝器
	
	1
	碳钢
	730
	

	15
	E0523A/B轻馏份塔回流冷凝器
	Dg600×8
	2
	碳钢
	5200
	

	16
	甲醇地下槽
	M-AP501
	1
	碳钢
	100
	

	17
	排空冷凝器
	￠500*8*5395
	1
	碳钢
	525
	

	18
	地下槽泵P0537
	SVW40-1
	1
	碳钢
	100
	

	
	
	
	
	电机
	45
	

	19
	分层器S0501
	Dg1000*8
	1
	碳钢
	600
	

	20
	尾气洗涤器
	￠219*8
	1
	碳钢
	200
	

	21
	搅拌机
	立式0.55kW200r/min防爆
	1
	碳钢
	200
	

	
	
	
	
	电机
	50
	

	22
	D0530回流泵P0534/0535
	3×13 S SVCN
离心泵
	2
	碳钢
	400
	

	
	
	
	
	电机
	790
	

	23
	P525/526冷凝液泵
	IH80-50-200
离心泵
	2
	碳钢
	200
	

	
	
	
	
	电机
	320
	

	24
	P536杂醇油泵
	FB40-65A
离心泵
	1
	碳钢
	100
	

	
	
	
	
	电机
	100
	

	25
	P0406/0407/0408底水泵
	HZA25-200A
	3
	碳钢
	300
	

	
	
	
	
	电机
	231
	

	26
	高浓度废水装置管廊架
	H350*350*20*16
	1
	碳钢
	50000
	

	27
	高浓度废水装置保温铝皮
	铝
	1
	铝
	100
	

	28
	高浓度废水装置阀门
	
	120只
	碳钢
	5000
	

	29
	高浓度废水装置碳钢管道材料
	
	1
	碳钢
	20000
	




附件2 留用设备明细表
	序号
	设备名称及位号
	规格型号
	数量
	备注

	1
	粗甲醇泵P0510进料泵
	ND6×4×2.5离心泵
	1
	

	2
	粗甲醇泵P0511进料泵
	ND6×4×2.5离心泵
	1
	

	3
	精馏塔回流泵
	ND10×6×20离心泵
	1
	

	4
	精馏塔回流泵
	ND10×6×21离心泵
	1
	

	5
	杂醇油泵
	FB40-65A
	1
	

	6
	离心泵P0536B
	离心泵\OH2-1～5m3/h27～40m/2～3m
	1
	

	7
	主塔再沸器E0530A
	固定管板换热器\Φ1200×4500～6500×12
	1
	

	8
	计量泵P0501A
	隔膜式计量泵\39L/hNaOH溶液30℃/0.6MPa
	1
	

	9
	计量泵P0501B
	隔膜式计量泵\39L/hNaOH溶液30℃/0.6MPa
	1
	

	10
	自吸泵P0537A
	自吸泵\单级单吸卧式2～4m3/h32～50m甲醇
	1
	

	11
	自吸泵P0537B
	自吸泵\单级单吸卧式2～4m3/h32～51m甲醇
	1
	

	12
	火炬塔及火炬
	火炬塔及火炬
	1
	

	13
	精甲醇泵P0863
	ND10×6×20离心泵
	1
	

	14
	精甲醇泵P0864
	ND10×6×20离心泵
	1
	

	15
	精甲醇泵91P863
	HCZ50-200B
	1
	

	16
	精甲醇泵91P864
	HCZ50-200B
	1
	

	17
	R0801精甲醇储槽
	Φ6000×6 V=150m3
	1
	

	18
	R0802精甲醇储槽
	Φ6000×6 V=150m3
	1
	

	19
	R801甲醇废水贮槽
	Dg6000×6,H=5400
	1
	

	20
	R802甲醇废水贮槽
	Dg6000×6,H=5400
	1
	

	21
	R803甲醇废水贮槽
	Dg6000×6,H=5400
	1
	

	22
	泡沫消防系统
	低倍数泡沫产生器\PCL8立式20#
	1
	

	23
	泡沫消防系统
	低倍数泡沫产生器\PCL8立式20#
	1
	

	24
	地沟盖板
	铸铁
	全部
	

	25
	阀门
	DN150及以下不锈钢阀门
	全部
	

	26
	容器内催化剂（触媒）
	
	全部
	





附件3 

联合体协议书

牵头人名称：                
法定代表人：               
成员二名称：               
法定代表人：                
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成  中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目）（以下简称招标项目）的投标联合体，共同参加本招标项目的投标并争取赢得本招标项目的转让合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．（某成员单位名称）为中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目联合体牵头人。
2．在本招标项目投标全过程，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目资格申请文件和投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信 息及指示，并处理与资格审查、投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头 人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作，交易款项由联合体牵头人账户付出。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合 体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向转让方承担连带责 任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。
5．投标保证金和履约保证金由牵头人提交。
6．联合体中标后，本联合体协议书是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格审查、未中标或者合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式  叁  份，联合体成员和转让方各执 壹 份。
9．其他:                                 。

（本页为签字页，无正文）

牵头人名称：（ 盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）



成员二名称：（ 盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）


年  月  日

备注：若本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书，格式如下：

联合体成员法定代表人授权委托书
本人（姓名）系（联合体成员名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。 代理人根据授权，以我方名义签署中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目 的投标联合体协议书，其法律后果由我方承担。
委托期限：

联合体牵头人/成员：（盖法人公章）
法定代表人：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码:

附件4 
[bookmark: _Toc267048033]授权委托书

中国石化集团重庆川维化工有限公司：
我以                              （公司名称）法定代表人身份授权                                 （姓名、身份证号）为我单位的投标人代表，全权委托他签署                      的投标书及其他书面文件，负责参加招投标一切事务以及处理与此有关的其他事务，我单位均予承认。



投标单位（章）：
      
法定代表人（签字）：

电  话： 

年   月    日

附件5

中国石化集团重庆川维化工有限公司
一三甲装置报废资产转让项目
拆除施工方案




投标单位：(联合体投标的，盖牵头人单位和成员单位公章)
编制时间：







第一部分  一三甲装置拆除施工方案
一、拆除风险分析
二、拆除施工措施（针对风险的具体应对措施）
三、投入资源（人力、工器具、吊车等）
四、拆除施工时间安排

第二部分 专项施工方案
一、K0801合成反应器拆除施工方案
1.拆除风险分析
2.拆除施工措施
二、D530重馏分塔拆除施工方案
1.拆除风险分析
2.拆除施工措施


附件6
投标报价书

中国石化集团重庆川维化工有限公司：
我方已全面阅读和研究了中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目公告文件，并经过对施工现场的踏勘、澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况，现经我方认真分析研究，同意接受招标要求，并按此确定本项目投标的各项承诺内容，并向你方发包的中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目的全部内容进行投标。
我方对中国石化集团重庆川维化工有限公司一三甲装置报废资产转让项目投标总报价（含税）为人民币       元（大写人民币    元）。
我方将严格按照招标公告要求的规定参加投标。如我方中标，在接到你方发出的中标通知书起  10  个工作日内，按中标通知书和本投标书的约定与你方签订转让合同。


投标人（章）：

法定代表或授权代表（签字）：

年    月    日

